4.Установка проводной сети (только для устройств c ETHERNET)

Устройство оборудованое разьемом Ethernet может подключатся и работать через локальную сеть.

4.1.Настройка IP-адреса

IP-адрес принтера можно получить автоматически с помощью функции DHCP или установить вручную.

4.1.1.Автоматическая настройка

Функция автоматической настройки DHCP включена на принтере по умолчанию.

1. Подключите принтер к сети с помощью сетевого кабеля, а затем выполните подготовку к запуску.

2. Принтер автоматически получится адрес IP, распределенный сервером. В зависимости от локальной сети, полечение адреса IP может потребовать несколько минут.

Вы можете напечатать “страницу расположения сети” для просмотра адрес IP принтера (как напечатать, смотрите. на статья 9.4) или просмотреть информации сети через контрольную панель принтера (как просмотреть, смотрите. на статья 9.3). Если не список адреса IP не отображается, то надо просмотреть локальную сеть или ждать несколько минут, потом повторить запрос.

| Примечание: | • Если сервер DHCP распределяет адрес IP автоматически неудачно, принтер будет получит местный адрес следующий в цепи, распреденного системой: 169.254.xxx.xxx.

4.1.2.Настройка вручную

Установлять вручную адрес IP принтера путем контрольной панели принтера, подробности смотрите. на статья 9.2.

Установлять вручную адрес IP принтера путем внутренного сервера Web, подробность смотрите. на статья 6.2.1.