13.Specifiche del rodotto

| Nota： | • I valori delle specifiche possono differire lievemente tra stampanti di diverso modello e con diverse funzioni e le specifiche di prodotto cambiano a seconda di Paesi e aree geografiche. • Tali valori sono basati sui dati iniziali. Per ulteriori informazioni in merito alle specifiche più recenti, consultare il sito web:www.pantum.com.

13.1.Panoramica delle specifiche

Dimensioni prodotto(L×P×A) | 333mm*355mm*215mm
Peso del prodotto | 6.8kg
Ambiente di stampa | Gamma di temperatura di stampa: 10~32℃
Gamma di umidità di stampa: 20%RH~80%RH
Tensione di alimentazione | Modello 110 V: CA 100-127 V, 50 Hz/60 Hz, 9A
Modello 220 V: CA 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, 4.5A
Rumore (livello di pressione sonora) | Stampa: ≤52dB(A)
Standby: ≤30dB(A)
Modalità silenziosa: ≤46 dB (A)
Inserire il tempo di rete in Standby | 1 minuto
Consumo energetico | Rete in Standby: 1.72W
Standby: ≤50W
Off: ≤0.5W
TEC: conformi ai requisiti della Energy Star 2.0 e il livello di efficienza energetica della Cina
Sistema operativo | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012（32/64 Bit）
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04)
iOS 6.0 o superiore (non compreso IOS 6.0)
Android 4.4-7.0
NeOKylin (nucleo Drago V6.0 Build0341050)
Interfaccia di comunicazione | USB 2.0（High Speed）
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
IEEE 802.11b /g/n (compatibile con WPS)
Tempo di stampa della prima pagina | ≤8.5secondi
Numero massimo di copie mensili | 25,000pagine
Formato di stampa massima | 216mm*356mm