4.Configuración de red cableada (aplicables a los modelos de redes cableadas)

Una impresora que soporta la impresión de una red por cable, que puede ser conectado a una red, controlando de este modo la impresora para imprimir por una red cableada.

4.1.Establecer dirección IP

La dirección IP de la impresora se puede obtener automáticamente a través de la función DHCP o establecerla de forma manual.

4.1.1.Configuración automática

La función de configuración automática DHCP está habilitada de forma predeterminada en la impresora.

1.Conecte la impresora a la red mediante el cable de red y complete la preparación inicial.

2. La impresora obtendrá automáticamente la dirección IP asignada por el servidor. Afectada por el entorno de red, puede tardar unos minutos antes de que puedan llegar a la dirección IP.

Puede imprimir la página de configuración de la red para ver cómo la dirección IP de la impresora (véase el capítulo 9.4) oa través del panel de control de la impresora para ver la información de la red (véase el capítulo 9.3). Si la dirección IP no aparece, por favor, compruebe el entorno de red o espere unos minutos y vuelva a intentarlo.

| Nota: | • Si el servidor DHCP asigna automáticamente una dirección IP que no se realiza correctamente, la impresora obtendrá automáticamente la dirección local del sistema que asigna el sistema: 169.254.xxx.xxx.

4.1.2.Configuración manual

Configurar manualmente la dirección IP de la impresora a través del panel de control de la impresora. Véase el capítulo 9.2 para más detalles.

Configurar manualmente la dirección IP de la impresora mediante el servidor Web incorporado. Véase el capítulo 6.2.1 para más detalles.