6.Web sunucusu

Katıştırılmış Web sunucusu ile, yazıcı yönetimi ayarlabilirsiniz.

6.1.Yerleşik Web Sunucusu'na erişmek

1. Yazıcı ve Bilgisayarı açın.

2. Yazıcıyı ağa bağlayın,Yazıcının bilgisayarınız bağlı olduğu ağa bağladığından emin olun (ağ yapılandırması için, Bölüm 4'e veya Bölüm 5'e bakınız).

3. Web tarayıcısının adres çubuğuna yazıcının IP adresini yazın,Yazıcı katıştırılmış Web sunucusuna erişin.

Yazıcının IP adresini görüntülemek için kontrol panelinden (Bölüm 9.3'e bakınız)da "Ağ yaplndrma" yazdırarak yazıcının IP adresini görüntüler (Bölüm 9.4'e bakınız).

| Not: | • Windows kullanıcıları için, Microsoft Internet Explorer 8.0 (veya üstü) ya da Firefox 1.0 (veya üstü) kullanılması tavsiye edilir. Kullandığınız tarayıcı hangısı olursa olsun JavaScript ve Cookies'in her zaman açık durmasından emin olun. Farklı bir web tarayıcı kullanıyorsanız, HTTP 1.0 ve HTTP 1.1 ile uyumlu olduğundan emin olun. • Bilgisayar yazıcı katıştırılmış Web sunucusuna erişemiyorsa,bilgisayar ile yazıcı aynı ağa bağlı olmayan olabilir,ağ ortamı kontrol edin veya ağ yöneticinizle isteyin.

4. "Oturum aç" seçeneğini tıklatın,kullanıcı adı ve şifrenizi girin, (varsayılan kullanıcı adı admin, ilk şifre 000000 dir), "Oturum aç" i tıklatın.

| Not: | • Güvenlik nedenleriyle, varsayılan parolayı değiştirmen'z' öneririz,bu yuzle "Kullanıcı yönetimi" arayüz değişikliklerine girebilirsiniz.

6.2.Web sunucusu ile Yazıcıyı yönetme

Katıştırılmış Web sunucusunukullanarak, yazıcıyı yönetebilirsiniz.

1. Ürün adı, yazıcı durumu ve kartuşlarının durumu da dahil olmak üzere yazıcı hakkında temel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

2. Yazıcı ağ protokol parametrelerini destekleyecek şekilde yapılandırılabilirsiniz.

3. Yazıcının kablosuz ağ bağlantısı yapılandırarak Wi-Fi ve Wi-Fi Direct bağlama özelliğini açma / kapatabilirsiniz.

4. Posta sunucusu istemcisi yapılandırarak, E-posta şekli ile yazıcı durumunu öğrenebilirsiniz.

6.2.1.IP adresi ayarları

IP adresi ayarlamadan önce, yazıcıyı ağa bağlamanız gerekir.

1. Kablolu ağ modelli ise,ağ arabirimi yazıcıyı bağlamak için bir ağ kablosu kullanarak, yazıcıyı kablolu ağa bağlayın.

2. Kablosuz ağ modeli ise,Kablosuz ağ üzerinden yapılandırılabilir araç veya Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapılandırması ile bir kablosuz ağa yazıcıyı bağlayın (Bölüm 5.1.2'e bakın).

6.2.1.1.IPv4 Ayarları

Yazıcı IPv4 adresine otomatik olarak ayarlanması DHCP ve manuel olarak ikiye ayrılır.Yazıcı otomatik olarak atanan DHCP işlevi varsayılan olarak etkindir.Yazıcıya sabit bir IPv4 adresini yapılandırmanız gerekiyorsa,yazıcıya manuel IPv4 adresini ayarlayabilirsiniz.

1. Yazıcıyı açın yazıcıyı ağa bağlayın.

2. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

3. "Ayarlar" -"Ağ ayarları" - "Protokol Ayarları" -Kablolu IP yapılandırma"na tıklayın.

4. IPv4 adres tahsisi modu "Manüel" olarak ayarlanır.

5. "IPv4 Adresi","Alt Ağ Maskesi" ve "Ağ Geçidi Adresi" girin, "Uygulamalar" yı tıklayın.

6.2.1.2.IPv6 Ayarları

1. Yazıcıyı açın yazıcıyı ağa bağlayın.

2. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

3. "Ayarlar" - "Ağ ayarları" - "Protokol Ayarları" - "IPv6" tıklayın.

4. "IPv6 protokolünü etkinleştir"nü tıklayın ve "DHCPv6'yı Etkinleştir" (varsayılan olarak seçilidir)i uygulayın.

Tarayıcınızı yenileyebilirsiniz,"Kablolu IP yapılandırma" ekranında,"IPv6 Yerel Bağlantı Adresi" "Durum Bilgisi Olan Adres"i kontrol edin.

| Not: | Yazıcı ağ baskı ve yönetimi için aşağıdaki IPv6 adreslerini destekler. • IPv6 bağlantı yerel adresleri:Yerel IPv6 adresi (ile başlayan FE80 adresleri) kendinden yapılandırılmıştır. • Duruma Adres: IPv6 sunucusu yapılandırmasının IPv6 adresi (hiçbir DHCPv6 sunucusu yoksa,"Durum Bilgisi Olan Adres") atanamaz. • Durum bilgisi olmayan Adres: ağ yönlendiricileri otomatik olarak yapılandıran IPv6 adresleri (Bölüm 9.4'e bakınız, "Ağ yaplndrma" yazıdırın ve ona bakın ).

6.2.2.Kablosuz Ayarları

Kablosuz üzerinden sayfayı ayarlayabilirsiniz, Yazıcının kablosuz ağ, kablosuz IP yapılandırmasını, Wi-Fi, Direk Baglanti ve WPS ayarlabilirsiniz. Ayarlamadan önce katıştırılmış Web sunucusuna giriş yapın (nasıl giriş yapmayı öğrenmek için, Bölüm 6.1'e bakın).

6.2.2.1.Kablosuz Ağ

1. "Ayarlar" -"Ağ ayarları" - "Kablosuz Ağ Ayarları" -"Kablosuz Ağ"ı tıklayın.

1) Kablosuz ağ, varsayılan olarak etkindir, kapatmak için,"Kapat"opsiyon kutusunu seçerek "Uygulamalar"yı tekrar tıklayın.

2) Kablosuz ağınızı yapılandırmak gerekiyorsa, arama listesi üzerindeki istediğiniz erişim noktası(kablosuz yönlendirici)n ağ adını tıklatın, Şifreyi girin ve "Uygulamalar"tuşuna tıklayın.

6.2.2.2.Kablosuz IP yapılandırması

Yazıcının kablosuz ağı açık olunca Web sunucunun kablosuz Ip yapılandırılması uygulanabilicektir.

1. "Ayarlar"-"Ağ ayarları"-"Kablosuz Ağ Ayarları"-"Kablosuz IP yapılandırması"na tıklayın.

1) DHCP v4 varsayılan seçeneği. Manuel olarak IP adres yapılandırılması yapıldığında, seçilen DHCPv4 seçeneğini iptal edin,istediğiniz "IPv4 Adresi","Alt Ağ Maskesi" ve "Ağ Geçidi Adresi"ni girin ve "Uygulamalar"ya tıklayın.

6.2.2.3.WPS Ayarları

1. "Ayarlar"- "Ağ ayarları" - "Kablosuz Ağ Ayarları" - "WPS"i tıklayın.

1) Seçmeniz gereken "WPS başlatma modu"nu seçin, "Uygulamalar" tıkalyıp sayfa yönergeleri izleyin.

6.2.2.4.Wi-Fi Direk Bağlama Ayarları

1. "Ayarlar"-"Ağ ayarları" - "Kablosuz Ağ Ayarları" - Wi-Fi Direct"yı tıklayın.

1) Wi-Fi direk bağlantı, varsayılan olarak kapalıdır,etkinleştirmek için "P2P eşleştirmesini etkinleştir" seçin.

6.2.3.Makine Ayarları

Makine ile sayfayı ayarlayabilirsiniz, E-posta adresi kişiler ekleme, e-posta bildirimleri kurmak fabrika ayarlarına geri yüklemek için uyku saati ayarlayın.

6.2.3.1.E-posta Bildirimleri Yapılandırma

Eğer e-posta bildirimi yapılandırmışsanız,yazıcın kağıt bittiğinde, anormal durumu görünürse,belirlenen e-posta adresine mesaj gönderecektir. E-posta üzerine doğru yapılandırma yapıldıktan sonra, ancak e-posta alabiliceksiniz. E-postasnın detaylı ayar adımları için ağ yöneticinize başvurun. E-posta yapılandırılması bildiri yapılmadan önce, Web Sunucusunda oturum açmanız gerekiyor(oturum nasıl açılır, Bölüm 6.1'e bakın).

I. Yapılandırma SMTP İstemci

1. "Ayarlar" -"Ağ ayarları" - "Protokol Ayarları" - "SMTP"i tıklayın.

2. SMTP sayfasında,SMTP sunucusu adresini girin,gönderenin posta kutusu giriş adı ve şifreyi yapılandırın.

II. Alıcıları e-posta adresi ekleyin

1. "Ayarlar"-"Makine düzeneği ayarları"-"Adres Defteri" i tıklayın.

2. "Ekle"yi tıklayın,alıcının adı ve e-postasını girin,"Uygulamalar"yi tıklayın.

III. E-posta bildirimleri ayarlama

1. "Ayarlar"- "Makine düzeneği ayarları" -"E-posta Bildirimi"ne tıklayın.

2. Düğmesine tıklayın , Açılan kontaklar listesinde, eklemek istediğiniz e-posta adreslerini seçin.

Ayrıca "adres X" seçebilirsiniz (örneğin adres 1), elle e-posta adreslerini eklemek istediğiniz alıcıyı girin.

3. Bildirmek istediğiniz -posta adresinizi ve bildirimleri içeriği seçin,"Uygulamalar"yı tıklayın.

6.2.3.2.Uyku Zaman Ayarı

Yazıcı varsayılan uyku süresi 1 dakika,yazıcının uyku saatini değiştirmek istiyorsanız,katıştırılmış Web sunucusu (yazıcı tarafından yüklü ağ bağlantısı) üzerinden ayarlanabilirsiniz.

1. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

2. "Ayarlar" -"Makine düzeneği ayarları" - "Sistem"i tıklayın.

3. İhtiyacınıza göre uyku süresini seçin, "Uygulamalar" yı tıklayın

6.2.4.Web sunucusu aracılığıyla Fabrika ayarlarına geri döndürün

1. Katıştırılmış Web sunucusuna girin (nasıl girmesi için, Bölüm 6.1'e bakın).

2."Kullanıcı yönetimi" seçeneğini tıklayıp,ardından "Fabrika Ayarlarına Sıfırla" üzerine tıklayın.

| Not: | • Yazıcı fabrika ayarlarına geri döndükten sonra, Yönetici kullanıcı adı Admin olacak,Şifre Kurtarma 000000 olacaktır. • Ayrıca, yazıcı kontrol paneli düğmeler aracılığıyla fabrika ayarlarına geri yükleyebilirsiniz,Bölüm 9.1.5'e bakın. • Yazıcı fabrika sıfırlamaya dönderse,uyku Zamanı otomatik olarak 1 dakika geri dönecektir.