10.Rutin Bakım

| Not: | • Yazıcı görünüşü, model farklılığı nedeniyle farklı özelliklere sahiptir. Şematik görüntüleri sadece referans içindir.

10.1.Yazıcıyı Temizleme

| Not: | • Lütfen hafif deterjanlar kullanın. • Yazıcının kullanılmasının ardından bazı yazıcı parçaları kısa bir süre için sıcak kalabilir. Yazıcının içindeki parçaları temizlemek için ön ya da arka kapağı açarken, lütfen aşağıdaki resimde gösterilen gölgeli alandaki parçalara dokunmayın.

1. Yazıcının dışını temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.

2. Ön kapağı açın ve ray boyunca lazer toner kartuşunu çıkarın.

| Not: | • Toner kartuşunu çıkarırken, doğrudan ışığa maruz kalıp zarar görmemesi için kartuşu koruyucu bir çantaya koyun ya da kalın bir kağıtla sarın.

3. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi gölgeli alanı yavaşça silmek için kuru ve tiftiksiz bir bez kullanarak yazıcının içini temizleyin.

4. Kuru tüy bırakmayan bir bez ile yavaşça yazıcı LSU mercek malzemesini silin.

5. Tüy bırakmayan kuru bir bezle yavaşça yazıcı kağıt alma silindirini silin.

10.2.Bakım kartuşu ve drum ünitesi

10.2.1.Kartuş ve drum ünitesi hakkında

1. Kartuşların kullanımı ve korunması.

Daha iyi baskı kalitesini elde etmek için orijinal kartuşları kullanın.

Kartuşları kullanılırken, aşağıdaki noktalara dikkat edin:

• Acil olmadıkça paketinden kartuşu çıkarmayın.

• Kartuşu kendinize göre yeniden doldurmayın. Aksi takdirde, ortaya çıkan zarar, yazıcı garantisi kapsamında değildir.

• Serin ve kuru bir ortamda muhafaza kartuşu tutun.

• Kartuşu yangın yakınına koymayın. Toner kartuşu yancı maddedir,yangına yol açabilir.

• Kartuşu çıkarma veya demonte etme zamanında,toner sızıntısı unutmayın. Toner kartuşu sızıntı veya sıçramasına ile gözler ve ağız içine temasa neden olursa,derhal su ile yıkayın. Kötü hissediliyorsanız derhal bir doktora başvurun.

• Kartuşu yerleştirirken çocukların temasa geçebilme alanından uzak tutun.

2. Kartuş ömrü.

• Kartuşun ömrü baskı işlerinin gerektirdiği toner miktarına bağlıdır.

• Yazıcının LED kontrol paneli,ne zaman kartuş gösterge ışığı portakal renkte yanıyorsa,bu kartuş ömrünün sonuna geldiğini gösterir.Kartuşu hemen değiştirin.

• Yazıcının LCD kontrol paneli,ne zaman kartuş gösterge ışığı portakal renkte yanıyorsa yada LCD ekran, "Kartuş sonu" u gösteriyorsa,bu kartuş ömrünün sonuna geldiğini gösterir.Kartuşu hemen değiştirin.

3. Drum kartuşu bileşenlerin ömrü.

• Yazıcının LED kontrol panelinde, Drum bileşenlerin gösterge ışığı kırmızıyı gösteriyorsa, drum bileşenlerin ömrünün tükenmiş hale geldiği anlamına gelecektir.Hemen değiştirn lütfen.

• Yazıcının LED kontrol panelinde, LCD ekran "Tmbr ömrü bitti" u gösteriyorsa, drum bileşenlerin ömrünün tükenmiş hale geldiği anlamına gelecektir.Hemen değiştirn lütfen.

10.2.2.Toner kartuşu ve drum ünitesini değiştirme

| Not: | Kartuşu değiştirmeden önce, aşağıdaki noktalara dikkat edin: • Toner kartuşunu içerebildiğinde dolayı, dökülmelerini önlemek için, işlem yaparken dikkatli olun. • Tonerin büyük ölçekli dökülmesini önlemek için, kartuşu kağıt üzerinde koyunuz. • Kurarken, drumun çizilmesini önlemek için drum yüzeyine dokunmayın.

Aşağıdaki gibi kartuşunu değiştirin:

1. Yazıcıyı kapatın.

2. Ön kapağı açın ve ray boyunca lazer toner kartuşunu çıkarın.

3. Sol elinizle drum ünitesin sol taraftaki mavi düğmesi basın ,aynı zamanda, sağ elinizle kartuşu kolunu kaldırın ve kartuşu çıkarın.

4. Yeni kartuşu ambalajını açın,kartuş sapını sıkı tutun, iç kartuş tonerin homojen olarak dağılmasına kadar yavaşça sallayın.

5. Şeridi çekin, kartuş koruma kapağını çıkartın.

6. Drum ünitelerin iç yolu boyunca kartuşu drum ünitesi içine yerleştirin ve kartuş kurulumu tamamlayın.

7. Kurulumu tamamlanan kartuş ünitesi tutarak, yazıcı içindeki montaj yolu boyunca kartuş drum ünitesi yükleyin ve kurulumu tamamlayın.

8. Öne kapağı kapatın.

Aşağıdaki gibi toner Kartuşu elemanı değiştirin:

1.Yazıcıyı kapatın.

2. Ön kapağı açın ve ray boyunca lazer toner kartuşunu çıkarın.

3. Sol elinizle drum ünitesin sol taraftaki mavi düğmesi basın ,aynı zamanda, sağ elinizle kartuşu kolunu kaldırın ve kartuşu çıkarın.

4. Yeni bir drum ambalajı açın, drum montaj koruma cihazı kaldırın,drum ünitesi bir yatay yüzeye yerleştirin.

5. Drum ünitelerin iç yolu boyunca kartuşu drum ünitesi içine yerleştirin ve kartuş kurulumu tamamlayın.

6. Kurulumu tamamlanan kartuş ünitesi tutarak, yazıcı içindeki montaj yolu boyunca kartuş drum ünitesi yükleyin ve kurulumu tamamlayın.

7. Öne kapağı kapatın.