2.紙張與列印介質

2.1.紙張規格

自動進紙匣 | 介質種類 | 普通紙（70～105g/m²）、薄紙（60～70g/m²）
介質大小 | A4、Letter、A5、Legal、Statement、JIS B5、Folio、Oficio、Executive、ISO B5、A6、B6、16K、Big 16K、32K、Big 32K、自訂
介質克重 | 60～105 g/m²
紙匣最大容量 | 250 頁 （80 g/m²）
手動進紙匣 | 介質種類 | 普通紙（70～105g/m²）、薄紙（60～70g/m²）、厚紙（105～200g/m²）、投影片、卡片紙、標籤紙、信封
介質大小 | A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、Statement、Executive、JIS B5、ISO B5、A5、A6、B6、Monarch Env、DL Env、C5 Env、NO.10 Env、C6 Env、Japanese Postcard、ZL、16K、Big 16K、32K、Big 32K、Yougata4、Postcard、Younaga3、Nagagata3、Yougata2、自訂
介質克重 | 60～200 g/m²
紙匣最大容量 | 1頁

| 注： | • 本款印表機建議使用80 g/m²標準紙。 • 不建議大量使用特殊紙，可能影響印表機壽命。 • 不符合本使用者指南中所列準則的列印介質可能導致列印品質差、卡紙次數增多、印表機過度磨損。 • 重量、成分、紋理及濕度等屬性是影響印表機性能和輸出品質的重要因素。

在選擇列印介質時，請注意以下事項：

1.所需列印效果：選擇的列印介質應符合列印任務的需要。

2.表面平滑度：列印介質的平滑度會對列印效果的清晰程度產生影響。

3.某些列印介質可能符合本部分的所有使用準則，但仍不能產生令人滿意的列印效果。這可能是由於不正確的操作、不適宜的溫度和濕度，或者奔圖無法控制的其他因素造成的。在大批量購買列印介質之前，請確保列印介質符合本使用者指南中指定的規格。

2.2.特殊紙張

本產品支援特殊紙張進行列印，特殊紙張包括：標籤紙、信封、投影片、厚紙、卡片紙、薄紙。

| 注： | • 當使用特殊紙張或列印介質時，請確保在列印設定上選擇匹配的列印種類和大小，以便獲得最佳列印效果。

請遵守以下標準：

列印介質種類 | 正確做法 | 錯誤做法
標籤紙 | 僅使用未暴露襯紙的標籤。 標籤使用時應放平。 僅使用整張的標籤。 不保證市面上所有的標籤紙都能夠滿足要求。 | 使用褶皺、起泡或破損的標籤紙。
信封 | 信封應平整置入。 | 使用有褶皺、缺口、粘連或損壞的信封。 使用帶有別針、按扣、視窗或塗層襯裡的信封。 使用自粘不乾膠或其他合成材料的信封。
投影片 | 僅使用經核准適用於雷射印表機的投影片。 | 使用不適用於雷射印表機的投影片。
厚紙、卡片紙 | 僅使用經核准適用於雷射印表機並滿足本產品重量規格的重質紙。 | 使用重量超過本產品推薦介質規格的紙張，除非是經核准適用於本產品的紙張。

2.3.裝入紙張

2.3.1.裝入自動進紙盒

1.從印表機中完全抽出自動進紙盒。

2.滑動自動進紙盒延長託盤卡扣、長度導紙板及寬度導紙板到所需的紙張大小卡槽，匹配紙張的長度和寬度。

| 注： | • 請不要過度擠壓“長度導紙板”和“寬度導紙板”，否則容易導致紙張變形。

3.請在裝入紙張之前展開堆疊的紙張，避免卡紙或進紙錯誤，再把紙張列印面朝下裝入紙匣內，自動進紙盒最多可裝入250張80g/m²紙。

4.抬起出紙託盤，避免列印完的紙張滑落，或在列印完成後立即將列印的取走。

| 注： | • 建議抬起出紙託盤避免列印完紙張滑落。如果您選擇不抬起出紙託盤，我們建議立即取走從印表機中輸出的已打印紙張。 • 如果一次性放入自動進紙盒的紙張超過250頁（80g/m²）會造成卡紙或不進紙。 • 如果僅列印單面時，請把要列印的面（空白面）朝下。

2.3.2.裝入手動進紙盒

1.抬起出紙託盤，避免列印完的紙張滑落，或在列印完成後立即將列印的取走。

2.開啟手動進紙盒。

3.滑動手動進紙盒的導紙板以匹配紙張的兩側。不要用力過度，否則會導致卡紙或紙張歪斜。

4.雙手將一張列印介質平整的放入手動進紙盒中。

| 注： | • 當您將紙張放入手動進紙盒時，印表機將自動進入手動進紙模式。 • 請每次放入一張列印介質到手動進紙盒中，列印結束後再放入另一張。 • 將列印介質列印面向上放入手動進紙匣，裝入時，紙張的頂部先進入手動進紙盒。

5.當列印完的頁面從印表機輸出後，按照如上步驟，再放入第二張繼續列印。放入過慢，將會提示手動進紙盒缺紙或手動進紙盒進紙失敗，放入紙張，自動繼續列印；放入太快，紙張會被捲入印表機並容易造成卡紙。

| 注： | • 列印後，請立即取走從印表機中輸出的已打印紙張。堆疊的紙張或信封會引起卡紙或曲紙。

2.4.非列印範圍

陰影部分表示非列印範圍。

用途 | 紙張大小 | 上下邊距（A） | 左右邊距（B）
列印 | A4 | 5mm(0.197inch) | 5mm(0.197inch)
Letter | 5mm(0.197inch) | 5mm(0.197inch)

2.5.紙張使用原則

• 紋理粗糙、有凹凸、油漬、十分光滑的紙張列印效果不佳。

• 請確保紙上無灰塵、絨毛等。

• 將紙張置於平坦的表面，存放在陰涼、乾燥的環境。