3.驱动安装与卸载

3.1.基于Windows系统的驱动安装

• 驱动安装前，您需要知道打印机型号，请打印打印机的“信息页”并查看“产品名称”来获知打印机型号（如何打印，请参阅 第9.4章）。

• 覆盖安装驱动，安装语言是不可以更改的。若需要更改，请先将打印机驱动卸载，然后再安装。

| 注： | • 驱动安装界面因型号功能不同存在差异，示意图仅供参考。

3.1.1.USB连接方式安装

1.使用USB连接线连接打印机和计算机，打开电源。

2.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

3.阅读并同意许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“USB连接”，点击“安装”。

4.系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

5.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.2.一键无线网络安装

若您的计算机是通过无线的方式连接到网络，且希望将打印机连接到该网络，推荐您使用一键无线网络安装方式。

1.打开打印机和计算机的电源，将计算机连接到无线网络。

2.使用USB连接线连接Wi-Fi机型打印机和计算机。

3.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

4.弹出驱动安装界面，选择“一键无线网络安装”，点击“安装”。

5.安装程序将自动配置打印机接入计算机连接的无线网络。

6.网络配置完成，系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

7.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.3.有线网络连接方式安装

1.打开打印机和计算机的电源。

2.将计算机连接到有线网络。

3.将网线连接到打印机的网络接口，确保打印机连接到计算机所在的网络（如何配置网络，请参阅第4章）。

4.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

5.阅读并同意许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“有线网络连接”，点击“安装”。

6.安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要一段时间。

7.搜索完成后，选择需要连接的打印机，点击“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，请点击“刷新”重新搜索。 • 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“以主机名安装列表中的打印机”。 • 若手动添加IP地址或主机名，您需要知道所连接的打印机IP地址或主机名。如不清楚，请打印“网络配置页”并查看“IP地址”和“主机名”（参阅第9.4章）。

8.系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

9.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.4.无线网络连接方式安装

无线网络连接类型，分为基础结构模式和Wi-Fi直连模式（详情请参阅第5章）。

3.1.4.1.基础结构模式安装

1.将计算机连接到接入点（无线路由器）。

2.使用USB连接线连接打印机和计算机，打开电源。

3.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

4.阅读并同意许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择“无线网络连接”，点击“安装”。

5.在弹出的无线配置窗口选择“是，我要配置打印机的无线网络”，按照提示进行操作，将打印机配置到无线网络（如何配置，参阅第5.1.1章）。

6.无线网络配置成功后，安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要一段时间。

7.选择需要连接的打印机，点击“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，请点击“刷新”重新搜索。 • 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“以主机名安装列表中的打印机”。 • 若手动添加IP地址或主机名，您需要知道所连接的打印机IP地址或主机名。如不清楚，请打印“网络配置页”并查看“IP地址”和“主机名”（参阅第9.4章）。

8.系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

9.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.4.2.Wi-Fi直连模式安装

1.打开打印机和计算机的电源。

2.计算机连接打印机的Wi-Fi直连网络（如何配置，请参阅第5.2.2.2章）。

3.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，运行Autorun.exe安装程序。

4.阅读并同意许可协议，选择安装语言和打印机型号，选择"无线网络连接"，点击"安装"。

5.在弹出的无线配置窗口选择“否，打印机已接入无线网络”，点击"下一步"。

6.安装程序自动搜索打印机，搜索过程可能需要一段时间。

7.选择需要连接的打印机，点击“下一步”。

| 注： | • 若已搜索到的打印机列表中，没有您需要连接的打印机，请点击“刷新”重新搜索。 • 若以主机名方式安装打印机驱动，请同时勾选您需要连接的“打印机名称”和“以主机名安装列表中的打印机”。 • 若手动添加IP地址或主机名，您需要知道所连接的打印机IP地址或主机名。如不清楚，请打印“网络配置页”并查看“IP地址”和“主机名”（参阅第9.4章）。

8.系统开始安装驱动，安装过程可能需要几分钟。

9.安装完成后，弹出“安装完成”界面，约3秒后自动关闭。

3.1.5.驱动卸载

3.1.5.1.卸载方法

以下操作以 Windows 7 为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1.点击计算机的“开始菜单”，然后点击“所有程序”。

2.点击"Pantum"，然后点击"Pantum X Series "。

Pantum X Series 中的"X"代表产品型号。

3.点击“卸载”，按照卸载窗口说明删除驱动。

4.卸载完成后重启计算机。

3.2.基于Mac系统的驱动安装

• Mac系统下的驱动安装分为驱动安装和添加打印机两个步骤。若您使用AirPrint方式进行打印，无须安装驱动，直接添加打印机即可使用。

• 在使用有线或无线网络安装驱动时，您可能需要知道打印机的Bonjour名称，请打印"网络配置页"并查看（请参阅第9.4章）。

3.2.1. 驱动安装

以下操作以 Mac10.11为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

1.打开打印机和计算机的电源。

2.在计算机的光驱中插入随附的安装光盘，双击"Pantum X Series" 安装包。（Pantum X Series中的X代表产品型号。）

3.点击“继续”。

4.阅读许可协议，然后点击“继续”。

5.在弹出的提示窗口，点击“同意”，接受许可协议。

6.点击“安装”。

7.输入计算机密码，点击“安装软件”。

8.在弹出的提示窗口，点击“继续安装”。

9.系统自动完成驱动安装。

• 若用USB连接线连接计算机与Wi-Fi机型，在驱动安装过程中将弹出无线网络配置提示窗口，如下图。

| 注： | • 点击“是”，可通过无线网络配置工具配置打印机的无线网络（如何配置，请参阅第5.1.1章）。完成配置后，拔掉USB连接线，可在弹出的“添加打印机”界面添加网络连接的打印机（如何添加打印机，请参阅第3.3章）。 • 点击“否”，可在弹出的“添加打印机”界面添加USB连接的打印机（如何添加打印机，请参阅第3.3章）。

若用USB连接线连接计算机与非Wi-Fi机型，在驱动安装过程中将弹出“添加打印机”界面，可在此处添加打印机（如何添加打印机，请参阅第3.3章）。

3.3.Mac系统添加打印机

3.3.1.USB连接方式添加

1.使用USB连接线连接打印机和计算机，打开电源。

2.进入计算机的“系统偏好设置”－“打印机与扫描仪”。

3.点击按钮，选择“添加打印机或扫描仪”。

4.选择打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。

5.点击“添加”。

3.3.2.有线网络连接方式添加

1.打开打印机和计算机的电源。

2.将计算机连接到有线网络。

3.将网线连接到打印机网络接口，确保打印机连接到计算机所在的网络（如何配置网络，请参阅第4章）。

4.进入计算机的“系统偏好设置”－“打印机与扫描仪”。

5.点击按钮，选择“添加打印机或扫描仪”。

6.选择打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。

7.点击“添加”。

3.3.3.无线网络连接方式添加

1.打开打印机和计算机的电源。

2.确保计算机与打印机已建立无线网络连接。

| 注： | • 若为基础结构模式，将无线网络打印机连接到接入点（无线路由器），如何连接，请参阅第5.1章。 • 若为Wi-Fi直连模式，将无线客户端与无线网络打印机直接连接，如何连接，请参阅第5.2章。

3.进入计算机的“系统偏好设置”－“打印机与扫描仪”。

4.点击按钮，选择“添加打印机或扫描仪”。

5.选择打印机，然后从“使用”弹出菜单中选择对应的打印机型号。

6.点击“添加”。

3.3.4.添加AirPrint打印机

1.打开打印机和计算机的电源。

2.确保打印机与计算机已建立连接（USB连接或网络连接）。

3.进入计算机的“系统偏好设置”－“打印机与扫描仪”。

4.点击按钮，选择“添加打印机或扫描仪”。

5.选择打印机，然后从“使用”选项框中，选择“Secure AirPrint”（数据加密）或“AirPrint”（不加密）。

6.点击“添加”。

| 注： | • 使用USB连接线连接打印机和计算机，系统自动识别并添加AirPrint打印机。 • 若添加网络连接方式的AirPrint打印机，需先将连接的USB连接线断开再添加打印机。 • AirPrint打印机以“AirPrint”结尾命名。