10.日常維護

| 注： | • 印表機外觀因型號服務不同存在差異，示意圖僅供參考。

10.1.印表機清潔

| 注： | • 請使用中性清潔劑。 • 印表機使用後短時間內局部零件仍處於高溫狀態。當開啟前蓋或後蓋接觸內部零件時，請勿接觸下圖陰影部分的零件。

1. 使用柔軟的抹布擦拭設備外部，除去灰塵。

2. 開啟前蓋，沿著導軌取出雷射碳粉匣。

| 注： | • 取下雷射碳粉匣時，請將雷射碳粉匣裝入保護袋或用厚紙包裹，避免光線照射而損壞感光鼓。

3. 清潔印表機內部，如下圖所示，用乾燥無絨布料輕輕擦拭圖示陰影處。

4.用乾燥無絨布料輕輕擦拭印表機LSU鏡片。

5.開啟印表機的自動進紙匣，用乾燥無絨布料輕輕擦拭印表機搓紙輥。

10.2.粉匣和鼓組件維護

10.2.1.關於粉匣和鼓組件

1. 粉匣的使用和維護。

為了獲得更好的列印品質，請使用原裝粉匣。

使用粉匣時，請注意下列事項：

• 除非立即使用，否則請勿從包裝中取出粉匣。

• 請勿擅自重新填充粉匣。否則由此引起的損壞不包括在印表機保修範圍內。

• 請將粉匣存放在陰涼乾燥的環境。

• 請勿將粉匣置於火源附近，粉匣內的碳粉為易燃物，避免引起火災。

• 在取出或拆卸粉匣時，請注意碳粉洩露問題，若發生碳粉洩露導致碳粉與皮膚接觸或者飛濺入眼睛和口中，請立即用清水清洗，如有不適請立即就醫。

• 放置粉匣時，請遠離兒童可接觸區域。

2. 粉匣使用壽命。

• 粉匣的使用壽命取決於列印工作需要的碳粉量。

• LED控制台的印表機，當粉匣指示燈橙燈常亮，表示該粉匣已到壽命期限，請更換粉匣。

• LCD控制台的印表機，當粉匣指示燈橙燈常亮或者LCD 顯示幕顯示“碳粉匣壽命盡 ”，表示該粉匣已到壽命期限，請更換粉匣。

3.鼓元件使用壽命。

• LED控制台的印表機，當鼓組件指示燈紅燈常亮，表示該鼓元件已到壽命期限，請更換鼓元件。

• LCD控制台的印表機，當LCD 顯示幕顯示“鼓組件壽命盡”，表示該鼓元件已到壽命期限，請更換鼓元件。

10.2.2.更換粉匣和鼓元件

| 注： | 在更換粉匣前，請注意如下事項： • 因粉匣表面可能含有碳粉，取出時請小心處理，避免灑落。 • 取出的粉匣請放置在紙張上，以免碳粉大範圍灑落。 • 安裝時，請勿觸碰感光鼓表面，以免刮傷感光鼓。

更換粉匣步驟如下：

1. 關閉印表機電源。

2. 開啟前蓋，沿著導軌取出雷射碳粉匣。

3.用左手按下鼓元件左側藍色按鈕，同時用右手提起粉匣把手，取出粉匣。

4.開啟新的粉匣包裝，握住粉匣把手，輕輕的左右搖動5至6次使粉匣內碳粉均勻分散。

5.拉出封條，取下粉匣保護罩。

6.沿著鼓組件內導軌將粉匣裝入鼓組件內，完成粉匣安裝。

7.拿起安裝完粉匣的鼓組件，沿著印表機內導軌裝入已安裝了粉匣的鼓組件，完成安裝。

8.合上前蓋。

更換鼓元件步驟如下：

1.關閉印表機電源。

2.開啟前蓋，沿著導軌取出雷射碳粉匣。

3.用左手按下鼓元件左側藍色按鈕，同時用右手提起粉匣把手，取出粉匣。

4.開啟新的鼓元件包裝，取下鼓元件保護裝置，將鼓元件放置于水平檯面。

5.沿著鼓組件內導軌將粉匣裝入鼓組件內，完成粉匣安裝。

6.拿起安裝完粉匣的鼓組件，沿著印表機內導軌裝入已安裝了粉匣的鼓組件，完成安裝。

7.合上前蓋。