2.Kağıt ve Yazıcı Medyası

2.1.Kağıt Özellikleri

Otomatik Besleme Tepsisi | Medya Tipi | Düz kağıt(70～105g/m²),İnce kağıt(60～70g/m²)
Medya boyutu | A4, Letter, A5, Legal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Özel
Medya ağırlığı | 60～105 g/m²
Maksimum Tepsi Kapasitesi | 250 sayfa（80 g/m²）
Elle doldurma tepsisi | Medya Tipi | Düz kağıt(70～105g/m²), İnce kağıt(60～70g/m²), kalın kağıt(105～200g/m²), saydam film, karton kağıt, etiket kağıdı, zarf
Medya boyutu | A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO.10 Env, C6 Env, Japanese Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Özel
Medya ağırlığı | 60～200 g/m²
Maksimum Tepsi Kapasitesi | 1 sayfa

| Not: | • Bu yazıcı 80 g / m² standart kağıt kullanılması önerir. • Yazıcının hizmet ömrünü etkileyebilecek özel kağıtların uzun süre kullanılması önerilmez. • Bu Kullanım Kılavuzunda listelenen esasları karşılamayan yazıcı medyası, düşük yazdırma kalitesi, artan kağıt sıkışması ve aşırı yazıcı aşınmasına neden olabilir. • Ağırlık, bileşim, doku ve nem gibi özellikler yazıcı performansını ve çıktı kalitesini etkileyen önemli etkenlerdir.

Lütfen yazıcı medyasını seçerken aşağıdaki konulara dikkat edin:

1.İstenen yazdırma etkisi: Seçilen yazıcı medyası, yazdırma görevlerinin gereksinimlerini karşılamalıdır.

2.Yüzey düzgünlüğü: Yazıcı medyasının düzgünlüğü yazıcı çıktısının netliğini etkileyebilir.

3.Bazı yazıcı medyaları burada yer alan tüm kullanım esaslarını karşılayabilir ancak yine de tatmin edici etki bırakmayabilirler. Bu durum yanlış işlem, uygun olmayan sıcaklık ve nem ya da Pantum'un kontrolü dışındaki farklı etkenlerden kaynaklanabilir. Yüksek miktarda yazıcı medyası satın almadan önce, yazıcı medyasının bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen özellikleri karşıladığından emin olun.

2.2.Özel Kağıt

Bu yazıcı, yazdırma için özel kağıt kullanımını destekler. Özel kağıtlara şunlar dahildir: etiket kağıdı, zarf, saydam film, kalın kağıt, karton kağıt, ince kağıt.

| Not: | • Özel kağıt ya da yazıcı medyası kullanırken, en iyi yazdırma etkisini elde etmek için yazdırma ayarlarında, eşleşen yazdırma tipini ve boyutunu seçtiğinizden emin olun.

Lütfen aşağıdaki standartları göz önüne alın:

Yazıcı Medyası Tipleri | Doğru Uygulamalar | Yanlış Uygulamalar
Etiket Kağıdı | Yalnızca astar kağıdı açıkta olmayan etiketleri kullanın. Etiketler kullanım sırasında düz olarak yerleştirilmelidir. Yalnızca tüm kağıdı dolduran etiketleri kullanın. Piyasadaki tüm etiketlerin ilgili gereksinimleri karşılayabileceği garanti edilemez. | Buruşuk, kabarcıklı ya da hasarlı etiket kağıtlarını kullanmayın.
Zarf | Etiketler hizalı olarak yerleştirilmelidir. | Buruşuk, çentikli, sıkışık ya da hasarlı zarfları kullanmayın. Klipsli, çıtçıtlı, pencereli ya da kaplamalı astarlı zarfları kullanmayın. Kendinden yapışkanlı çıkartmalara ya da diğer sentetik malzemelere sahip zarfları kullanmayın.
Saydam Film | Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için onaylı saydam filmleri kullanın. | Lazer yazıcılar için uygun olmayan saydam yazıcı medyası kullanmayın.
Kalın Kağıt, karton kağıt | Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için onaylı ve bu yazıcının ağırlık özelliklerini karşılayan ağır kağıtları kullanın. | Kağıt bu yazıcıda kullanım için onaylı olmadıkça, bu yazıcı için önerilen medya özelliklerinden fazla ağırlığa sahip kağıdı kullanmayın.

2.3.Kağıt Yerleştirme

2.3.1.Otomatik Besleme Tepsisine Yerleştirme

1.Otomatik besleme tepsisini yazıcıdan dışarı çıkarın.

2. Otomatik kayar kağıt giriş kutusu, yakalam tepesi,boyuna kağıt plakası ve enine kağıt plakası olarak kağıt boyutu oluğuna kadar uzanır ve kağıdın boyu ve enine göre ayarlanır.

| Not: | • Kolay bir şekilde kağıt deformasyonuna neden olabileceği için, "Kağıt uzunluğu kılavuzunu" ve "kağıt genişliği kılavuzunu" çok fazla sıkmayın.

3.Kağıt yerleştirmeden önce, lütfen kağıt sıkışmasını veya besleme hatasını önlemek için kağıt yığınını açın ve ardından kağıdı yazdırma tarafı aşağı gelecek şekilde tepsiye yerleştirin. Otomatik besleme tepsisine en fazla 250 sayfa, 80g/m² kağıt yerleştirilebilir.

4.Yazdırılan kağıdın kaymasını veya düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın veya yazdırma tamamlandıktan sonra yazdırılan belgeyi hemen alın.

| Not: | • Yazdırma sonrası kağıdın dışarı kayıp düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırmanız önerilir. Çıkış tepsisini kaldırmamayı seçerseniz, yazdırılan kağıdı yazıcıdan hemen almanızı öneririz. • Bir defa yerleştirilen otomatik kağıt giriş kutusun kağıt sayısı 250 adetten daha fazla olursa, (80g/m²) kağıt sıkışma yada kağıt yetmezliğe neden olabilir. • Tek taraflı yazdırma gerçekleştiriliyorsa, lütfen yazdırılacak tarafın (boş tarafın) yüzünün aşağı dönük olduğundan emin olun.

2.3.2.Manuel kağıt giriş kutusu montaj edin

1. Yazdırılan kağıdın kaymasını veya düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın veya yazdırma tamamlandıktan sonra yazdırılan belgeyi hemen alın.

2. Manuel kağıt giriş kutusu açın.

3. Kayar manuel kağıt giriş kutusun kağıt plakası kağıdın iki tarafı ile uyum sağlayacaktır. Aşırı güç kullanmayın, aksi takdirde sıkışabilir veya kağıt çarpığa neden olur.

4. İki eliniz ile bir adet yazdırma ortamını düzleyerek manuel kağıt giriş kutusuna sokun.

| Not: | • Kağıdı manuel kağıt giriş kutusuna soktuktan sonra yazıcı otomatik olarak maneul kağıt giriş moduna dönecektir. • Her kez bir adet yazdırma ortamı manuel kağıt giriş kutusuna sokun ve baskı tamamlandıktan sonra diğer kağıdı sokun. • Baskı kağıdın kağıt yüzü yukarı doğru olarak manuel kağıt giriş kutusuna sokulacak, sokma süresinde, kağıdın ucu öncelikle manuel kağıt giriş kutusuna sokulacaktır.

5. Baskı tamamlanan kağıt yazıcıdan çıktıktan sonra yukarıda bahsedilen adımlara göre ikinci adet kağıt sokulacaktır. Sokma hızı çok yavaş olması halinde, manuel kağıt giriş kutusuna kağıt eksikliği yada manuel kağıt giriş kutusu kağıt giriş hatası ortaya çıkacaktır. Kağıt sokulduktan sonra, otomatik olarak yazdırma devam edilecektir; Kağıt sokma hızı çok hızlı olması, yazıcı tarafından kağıt sıkışma gibi durumlar ortaya çıkacaktır.

| Not: | • Baskıdan sonra, yazıcı tarafındançıkarılan baskılı kağıdı kaldırın.İstiflenen kağıtlar yada zarflar kolayca sıkışır yada bükülür.

2.4.Yazdırılamayan Alan

Gölgelendirilen alan, yazdırılamayan alanı gösterir.

Kullanım | Kağıt Boyutu | Üst ve alt kenar boşlukları (A) | Sol ve sağ kenar boşlukları (B)
Yazdırılıyor | A4 | 5mm(0.197inch) | 5mm(0.197inch)
Letter | 5mm(0.197inch) | 5mm(0.197inch)

2.5.Kağıt kullanma kuralları

• Doku kaba, düzensiz, yağlı, çok parlak kağıtların baskı kalitesi çok iyi olmayabilir.

• Lütfen kağıt üzerinde toz, kabartı, vb. olmadığından emin olun.

• Kağıt düz bir yüzeye yerleştirilmeli ve serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.