1.使用本機前

1.1.產品系列簡介

產品系列參數 | P3010D series | P3010DW / P3060DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
介面類型 | USB | ● | ● | ● | ● | ●

NET

●
●
●

Wi-Fi

●
●

列印語言

GDI

●
●

PDL

●
●
●

控制台

LED

●

LCD

●
●
●
●

列印速度

A4

30ppm

●
●

33ppm

●
●
●

Letter

32ppm

●
●

35ppm

●
●
●

自動雙面列印

●
●
●
●

NFC服務

●
●

靜音列印

●
●
●
●
●

（●：支援，空白：不支援）

如有產品系列增加或變更，恕不另行通知。

1.2.隨機附件

名稱 | 部件
粉匣 |
鼓組件 |
USB連接線 |
電源線 |
光碟 |
快速安裝指南 |
三包憑證 |

| 注： | • 個別地區可能不包含三包憑證。

1.3.產品視圖

側視圖

1 | 出紙槽 | 用於存放列印出來的紙張。
2 | 控制台 | 指示印表機狀態，進行設定操作。
3 | 出紙託盤 | 防止列印出來的紙張滑落。
4 | 前蓋 | 開啟前蓋，可取出雷射碳粉匣。
5 | 手動進紙匣 | 用於放置從手動進紙匣進行列印的介質。
6 | 電源開關 | 開啟或關閉電源，就緒狀態按下此按鈕進入節能模式。 按住此按鈕超過2秒鐘，關閉印表機電源。
7 | 自動進紙匣 | 用於放置從自動進紙匣進行列印的介質。
8 | 手動進紙匣導紙板 | 滑動導紙板以匹配紙張的寬度。
9 | NFC(近場通信)標籤 | 將移動設備輕觸該標籤可進行奔圖列印應用程式下載或啟動以及Wi-Fi直連連接。
10 | 自動進紙匣寬度導紙板 | 滑動寬度導紙板以匹配紙張的寬度。
11 | 自動進紙匣長度導紙板 | 滑動長度導紙板以匹配紙張的長度。
12 | 自動進紙匣延長託盤卡扣 | 用於調節託盤的延伸長度。

後視圖

1 | USB介面 | 用於通過USB連接線將產品連接到電腦。
2 | 網路介面 | 用於通過網線將產品連接到網路。
3 | 電源介面 | 用於通過電源線將產品連接到電源。
4 | 後蓋 | 用於在出紙口處卡紙時解除卡紙。
5 | 雙面列印單元 | 用於雙面列印送紙及在雙面列印卡紙時解除卡紙。

| 注： | • 印表機外觀因型號服務不同會存在差異，示意圖僅供參考。

1.4.雷射碳粉匣

雷射碳粉匣由鼓元件和粉匣兩部分組成。

鼓元件使用壽命

種類 | 平均列印量
鼓組件壽命 | 約12000頁（基於ISO 19752標準）

粉匣使用壽命

種類 | 平均列印量
標準容量粉匣 | 約1500頁（基於ISO 19752標準）
高容量粉匣 | 約3000頁（基於ISO 19752標準）

| 注： | • 如有型號增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能會因使用種類不同而有所差異。 • 本公司不建議使用原裝耗材以外的耗材，因使用非原裝耗材而導致的任何損壞不在保修範圍之內。 • 粉匣外觀因容量型號不同可能會存在差異，示意圖僅供參考。

1.5.控制台

1.5.1.控制台概覽

印表機控制台佈局如下圖所示：

LCD控制台

序號 | 名稱 | 服務
1 | LCD 顯示幕 | 顯示操作介面及產品訊息。
2 | Wi-Fi燈/省墨燈 | 指示Wi-Fi連接狀態（僅適用於Wi-Fi機型）。 指示省墨服務的開啟/關閉狀態（僅適用於非Wi-Fi機型）。 （請參閱第1.5.2.1章）
3 | 粉匣/狀態燈 | 指示粉匣和印表機的狀態（請參閱第1.5.2.1章）。
4 | 菜單鍵 | 開啟控制台主菜單。
5 | OK 鍵 | 確認螢幕上的選擇。
6 | 上翻鍵 | 滾動瀏覽各服務表及其選項。 對於需要輸入的服務表項目，迴圈累加變化一個數值。
7 | 下翻鍵 | 滾動瀏覽各服務表及其選項。 對於需要輸入的服務表項目，則迴圈自左向右移動輸入位置，如IP位址輸入。
8 | 返回鍵 | 返回上一級菜單。
9 | Wi-Fi鍵/省墨鍵 | 啟動Wi-Fi服務（僅適用於Wi-Fi機型）。 Wi-Fi連接過程中按住此按鈕超過2秒鐘可取消連接；Wi-Fi已連接情況下按住此按鈕超過2秒鐘，彈出“Wi-Fi連接”介面，選擇“斷開路由連接”，可斷開Wi-Fi連接（僅適用於Wi-Fi機型）。 開啟省墨服務（僅適用於非Wi-Fi機型）。
11 | 取消鍵 | 執行取消操作。

LED控制台

序號 | 名稱 | 服務
1 | 鼓元件/紙張狀態燈 | 指示紙張和鼓元件的狀態（請參閱第1.5.2.2章）。
2 | 粉匣/狀態燈 | 指示粉匣和除紙張以外其他的狀態（請參閱第1.5.2.2章）。
3 | 取消/繼續按鍵 | 有工作正常列印的情況下，按住此按鈕超過2秒鐘取消當前正在列印的工作。 有工作進紙失敗、缺紙的情況下，按下此按鈕繼續列印當前正在列印的工作，按住此按鈕超過2秒鐘取消當前正在列印的工作。 在空閒狀態時，按住此按鈕超過2秒鐘可列印訊息頁。

1.5.2.控制台指示燈服務

1.5.2.1.LCD控制台指示燈狀態顯示

Wi-Fi燈/省墨燈狀態顯示含義如下：

序號 | Wi-Fi燈/省墨燈狀態顯示 | 狀態 | 狀態描述 （適用於Wi-Fi機型） | 狀態描述 （適用於非Wi-Fi機型）
1 |  | 熄滅 | 未連接Wi-Fi、休眠狀態 | 關閉省墨服務、休眠狀態
2 |  | 藍燈閃爍 | Wi-Fi連接中 | 無
3 |  | 藍燈常亮 | 已連接Wi-Fi | 開啟省墨服務

粉匣/狀態燈狀態顯示含義如下：

序號 | 粉匣/狀態燈狀態顯示 | 狀態 | 狀態描述
1 |  | 熄滅 | 休眠狀態
2 |  | 綠燈閃爍 | 預熱中、列印中、工作取消中
3 |  | 綠燈常亮 | 印表機就緒
4 |  | 橙燈閃爍 | 粉量低警告
5 |  | 橙燈常亮 | 粉匣錯誤（粉匣未安裝、粉匣不匹配、粉匣壽命盡）
6 |  | 紅燈常亮 | 紙張錯誤（缺紙、卡紙、進紙失敗）、前蓋開啟等印表機錯誤

1.5.2.2.LED控制台指示燈狀態顯示

鼓元件/紙張狀態燈狀態顯示含義如下：

序號 | 鼓元件/紙張狀態燈狀態顯示 | 狀態 | 狀態描述
1 |  | 熄滅 | 休眠狀態
2 |  | 綠燈常亮 | 鼓元件正常，無紙張錯誤
3 |  | 紅燈常亮 | 鼓元件錯誤（鼓元件未安裝、鼓元件不匹配、鼓元件壽命盡）、紙張錯誤（列印缺紙、卡紙、進紙失敗）
4 |  | 橙燈常亮 | 鼓組件即將達到其預計壽命

粉匣/狀態燈狀態顯示含義如下：

序號 | 粉匣/狀態燈狀態顯示 | 狀態 | 狀態描述
1 |  | 熄滅 | 休眠狀態
2 |  | 綠燈常亮 | 印表機就緒
3 |  | 綠燈閃爍 | 預熱中、列印中、工作取消中
4 |  | 紅燈常亮 | 前蓋開啟等印表機錯誤
5 |  | 橙燈常亮 | 粉匣錯誤（粉匣未安裝，粉匣不匹配，粉匣壽命盡）
6 |  | 橙燈閃爍 | 粉量低警告