3.L'installazione e la disinstallazione del driver

3.1.Installazione del driver basato sul sistema di Windows

• Prima dell'installazione di drive, è necessario sapere il modello della stampante, aprire la pagina informazioni sulla stampante e visualizzare il nome del prodotto per conoscere il modello della stampante (come stampare, si prega di fare riferimento al Capitolo 9.4).

• Coprire l'installazione del driver, la lingua di installazione non può essere modificata. Se cambiate, disinstallare prima il driver della stampante, quindi reinstallare.

| Nota: | • L'interfaccia di installazione del driver è diverso a causa del design e funzionalità, la cifra è solo per riferimento.

3.1.1.Installare modalità di connessione USB

1. Collegare la stampante e il computer attraverso il filo USB, cibo aperto.

2. Inserire il disco di installazione nell'unità del computer, quindi eseguire il programma di installazione Autorun.exe.

3. Leggere e accettare il contratto di licenza, selezionare la lingua di installazione e modello di stampante, selezionare 'Connessione USB' e cliccare su 'Installazione'.

4. Sistema inizia l'installazione dei driver, il processo di installazione può richiedere alcuni minuti.

5. Dopo l'installazione, l'installazione interfaccia di uscita è completa 'si chiude automaticamente dopo circa 3 secondi.

3.1.2.Installazione della rete rete wireless senza fili

Se il computer è connesso alla rete in modalità wireless e si prevede di collegare la stampante alla rete, si consiglia di utilizzare il metodo di installazione di una rete wireless ad una sola chiave.

1. Accendere la stampante e collegare il computer alla wireless.

2. Utilizzare un cavo USB per collegare la stampante Wi-Fi e il computer.

3. Inserire il disco di installazione nell'unità del computer, quindi eseguire il programma di installazione Autorun.exe.

4. Nell' interfaccia di installazione che compare selezionare "Installazione di una rete senza fili ad una chiave" e cliccare su "Installazione".

5. Il programma di installazione connette automaticamente la stampante alla rete wireless e al computer.

6. A configurazione Wi-fi completa, il sistema inizia a installare il driver nel computer, il processo di installazione può richiedere alcuni minuti.

7. Dopo l'installazione, l'installazione interfaccia di uscita è completa 'si chiude automaticamente dopo circa 3 secondi.

3.1.3.Installare la modalità di connessione di rete cablata

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Collegare il computer alla rete cablata.

3. Collegare il cavo di rete alla porta di rete della stampante, assicurarsi che la stampante è collegata alla rete di computer (si veda il Capitolo 4 per la configurazione di rete).

4. Inserire il disco di installazione nell'unità del computer, quindi eseguire il programma di installazione Autorun.exe.

5. Leggere e accettare il contratto di licenza, selezionare la lingua di installazione e modello di stampante, selezionare 'Connessione di rete via cavo' , e cliccare su 'Installazione'.

6. Il programma di installazione rileva automaticamente la stampante, il processo di ricerca può richiedere del tempo.

7. Dopo il recherhe, selezionare la stampante per connettersi e cliccare su 'Avanti'.

| Nota: | • Se la stampante desiderata non elenca stampante per la connessione, clicca su 'Aggiorna' per riavviare la ricerca. • Se si installa il driver della stampante dal modo in cui il nome dell'unità principale, si prega di crocher sia il nome della stampante 'per collegare e installare la stampante in lista con il nome del unità principale. • Se un indirizzo IP o il nome aggiungendo dell'unità principale manualmente, è necessario conoscere l'indirizzo IP della stampante o il nome dell'unità principale. Se non si conosce, stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere' indirizzo IP 'e il' nome dell'unità principale '. (Vedi Capitolo 9.4).

8. Sistema inizia l'installazione dei driver, il processo di installazione può richiedere alcuni minuti.

9. Dopo l'installazione, l'installazione interfaccia di uscita è completa 'si chiude automaticamente dopo circa 3 secondi.

3.1.4.Installare la connessione di rete wireless in modalità

Il tipo di connessione di rete wireless è diviso in modalità struttura di base e la modalità di collegamento Wi-Fi Direct (si veda il Capitolo 5 per i dettagli).

3.1.4.1.Installare la modalità struttura di base

1. Collegare il computer al punto di connessione (router wireless).

2. Collegare la stampante e il computer attraverso il filo USB, cibo aperto.

3. Inserire il disco di installazione nell'unità del computer, quindi eseguire il programma di installazione Autorun.exe.

4. Leggere e accettare il contratto di licenza, selezionare il modello di lingua di installazione e stampante, selezionare 'Connessione di rete senza fil‘, e fare clic su' Installazione '.

5. Selezionare 'Sì, voglio di configurare la rete wireless della stampante "nell'output finestra di configurazione wireless, impostare la stampante in rete wireless secondo le indicazioni (vedi Capitolo 5.1.1 per la configurazione).

6. Dopo la configurazione della rete wireless, il programma di installazione rileva automaticamente la stampante, il processo di ricerca può richiedere del tempo.

7. Selezionare la stampante per connettersi e cliccare su 'Avanti'.

| Nota: | • Se la stampante desiderata non elenca stampante per la connessione, clicca su 'Aggiorna' per riavviare la ricerca. • Se si installa il driver della stampante dal modo in cui il nome dell'unità principale, si prega di crocher sia il nome della stampante 'per collegare e installare la stampante in lista con il nome del unità principale. • Se un indirizzo IP o il nome aggiungendo dell'unità principale manualmente, è necessario conoscere l'indirizzo IP della stampante o il nome dell'unità principale. Se non si conosce, stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere' indirizzo IP 'e il' nome dell'unità principale '. (Vedi Capitolo 9.4).

8. Sistema inizia l'installazione dei driver, il processo di installazione può richiedere alcuni minuti.

9. Dopo l'installazione, l'installazione interfaccia di uscita è completa 'si chiude automaticamente dopo circa 3 secondi.

3.1.4.2.Installazione in modalità di collegamento Wi-Fi Direct

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Il computer collega la connessione diretta di stampante Wi-Fi Direct (vedere la Sezione 5.2.2.2 per la configurazione).

3. Inserire il disco di installazione nell'unità del computer, quindi eseguire il programma di installazione Autorun.exe.

4. Leggere e accettare il contratto di licenza, selezionare il modello di lingua di installazione e stampante, selezionare 'Connessione di rete senza fili', e fare clic su' Installazione '.

5. Selezionare 'No, la stampante è stata collegata alla rete wireless "nella finestra di uscita di configurazione wireless, e fare clic su' Avanti '.

6. Il programma di installazione rileva automaticamente la stampante, il processo di ricerca può richiedere del tempo.

7. Selezionare la stampante per connettersi e cliccare su 'Avanti'.

| Nota: | • Se la stampante desiderata non elenca stampante per la connessione, clicca su 'Aggiorna' per riavviare la ricerca. • Se si installa il driver della stampante dal modo in cui il nome dell'unità principale, si prega di crocher sia il nome della stampante 'per collegare e installare la stampante in lista con il nome del unità principale. • Se un indirizzo IP o il nome aggiungendo dell'unità principale manualmente, è necessario conoscere l'indirizzo IP della stampante o il nome dell'unità principale. Se non si conosce, stampare la pagina di configurazione di rete 'per vedere' indirizzo IP 'e il' nome dell'unità principale '. (Vedi Capitolo 9.4).

8. Sistema inizia l'installazione dei driver, il processo di installazione può richiedere alcuni minuti.

9. Dopo l'installazione, l'installazione interfaccia di uscita è completa 'si chiude automaticamente dopo circa 3 secondi.

3.1.5.Disinstallare driver

3.1.5.1.Metodo di disinstallazione

Prendere Windows 7 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Fare clic sul menu di avvio del computer, quindi su Tutti i programmi.

2. Fare clic Pantum e cliccare Pantum X Series.

X rappresenta il modello del prodotto Pantum X Series.

3. Fare clic su Disinstalla, rimuovere il driver utilizzando la finestra di Disinstallazione di spiegazione.

Dopo il completamento della disinstallazione , riavviare il computer.

3.2.L'installazione del driver basato sul sistema Mac

• L'installazione del driver nel sistema Mac è in fase due di installazione del driver della stampante e l'aggiunta. Quando si stampa via AirPrint il modo, non è necessario installare il driver, è sufficiente aggiungere direttamente alla stampante.

• Se la rete cablata o wireless per installare il driver, potrebbe essere necessario conoscere il nome di stampa Bonjour, stampa 'pagina di configurazione di rete per controllare (vedi Capitolo 9.4).

3.2.1.Installazione del driver

Prendendo Mac 10.11 come esempio per la prossima operazione, i dati di schermo di computer può essere differente a causa della differenza del sistema operativo.

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Inserire il disco di installazione nel drive del computer, fare doppio clic sul pacchetto di installazione Pantum X Series. (X rappresenta il modello prodotto in Pantum X Series.)

3. Fare clic su 'Continua'.

4. Lisez il contratto di licenza e fare clic su 'Continua'.

5. Fare clic su 'Accetta' nella finestra di indicazione di uscita per accettare il contratto.

6. Fare clic su 'Install'.

7.Inserire la password del computer, fare clic per Installa software '.

8.Dans la finestra di indicazione di uscita, fare clic su 'Continua installazione'.

9. Il sistema completa automaticamente l'installazione del driver.

• Se viene utilizzato un cavo USB per collegare una stampante Wi-Fi apparirà una finestra di suggerimenti sulla configurazione della rete wireless nel processo di installazione dell'unità come mostrato nelle figure seguenti.

| Nota: | • Cliccare su "Sì" e configurare la rete wireless della stampante con la rete wireless (vedere il Capitolo 5.1.1 per il metodo di configurazione). Dopo la configurazione, rimuovere il cavo USB, aggiungere la stampante Wifi nell'interfaccia apparsa "Aggiungi una stampante" (consultare il capitolo 3.3 per come aggiungere una stampante). • Cliccare su "No" e aggiungere la stampante utilizzando il cavo USB nell'interfaccia apparsa "Aggiungi una stampante" (vedere il capitolo 3.3 per come aggiungere una stampante).

Se si utilizza un cavo USB per collegare il computer e un modello di stampante non Wi-Fi, è possibile aggiungere la stampante nell'interfaccia "Aggiungi una stampante" apparsa nel processo di installazione dell'unità (vedere il capitolo 3.3 per come aggiungere una stampante).

3.3.Aggiungere stampante di sistema Mac

3.3.1.Aggiungere la modalità di connessione USB

1. Collegare la stampante e il computer attraverso il filo USB, cibo aperto.

2. Immettere in "Preferenze di Sistema" - "Stampanti e Scanner" del computer.

3. Fare clicsul pulsante, selezionare 'Aggiungi stampante o scanner'.

4. Selezionare la stampante e selezionare il modello di stampante corrispondente dall'uso menu a sinistra'.

5. Fare clic su 'Aggiungi'.

3.3.2.L'aggiunta di modalità di connessione di rete cablata

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Collegare il computer alla rete cablata.

3. Collegare il cavo di rete alla porta di rete della stampante, assicurarsi che la stampante è collegata alla rete di computer (si veda il Capitolo 4 per la configurazione di rete).

4. Immettere in "Preferenze di Sistema" - "Stampanti e Scanner" del computer.

5. Fare clicsul pulsante, selezionare 'Aggiungi stampante o scanner'.

6. Selezionare la stampante e selezionare il modello di stampante corrispondente dall'uso menu a sinistra'.

7. Fare clic su 'Aggiungi'.

3.3.3.Aggiungi un modo connessione di rete wireless

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Prima di procedere, il computer e la stampante sono collegati tramite la rete wireless.

| Nota: | • Nella modalità di struttura di base, collegare il punto di connessione della stampante di rete wireless (router wireless), vedere il Capitolo 5.1 per vedere come collegare. • Nelcaso della modalità Wi-Fi Direct, collegare direttamente la parte del cliente wireless a una stampante di rete wireless, come collegare, si prega di fare riferimento al Capitolo 5.2.

3. Immettere in "Preferenze di Sistema" - "Stampanti e Scanner" del computer.

4. Fare clicsul pulsante, selezionare 'Aggiungi stampante o scanner'.

5. Selezionare la stampante e selezionare il modello di stampante corrispondente dall'uso menu a sinistra '.

6. Fare clic su 'Aggiungi'.

3.3.4.Aggiungere AirPrint stampante

1. Aprire la fornitura di stampante e il computer.

2. Prima di procedere, la stampante è già collegata al computer (USB o di rete).

3. Immettere in "Preferenze di Sistema" - "Stampanti e Scanner" del computer.

4. Fare clicsul pulsante, selezionare 'Aggiungi stampante o scanner'.

5. Selezionare la stampante e selezionare AirPrint sicura" (dati codificati) o "AirPrint" (non criptato) per l''Usa' ".

6. Fare clic su 'Aggiungi'.

| Nota: | • Collegare la stampante e il computer attraverso il filo USB, il sistema identifica automaticamente e aggiunge la stampante AirPrint. • Per AirPrint stampante per aggiungere la modalità di connessione di rete, è necessario prima scollegare il cavo USB e quindi aggiungere la stampante. • Il nome della stampante AirPrint deve terminare in fine di nome "AirPrint".