5.(Wi-Fi modeli için) Kablosuz ağ ayarları

Kablosuz ağ bağlantı tipi,Altyapı modu ve Wi-Fi Direct modu olarak ikiye ayrılacaktır. Kablosuz ağ kurulumu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, Bölüm 5.3'e kablosuz ağ ayarlarında sıkça karşılaşılan sorunlara bakın.

| Altyapı modu: bir kablosuz aygıtla bir yönlendirici üzerinden bağlanma 1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) 2. Kablosuz ağ yazıcısı 3. Kablosuz erişim noktası üzerinden bağlanan bilgisayar 4. Kablolu ağ erişim noktası üzerinden bağlanan bilgisayar
| Wi-Fi Direct modu: kablosuz istemci, Wi-Fi özellikleri ile yazıcıya bağlanır 1. Kablosuz ağ yazıcısı 2. Kablosuz ağ yazıcısına doğrudan bağlı kablosuz istemci

5.1.Altyapı Modu

Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bir aracı olarak kullabailirisniz.Bilgisayar ile yazıcıyı birbirine bağlayın.Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) kablosuz ağ yapılandırma araçları ve Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapılandırması olarak iki şekilde olacaktır.

Önemli: Bir kablosuz ağ kurulumu başlamadan önce, ağ adı (SSID) ve şifre erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bilmeniz gerekir. Kablosuz ağ yapılandırması kullanmak için gereklidir.Eğer emin değilseniz, ağ yöneticisine veya erişim noktası (kablosuz yönlendirici) üreticisine başvurun.

5.1.1.Kablosuz ağ yapılandırma aracı

Bilgisayarınızda sürücü yüklenmiş ve kablosuz iletişim şebekesi üzerinden bağlıysa,ancak kablosuz ağ değişecektir.Kablosuz ağ yeniden yapılandırılması üzerinde aracı yapılandırabilirsiniz.

5.1.1.1.Ön hazırlık

1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici).

2. Bir bilgisayar ağına bağlıdır.

3. Kablosuz ağ yazıcı.

5.1.1.2.Kablosuz ağ yapılandırma aracı yapılandırma yöntemi

1. Bilgisayarda kablosuz ağ yapılandırma aracı ayarlayın.

1) Windows sistemi:Bilgisayarın "Başlat" menüsünden "Tüm Programlar" - "Pantum"- Ürün adı - "Kablosuz ağ yapılandırma aracı"nı seçin.

2) Mac Sistem: Bilgisayarin Finder menü çubuğundan "Git" - "Uygulamalar" - “Pantum” - “Utilities” - “Kablosuz Ağ Yapılandırma Aracı” yi tıklayın.

2. USB bağlama kablosu ile ayarları bağlayın. Aşağıdaki arayüzden, "Evet, bende kullanım için uygun USB kablosu hazır"seçeneği seçerek "İlrei" düğmesine tıklatın.

2.1 Bilgisayar kablosuz ağa bağlanmıştır.

1) Kablosuz ağ yapılandırma aracı, şuanki bilgisayara bağlı kablosuz ağı varsayılan olarak seçecektir. Arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

| Not： | • Seçtiğiniz ağ adı (SSID) ile bilgisayara bağlanan erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ağ adı (SSID) aynı olmalıdır.

2) Diğer kablosuz ağa bağlamak için "Hayır" seçeneği seçerek diğer kablosuz ağa yapılandırın. Arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

| Not： | • Şu anda, yazıcı destekleyen üç güvenlik modu vardır.Onlar Yok, WEP ve WPA / WPA2 lardır. 1) Yok: Şifreleme kullanılmaz. 2) WEP:güvenlik anahtarı veri iletmek ve almak için WEP(Kablolu Eş Güvenlik) kullanılır. WEP anahtarı 64 ve 128-bit şifrelenmiş ağ kullanılarak, rakam ve harf içerimektedir. 3) WPA / WPA2: Wi-Fi, Erişim Önceden Paylaşılan Anahtar Korumalıdır. O, TKIP veya AES şifreleme (WPA-Personal) kullanarak kablosuz aygıt ile erişim noktasını bağlamaktadır.WPA / WPA2, uzunluğu 8-63 arasındaki karakterlerden oluşan bir önceden paylaşılan anahtarı (PSK) kullanmaktadır. • Şifreyi göster Varsayılan durumda işaretlenmez, eğer işaretlendiğinde, girilen şifre düz metin olarak görüntülenir.

2.2 Bilgisayar kablosuz ağa bağlanmadı. Aşağıdaki arayüzden, erişim noktasın ( kablosuz yönlendirice) ağ adı SSID (SSID küçük ve büyük olarak ayrılacaktır) ve parolunu girin, arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

| Not: | • Eğer erişim noktası (Kablosuz yönlendirici) n ağ adı (SSID) nı net olarak bilmiyorsanız,"Kablosuz Ağ Bilgileri Sayfasını Yazdır"ı tıkalayarak istediğiniz erişim noktasın (Kablosuz yönlendirici) ağ adı (SSID) nı görebilirsiniz. • Kablosuz ağ yapılandırması tamamlandığında,yazıcı normal olarak çalışmıyorsa,sürücüyü yeniden yükleyin.Kurulum yöntemi için "Wi-Fi " i seçin.(Windows sistem için bölüm 3.1.4'e bkz, Mac sistemi için bölüm 3.3.3'e bkz).

3. WPS kullanarak bağlayın. Aşağıdaki arayüzden, "Hayır, bende USB kablo yok"u seçerek "İleri" ye tıklatın.

1) WPS modunu kullanarak, kablosuz ağ yazıcısı başlayarak aşağıdaki adımları uygulayın. (WPS araç yapılandırması için 5.1.2 Bölüm'e bakın)

2) Yazıcı üzerinde bulunan Wi-Fi gösteri lambasına göre, yazıcının başarı bağlanıp bağlanmadığı kontrol edin. Yapılandırma başarızsa, "Önceki" tıklatıp yeniden yapılandırın;Eğer yapılandırma başarılı ise "Bitti" düğmesine tıklatıp yapılandırmayı tamamlayın.

| Not: | • Kablosuz ağ yapılandırması tamamlandığında,yazıcı normal olarak çalışmıyorsa,sürücüyü yeniden yükleyin. Kurulum yöntemi için "Wi-Fi " i seçin.(Windows sistem için bölüm 3.1.4'e bkz, Mac sistemi için bölüm 3.3.3'e bkz).

5.1.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapılandırma

Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) (WPS), Wi-Fi Protected Setup'i destekliyorsa,yazıcının kontrol panelindeki WPS düğmesine Wi-Fi ve erişim noktası (kablosuz yönlendirici) düğmesine basabilirsiniz,böylece Yazıcıyı kablosuz ağa bağlamış olursunuz.

5.1.2.1.Ön hazırlık

1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) Wi-Fi Protected Setup (WPS) destekler.

2. Kablosuz ağ yazıcı.

5.1.2.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS) yapılandırması

1. Yazıcı ve erişim noktası (kablosuz yönlendirici) güç kaynağı açın.

2. Yazıcının hazır olduğundan emin olun.

| Not: | • Eğer yazıcı hazırda bekleme modundaysa,yazıcı kontrol panelin herhangi bir tuşuna basın,yazıcı hemen uyanacaktır.

3. Yazıcının kontrol panelindeki "Wi-Fi" tuşuna 2 saniye veya daha uzun süre basın, "Wi-Fi bağlantısı" arabirimi açılır ve "Yön WPS BAĞLA" seçeneğini seçin.

4. 2 Saniye içinde erişim noktasındaki (Kablosuz yönlendirici)üzerindeki WPS düğmesine basın sonra serbest bırakın.

5. Erişim noktası(Kablosuz yönlendirici) ile yazıcı kablosuz bağlantı kurduktan sonra yazıcının Wi-Fi mavi lambası sanıp sönmeye başlar. Bağlanma başarılı olduktan sonra yazıcının Wi-Fi mavi lambası normal yanmaya başlar .

Bağlantı kurmak için en fazla iki dakika sürer,yazıcı hazır durumuna döner,Wi-Fi lambası söner , Wi-Fi Protected Setup (WPS) bağlantısı başarısız olur.Eğer yeniden gerekiyorsa 3-4 arası adımları tekrarlayın.

| Not: | • Iptal ve Wi-Fi bağlantısını nasıl kesme hakkında daha fazla bilgi için, Bölüm 1.5'e bakın. • Wi-Fi Protected Setup (WPS) bağlantısı başarılı olduktan sonra, kablosuz ağ modu üzerinden yazdırmak istiyorsanız,Sürücüyü kurun. Kurulum yöntemi için "Wi-Fi " i seçin.(Windows sistem için Bölüm 3.1.4'e bkz, Mac sistemi için Bölüm 3.3.3'e bkz).

5.1.3.Bağlanan Wi-Fi ağı nasıl kapatılır

Yukarıdaki adımları izleyerek kablosuz ağ bağlantısını altyapı modunda tamamlayın.Kontrol paneli içindeki Wi-Fi ışığı, Wi-Fi bağlı olduğu sürece açıktır. Şu anda 2 saniye veya daha uzun süreyle butona basın, "Wi-Fi bağlantısı" arabirimi açılır ve Wi-Fi bağlantısını kesmek için "Yön. bağl. kes" seçeneğini seçin (Wi-Fi ışığı kapanacaktır).

5.2.Wi-Fi Direct Modu

Bir erişim noktası (kablosuz yönlendirici) kullanamabilirsiniz.Kablosuz istemcileri(Kablosuz ağ yetenekleri ile bilgisayar ve mobil cihazlar dahil) ile kablosuz ağ yazıcı arasında bağlantı kurabilirsiniz.

5.2.1.Ön hazırlık

1. Wi-Fi Direct bağlama fonksiyonuna sahip yazıcı.

2.Kablosuz istemciler (Kablosuz ağ yetenekleri ile bilgisayar ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere).

5.2.2.Wi-Fi Direct Bağlama

Wi-Fi Direct bağlantı yapmak için,ilk Yazıcının Wi-Fi Direct özelliğini açmanız gerekir.Açma şekli ise, yazıcı kontrol paneli üzerindeki "Menü Düğmesi" - "Menü ayarı" - "Ağ ayarı" - "Wi-Fi Direct" -"Özel" (ya da "Otomatik") basarak ya da katıştırılmış Web sunucusu yazıcının Wi-Fi Direct işlevini açarak gerçekleştirebilirsiniz, Bölüm 6.2.2.4'e bakın.

5.2.2.1.Wi-Fi Direct bağlantıyı özelliği destekleyen kablosuz istemci yöntemleri (düz davetiye bağlantısı)

Wi-Fi Direct bağlantı olabilmesi için Wi-Fi Direct desteği olan Mobil cihazları kullanmanız gerekir.Prosedür, kullandığınız mobil cihaza bağlı olarak değişebilir.

1. Yazıcıyı açın.

2. Mobil cihazınızı açın, ayarları seçin, Wi-Fi bağlantısı arayüzüne girin.

3. "Gelişmiş" seçeneğini seçin,gelişmiş WLAN arayüzündeki "Kablosuz Dğrdn Bğlnt " i seçin.

4. Direk bağlantı arayüzünden,yazıcının ağ adını seçin, bağlantı daveti başlatın.

5. "OK" düğmesine basarak bağlantı yapıldığından emin olun,Wi-Fi Direct bağlantısı başlatın.

| Not: | • Eğer otomatik bağlanma ise, Mobil cihazın bitiminden sonra onay paneli olmadan bir bağlantı daveti başlatır, otomatik olarak bağlanır.

5.2.2.2.Wi-Fi Direct özelliği desteklemeyen kablosuz istemci bağlantı yöntemi (bağlanmak için şifreyi girin)

1. Yazıcıyı açın.

2. Ağ adını ve şifresini görüntülemek için,yazıcı Kontrol Paneli üzerindeki "Menü Düğmesi" - "Ağ bilgisi" - "Wi-Fi dir bilgi"ne basın.

3. Kablosuz ağ yeteneklerine sahip bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı açın.Bağlamak için yazıcının Wi-Fi Direct ağ adını ve şifresini seçin.

5.2.3.Wi-Fi Direct bağlama nasıl kapanır

1. Yazıcıyı açın.

2. Yazıcı kontrol paneli üzerinden "Menü" - "Ağ ayarı" - "Wi-Fi Direct" - "Kapat" ı tıklayıp, Wi-Fi Direct bağlantıyı kesin.

5.3.Genellikle karşılaşılan kablosuz ağ kurulumu sorunları

1. Yazıcı Bulunamadı

• Bilgisayar, erişim noktası (kablosuz yönlendirici) veya yazıcı açık.

• Bilgisayar ile yazıcı arasındaki USB kablosu varmı.

• Yazıcı Wi-Fi destekliyormu.

2. Bir ağ bağlantı süresinde Ağ adını (SSID) nı bulamıyoru

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) güç anahtarı açık olup olmadığını.

• Yazıcı istediğiniz erişim noktası (kablosuz yönlendirici)'ın ağ adı (SSID)'nı bulamıyor, erişim noktasın ağ adını (SSID) kontrol edin ve yeniden bağlayın.

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) yapılandırma değişiklikleri meydana geldiğinde,yazıcının kablosuz ağını sıfırlamanız gerekir.

3. Bağlantı başarısız

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ve yazıcının güvenlik modunu olup olmadığını,şifrenin doğru olup olmadığını kontrol edin.

• Yazıcının etrafındaki kablosuz resepsiyon kontrol edin.Eğer yönlendirici yazıcıdan uzakta olursa yada ortada bir engel varsa, alınan sinyal etkilenebilir.

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ve yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden yapılandırın.

4. Eğer bir ağ üzerinde yazıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız aşağıdaki yönlerini kontrol edin:

• Güvenlik duvarı yazılımın iletişime engelli olup olmadığını kontrol edin.Bilgisayar ve yazıcı aynı ağa bağlıysa, ancak arama yapamazsa,bu güvenlik duvarı yazılımın iletişime engelli olduğu anlamına gelecektir.Güvenlik duvarı yazılımın Kullanıcı Kılavuzu'na bakın, duvarı devre dışı bırakın ve sonra tekrar yazıcıya aramak için deneyin.

• Yazıcı IP adresi atamasın doğru olup olmadığını kontrol edin.IP adresini kontrol etmek için yazıcının ağ yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz.

| Not: | • Erişim noktasına ile ilgili (kablosuz yönlendirici) bilgiler için, Kullanım kılavuzuna ya da üreticisine başvurun.