3.La instalación y desinstalación de drive

3.1.La instalación de drive basada en el sistema Windows

• Antes de instalar la unidad, tiene que aprender sobre el modelo de impresora mediante la impresión de la página de información de la impresora y compruebe el nombre del producto (consulte el capítulo9.4 para los métodos de impresión).

• Cubra la unidad de instalación, el idioma de instalación no se puede cambiar. Si tiene que cambiar, por favor, primero desinstalar el controlador de la impresora, y luego instalar el.

| Nota: | • la interfaz de instalación del controlador debido a los diferentes modelos de diferentes funciones, diagrama esquemático para la referencia solamente.

3.1.1.La instalación en modo de conexión USB

1. Utilizar la línea de conexión USB para conectar la impresora y el ordenador, encienda la fuente de alimentación.

2. En la inserción de CD-ROM del equipo con el CD-ROM adjunto, configuración Autorun.exe ejecutar.

3. Leer y aceptar el contrato de licencia, seleccione los modelos de lenguaje y de la instalación de la impresora, seleccione "Conexión USB", haga clic en "Instalar".

4. El sistema empieza a instalar el drive, el proceso de instalación puede tardar unos minutos.

5. Una vez completada la instalación, el pop-up interfaz "Instalación completada", unos 3 segundos después de la parada automática.

3.1.2.Instalación de red inalámbrica mediante clave

Si su computador está conectado a la red de forma inalámbrica y prevé conectar la impresora a la red, se recomienda utilizar el método de instalación de red inalámbrica de una sola tecla.

1. Abra la impresora y el computador, conectar el ordenador a una red inalámbrica.

2. Utilice la línea de conexión USB para conectar la impresora y computador de modelo Wi-Fi.

3. En la inserción de CD-ROM del equipo con el CD-ROM adjunto, configuración Autorun.exe ejecutar.

4.Seleccione "instalación de red inalámbrica de una sola tecla" en la interfaz de instalación emergente y haga clic en "Instalación".

5. El programa de instalación conectará automáticamente la impresora a la red inalámbrica tal como si fuese conectada por computador.

6. La configuración de red se ha completado, el sistema comienza a instalar el controlador, el proceso de instalación puede tardar varios minutos.

7. Una vez completada la instalación, el pop-up interfaz "Instalación completada", unos 3 segundos después de la parada automática.

3.1.3.La instalación en modo conexión de red cableada

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conectar el ordenador a la red cableada.

3 Conectar el cable de red a la red de la impresora para asegurarse de que la impresora está conectada a la red (modo de configurar la red, consulte el capítulo 4).

4. En la inserción de CD-ROM del equipo con el CD-ROM adjunto, configuración Autorun.exe ejecutar.

5. Leer y aceptar el contrato de licencia, seleccione el modelo de idioma para la instalación y la impresora, seleccione la "Conexión a la red por cable", haga clic en "Instalar ".

6. Programa de instalación busca automáticamente la impresora, el proceso de búsqueda puede tardar algún tiempo.

7. Dspués de la búsqueda, seleccionar la impresora a conectar, haga clic en "Siguiente".

| Nota: | • Si ha buscado en la lista de impresoras, que no es necesario para conectar la impresora, por favor haga clic en el "Actualizar" para volver a la búsqueda. • Si el nombre de host instalar el controlador de la impresora, consultar también su necesidad elegido conectar el Nombre de la impresora "y" como una instalación lista de impresoras nombre de host. • Si agrega manualmente una dirección IP o un nombre de host, lo que necesita saber la dirección IP de la impresora o el nombre de host que está conectado con. Si no está claro, por favor imprimir la "Pág conf red" y ver "Dirección IP" y "Nombre de host" (véase el capítulo9.4).

8. El sistema empieza a instalar el drive, el proceso de instalación puede tardar unos minutos.

9. Una vez completada la instalación, el pop-up interfaz "Instalación completada", unos 3 segundos después de la parada automática.

3.1.4.El modo de conexión de red inalámbrica

Tipo de conexión de red inalámbrica, dividido en modelo de estructura básica y el modo Wi-Fi Direct (véase el capítulo 5).

3.1.4.1.La instalación en modo infraestructura

1. Conectar el ordenador al punto de acceso (enrutador inalámbrico).

2. Utilizar la línea de conexión USB para conectar la impresora y el ordenador, encienda la fuente de alimentación.

3. En la inserción de CD-ROM del equipo con el CD-ROM adjunto, configuración Autorun.exe ejecutar.

4. Leer y aceptar el contrato de licencia, seleccione el idioma de instalación y modelo de la impresora, seleccione la "Conexión Inalámbrica a la red", haga clic en "Instalar ".

5. En la ventana de configuración inalámbrica emergente seleccione "Si, deseo configurar la red inalámbrica de la impresora", según la operación del sistema, la configuración de la impresora a la red inalámbrica (modo de configurar, véase el capítulo 5.1.1).

6. Configuración de la red inalámbrica tiene éxito, el programa de instalación busca automáticamente la impresora, el proceso de búsqueda puede tardar algún tiempo.

7. seleccionar la impresora que necesita ser conectado, haga clic en "Siguiente".

| Nota: | • Si ha buscado en la lista de impresoras, que no es necesario para conectar la impresora, por favor haga clic en el "Actualizar" para volver a la búsqueda. • Si el nombre de host instalar el controlador de la impresora, consultar también su necesidad elegido conectar el Nombre de la impresora "y" como una instalación lista de impresoras nombre de host. • Si agrega manualmente una dirección IP o un nombre de host, lo que necesita saber la dirección IP de la impresora o el nombre de host que está conectado con. Si no está claro, por favor imprimir la "Pág conf red" y ver "Dirección IP" y "Nombre de host" (véase el capítulo9.4).

8. El sistema empieza a instalar el drive, el proceso de instalación puede tardar unos minutos.

9. Una vez completada la instalación, el pop-up interfaz "Instalación completada", unos 3 segundos después de la parada automática.

3.1.4.2.Instalación en modo Wi-Fi Direct

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conecte a la impresora conectada a la red Wi-Fi Direct. (cómo configurar, lea el capítulo 5.2.2.2 ).

3. En la inserción de CD-ROM del equipo con el CD-ROM adjunto, configuración Autorun.exe ejecutar.

4. Leer y aceptar el contrato de licencia, seleccione el idioma de instalación y modelo de la impresora, seleccione la "Conexión Inalámbrica a la red", haga clic en "Instalar" .

5. En la ventana emergente de las opciones de configuración inalámbrica,"No, la impresora ya ha sido conectada a la red inlámbrica" , haga clic en Siguiente ".

6. Programa de instalación busca automáticamente la impresora, el proceso de búsqueda puede tardar algún tiempo.

7. seleccionar la impresora que necesita ser conectado, haga clic en "Siguiente".

| Nota: | • Si ha buscado en la lista de impresoras, que no es necesario para conectar la impresora, por favor haga clic en el "Actualizar" para volver a la búsqueda. • Si el nombre de host instalar el controlador de la impresora, consultar también su necesidad elegido conectar el Nombre de la impresora"y" como una instalación lista de impresoras nombre de host. • Si agrega manualmente una dirección IP o un nombre de host, lo que necesita saber la dirección IP de la impresora o el nombre de host que está conectado con. Si no está claro, por favor imprimir la "Pág conf red" y ver "Dirección IP" y "Nombre de host" (véase el capítulo9.4).

8. El sistema empieza a instalar el drive, el proceso de instalación puede tardar unos minutos.

9. Una vez completada la instalación, el pop-up interfaz "Instalación completada", unos 3 segundos después de la parada automática.

3.1.5.Descarga Drive

3.1.5.1.Método de desinstalación

La siguiente operación tarda Windows 7 como un ejemplo, y la información de su pantalla de ordenador pueden ser diferentes debido a la diferente sistema operativo.

1. haga clic en el menú de inicio del ordenador y, a continuación, haga clic en Todos los programas.

2. Haga clic en Pantum y, a continuación, haga clic en la Serie X Pantum.

Serie X X en la Pantum en nombre del modelo del producto.

3. Haga clic en desinstalar, de conformidad con la ventana de desinstalación para eliminar el controlador.

4. Reiniciar el equipo después de terminar la descarga.

3.2.La instalación de unidades basado en el sistema Mac

• La instalación del controlador bajo el sistema Mac se divide en dos pasos para impulsar la instalación y agregar la impresora. Si se utiliza el método de AirPrint para imprimir, no es necesario instalar el controlador, puede añadir directamente a la impresora utilizar.

• Es posible que necesite saber el nombre de la impresora Bonjour al instalar el controlador mediante una red cableada o inalámbrica, imprima la página de configuración de la red y ver (véase el capítulo9.4).

3.2.1.La instalación de unidades

La siguiente operación tarda Mac 10.11 como ejemplo, la información en su pantalla de ordenador pueden variar debido a la diferente sistema operativo.

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. En el inserto de CD-ROM del equipo con el CD-ROM adjunto, haga doble clic en el paquete de instalación de la serie X Pantum. (Serie X X Pantum en nombre del modelo del producto.)

3. Haga clic en "Continuar".

4. Lea el acuerdo de licencia y haga clic en "Continuar".

5. en la ventana del símbolo emergente, haga clic en "Acepto", aceptar el contrato de licencia.

6. Haga clic en "Instalar".

7. Introducir la contraseña del ordenador, haga clic en "Instalar software".

8. En la ventana del símbolo emergente, haga clic en "Continuar instalación".

9. El sistema completa automáticamente la instalación de la unidad.

• Utilice la línea de conexión USB para conectar el computador y el modelo Wi-Fi, y aparecerá una ventana de sugerencias de configuración de la red inalámbrica en el proceso de instalación de la unidad tal como se muestra en las siguientes ilustraciones.

| Nota: | • Haga clic en "Sí", y podrá configurar la red inalámbrica de la impresora mediante red inalámbrica (consulte el capítulo 5.1.1 para obtener información acerca del método de configuración). Después de la configuración, extraiga la línea de conexión USB, añadir la impresora de conexión de red en la interfaz emergente "Añadir una impresora" (consulte el Capítulo 3.3 para obtener información acerca de cómo añadir una impresora). • Haga clic en "No", y podrá añadir la impresora de conexión USB en la interfaz emergente "Añadir una impresora"(consulte el Capítulo 3.3 para obtener información acerca de cómo añadir una impresora).

Si utiliza la línea de conexión USB para conectar el equipo y el modelo no Wi-Fi, podrá añadir la impresora en la interfaz emergente "Añadir una impresora" en el proceso de instalación de la unidad (consulte el Capítulo 3.3 para obtener información acerca de cómo añadir una impresora).

3.3.Añadir la impresora para el sistema Mac

3.3.1.Añadir el modo de conexión USB

1. Utilizar la línea de conexión USB para conectar la impresora y el ordenador, encienda la fuente de alimentación.

2. Entrar en "Preferencias del Sistema" de la computadora - "Impresoras y escáneres" .

3. Haga clic en el botón, seleccione "Añadir impresora o escáner".

4. Seleccione la impresora y, a continuación, seleccione el modelo de impresora correspondiente en el menú aparecente "Usar".

5. Haga clic en "Añadir".

3.3.2.El modo de conexión de red cableada

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Conectar el ordenador a la red cableada.

3. Conectar el cable de red a la interfaz de red de la impresora, asegúrese de que la impresora está conectada a la red que el ordenador (modo de configurar la red, consulte el Capítulo 4).

4. Entrar en "Preferencias del Sistema" de la computadora - "Impresoras y escáneres" .

5. Haga clic en el botón, seleccione "Añadir impresora o escáner".

6. Seleccione la impresora y, a continuación, seleccione el modelo de impresora correspondiente en el menú aparecente "Usar".

7. Haga clic en "Añadir".

3.3.3.Añadir el modo de conexión de red inalámbrica

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Asegúrese de que el ordenador y la impresora están conectados a una red inalámbrica.

| Nota: | • Si se basan en la estructura del modelo, la impresora de red inalámbrica conectada al punto de acceso (enrutador inalámbrico), la forma de conectar, por favor refiérase al capítulo 5.1. • En caso de modo Wi-Fi Direct, la conexión del cliente inalámbrico para impresora de red inalámbrica directamente. Consulte el capítulo 5.2 para los métodos de conexión.

3. Entrar en "Preferencias del Sistema" de la computadora - "Impresoras y escáneres" .

4. Haga clic en el botón, seleccione "Añadir impresora o escáner".

5. Seleccione la impresora y, a continuación, seleccione el modelo de impresora correspondiente en el menú aparecente "Usar".

6. Haga clic en "Añadir".

3.3.4.Añadir impresora AirPrint

1. Encienda la impresora y el poder de la computadora.

2. Para asegurarse de que la impresora está conectada al ordenador (conexión USB o conexión de red).

3. Entrar en "Preferencias del Sistema" de la computadora - "Impresoras y escáneres" .

4. Haga clic en el botón, seleccione "Añadir impresora o escáner".

5 Seleccione la impresora y, a continuación, seleccione AirPrint segura" (encriptación de datos) o "AirPrint" (no cifrado) de la "Usar" cuadro de opción. "

6. Haga clic en "Añadir".

| Nota: | • Conectar la impresora y el ordenador mediante el cable de conexión USB, el sistema identifica automáticamente y se agrega la impresora AirPrint. • Si se agrega una conexión de red, la impresora AirPrint, es necesario conectar la línea de conexión USB desconectado y luego añadir la impresora. • La impresora AirPrint se nombre con el fin de "AirPrint".