3.Sürücü yükleme ve kaldırma

3.1.Windows sistemin sürücü yüklemesi esasa alınır

• Sürücü yüklemeden önce, yazıcı modelini bilmeniz gerekir. Yazıcı bilgi sayfasını yazdırın ve ürün adı ile yazıcı model bigileri elde edin (Yani: nasıl yazdırma için Madde.Bölüm 9.4'e bakınız).

• Yükleme sürücüsü kaplandıktan sonra yükleme dili kolyaca değiştirilmez. Değiştirilmesi gerekirse, yazıcı sürücüsünü kaldırın ve sonra tekrar yükleyin.

| Not: | Model farklılığı nedeniyle sürürcü yükleme arayüzü de farklı olacaktır.Şematk sadece referans içindir.

3.1.1.Bir USB bağlantı montajı

1. USB bağlantı kablosu yazıcı ve bilgisayara bağlandıktan sonra güç kaynağını açın.

2. Bilgisayarın CD-ROM içinde verilen yükleme CD'sını takın, Autorun.exe yükleme programını yürütün.

3. Okuyun ve lisans sözleşmesini kabul edin.Kurulum dilini ve yazıcı modelini seçin,"USB bağlantısı" seçeneğini seçin ve "Kur"yi tıklayın.

4. Sistem, sürücüyü yüklemek için başlar, yükleme işlemi birkaç dakika sürebilir.

5. Yükleme tamamlandıktan sonra, "Kurulum Tamamlandı"ara yüzü açılır,otomatik olarak yaklaşık 3 saniye boyunca ekran kapanır.

3.1.2.Bir Anahtar Kablosuz Ağ Kurulumu

Bilgisayarınız kablosuz ağa bağlıysa ve yazıcıyı ağa bağlamayı düşünüyorsanız, tek tuşla kablosuz ağ kurulum yöntemini kullanmanız önerilir.

1. Yazıcıyı ve bilgisayarı açın ve ardından bilgisayarı kablosuz ağa bağlayın.

2. Wi-Fi özelliği olan yazıcıyı ve bilgisayarı birbirine bağlamak için USB bağlantı kablosunu kullanın.

3. Bilgisayarın CD-ROM içinde verilen yükleme CD'sını takın, Autorun.exe yükleme programını yürütün.

4.Açılan kurulum arayüzünde "tek tuşla kablosuz ağ kurulumu" nu seçin ve "Yükle" yi tıklayın.

5. Bu yükleme programı yazıcıyı otomatik olarak bilgisayarın bağlı olduğu kablosuz ağa bağlayacaktır.

6. Ağ yapılandırması tamamlandığında, sistem sürücüsünü yüklemeye başlar, yükleme işlemi birkaç dakika sürebilir.

7. Yükleme tamamlandıktan sonra, "Kurulum Tamamlandı"ara yüzü açılır,otomatik olarak yaklaşık 3 saniye boyunca ekran kapanır.

3.1.3.Kablolu ağ bağlantılı yükleme

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Kablolu ağı bilgisayara bağlayın.

3. Yazıcı ağ arabirimine ağ kablosunu takın,Yazıcının bilgisayar ağına bağlı olduğundan emin olun(Ağın nasıl ayarlanması için, Bölüm 4'e bakınız).

4. Bilgisayarın CD-ROM içinde verilen yükleme CD'sını takın, Autorun.exe yükleme programını yürütün.

5. Okuyun ve lisans sözleşmesini kabul edin.Kurulum dilini ve yazıcı modelini seçin,"Kablolu ağ bağlantısı"i seçin, "Kur"yi tıklayın.

6. Kurulum programı otomatik olarak yazıcı için arama yapar,arama biraz zaman alabilir.

7. Arama tamamlandıktan sonra, gereken yazıcı bağlantısı seçin,"İleri" yi tıklayın.

| Not: | • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi tıklayıp yeniden arama yapın. • Ana bilgisayar açısından yazıcı sürücüsünü yüklenmişse,aynı anda "Yazıcı Adı" ve "Listedeki yazıcıyı bir ana bilgisayar adıyla kurun"yı birlikte seçmeniz gerekiyor. • Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin(Bölüm 9.4'e bakınız).

8. Sistem, sürücüyü yüklemek için başlar, yükleme işlemi birkaç dakika sürebilir.

9. Yükleme tamamlandıktan sonra, "Kurulum Tamamlandı"ara yüzü açılır,otomatik olarak yaklaşık 3 saniye boyunca ekran kapanır.

3.1.4.Kablosuz ağ bağlantısı tipi

Kablosuz ağ bağlantısı tipi, Altyapı modu ve Wi-Fi Direct Modu olarak ikiye ayrılıcaktır (Daha fazla bilgi için, Bölüm 5'e bakınız).

3.1.4.1.Altyapı modu kurulumu

1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bilgisayara bağlayın.

2. USB bağlantı kablosu yazıcı ve bilgisayara bağlandıktan sonra güç kaynağını açın.

3. Bilgisayarın CD-ROM içinde verilen yükleme CD'sını takın, Autorun.exe yükleme programını yürütün.

4. Okuyun ve lisans sözleşmesini kabul edin.Kurulum dilini ve yazıcı modelini seçin,"Kablosuz ağ bağlantısı" i seçin, "Kur"yi tıklayın.

5. Açılan kablosuz yapılandırma penceresinde nen "Evet, yazıcının kablosuz ağını yapılandırmak istiyorum" seçeneğini seçin,Bilgi istemlerini izleyin. Bir kablosuz ağa yazıcıyı yapılandırın (nasıl yapılandırılacağı için, Bölüm 5.1.1'e bakınız).

6. Başarılı bir kablosuz ağ yapılandırması sonra ,kurulum programı otomatik olarak yazıcı için arama yapar,arama biraz zaman alabilir.

7. Tıklayın Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı, seçin "İleri".

| Not: | • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi tıklayıp yeniden arama yapın. • Ana bilgisayar açısından yazıcı sürücüsünü yüklenmişse,aynı anda "Yazıcı Adı" ve "Listedeki yazıcıyı bir ana bilgisayar adıyla kurun"yı birlikte seçmeniz gerekiyor. • Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin(Bölüm 9.4'e bakınız).

8. Sistem, sürücüyü yüklemek için başlar, yükleme işlemi birkaç dakika sürebilir.

9. Yükleme tamamlandıktan sonra, "Kurulum Tamamlandı"ara yüzü açılır,otomatik olarak yaklaşık 3 saniye boyunca ekran kapanır.

3.1.4.2.Wi-Fi Direct Modu Kurulumu

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayar yazıcının Wi-Fi Direct ağa bağlayın(nasıl yapılandırılacağı için, Bölüm 5.2.2.2'ye bakınız).

3. Bilgisayarın CD-ROM içinde verilen yükleme CD'sını takın, Autorun.exe yükleme programını yürütün.

4. Okuyun ve lisans sözleşmesini kabul edin.Kurulum dilini ve yazıcı modelini seçin,"Kablosuz ağ bağlantısı " i seçin, "Kur"yi tıklayın.

5. Açılan kablosuz yapılandırma penceresinden, "Hayır, yazıcı kablosuz ağa bağlandı"seçeneği seçin."İleri" yi tıklayın.

6. Kurulum programı otomatik olarak yazıcı için arama yapar,arama biraz zaman alabilir.

7. Tıklayın Bağlanmak istediğiniz yazıcıyı, seçin "İleri".

| Not: | • Eğer bulunan yazıcı listesi içinde istediğiniz yazıcı bulunmamışsa,"Yenile"yi tıklayıp yeniden arama yapın. • Ana bilgisayar açısından yazıcı sürücüsünü yüklenmişse,aynı anda "Yazıcı Adı" ve "Listedeki yazıcıyı bir ana bilgisayar adıyla kurun"yı birlikte seçmeniz gerekiyor. • Manuel olarak IP adresi veya ana bilgisayar adını eklerseniz,bağlanması gereken IP adresi veya Ana Bilgisayarı bilmeniz gerekiyor. Net olarak bilmezseniz,"Ağ yaplndrma"nı yazdırın , "IP Adresi" ve "Ana bilgisayar adı" nı görüntüleyin(Bölüm 9.4'e bakınız).

8. Sistem, sürücüyü yüklemek için başlar, yükleme işlemi birkaç dakika sürebilir.

9. Yükleme tamamlandıktan sonra, "Kurulum Tamamlandı"ara yüzü açılır,otomatik olarak yaklaşık 3 saniye boyunca ekran kapanır.

3.1.5.Sürücü Kaldırma

3.1.5.1.Kaldırma Yöntemi

Aşağıdaki prosedür, örnek olarak Windows 7 içindir,Bilgisayarınız ekran bilgileri farklı işletim sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Bilgisayarın Başlat menüsünü tıklatın ve sonra Tüm Programlar'ı tıklatın.

2.Pantum'u tıklayın, ardından Pantum X Series'i tıklayın.

Pantum X Serisi içindeki 'X' ürün modelini temsil etmektedir.

3. Kaldır'ı tıklatın, kaldırma pencere sürücüsünün kaldırmak için yönergeleri izleyin.

4. Kaldırma işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarı yeniden başlatın.

3.2.Mac sistemine dayalı Sürücü kurulumu

• Mac sistemi altındaki sürücü yükleme,sürücüsü yükleme ve yazıcı ekleme olarak iki aşamaya ayrılır.Eğer kullandığınız AirPrint baskı moduysa,sürücü yüklemenize gerek düymaz,bir yazıcı ekleyerek doğrudan kullanılabilirsiniz.

• Kablolu veya kablosuz ağ yükleme sürücü kullanırken,Yazıcı Bonjour adını bilmeniz gerekebilir, "Ağ yaplndrma"nı yazdırın ve ona bakın(Bölüm 9.4'e bakınız).

3.2.1.Sürücü Kurulumu

Aşağıdaki prosedür, örnek olarak Windows Mac 10.11 içindir,Bilgisayarınız ekran bilgileri farklı işletim sistemlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne verilen kurulum CD'sini yerleştirin.Yükleme paketi Pantum X Serisi çift tıklatın(Pantum X Series'i tıklayın.Pantum X Serisi içindeki 'X' ürün modelini temsil etmektedir).

3. "Sürdür"i tıklayın.

4. Lisans sözleşmesini okuyun ve "Sürdür"i tıklayın.

5. Iletişim penceresinde açılan Lisans sözleşmesini kabul etmek için "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayın.

6. "Yükle"yi tıklayın.

7. Bilgisayar parolasını girin, "Yazılımı Yükle" yi tıklayın.

8. Iletişim penceresinde açılan "Yüklemeyi Sürdür" ı tıklayın.

9. Sistem otomatik olarak sürücü kurulumunu tamamlar.

• Bilgisayarı ve Wi-Fi özelliği bulunan yazıcıyı bağlamak için USB bağlantı kablosunu kullanırsanız, sürücü yükleme işlemi sırasında aşağıdaki şekillerde gösterildiği şekilde bir kablosuz ağ yapılandırma ipuçları penceresi açılır.

| Not: | • "Evet"i tıklayın, kablosuz ağ üzerinden yazıcının kablosuz ağını yapılandırabilirsiniz (Yapılandırma yöntemi için bkz. Bölüm 5.1.1 ).Yapılandırmadan sonra, USB bağlantı kablosunu çıkarın, açılan "Yazıcı ekle" arayüzünden ağdaki yazıcıyı ekleyin (Lütfen nasıl yazıcı ekleneceği konusunda Bölüm 3.3'e bakın). • "Hayır" ı tıklayın, USB bağlantılı yazıcıyı açılan "Yazıcı ekle" arayüzünden ekleyebilirsiniz(Yazıcının nasıl ekleneceğini öğrenmek için lütfen Bölüm 3.3'e bakın).

Bilgisayarı ve Wi-Fi olmayan bir modeli bağlamak için USB bağlantı kablosunu kullanıyorsanız, sürücü yükleme işleminde açılan "Yazıcı ekle" arayüzünden yazıcı ekleyebilirsiniz (Lütfen nasıl yazıcı ekleneceğine ilişkin Bölüm 3.3'e bakın).

3.3.Mac Sistem Yazıcı Eklemek

3.3.1.USB bağlantısını ekle

1. USB bağlantı kablosu yazıcı ve bilgisayara bağlandıktan sonra güç kaynağını açın.

2. Bilgisayarın "Sistem Tercihleri" - "Yazıcılar ve Tarayıcılar"a girin.

3. Düğmesine tıklayıp "Yazıcı veya Tarayıcı Ekle" yi seçin.

4. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan "Kullan" menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

5. "Ekle" yi tıklayın.

3.3.2.Kablolu ağ bağlantısı eklemek

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Kablolu ağı bilgisayara bağlayın.

3. Yazıcı ağ arabirimine ağ kablosunu takın,Yazıcının bilgisayar ağına bağlı olduğundan emin olun (Ağın nasıl ayarlanması için, Bölüm 4'e bakınız).

4. Bilgisayarın "Sistem Tercihleri" - "Yazıcılar ve Tarayıcılar"a girin.

5. Düğmesine tıklayıp "Yazıcı veya Tarayıcı Ekle" yi seçin.

6. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan "Kullan" menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

7. "Ekle" yi tıklayın.

3.3.3.Kablosuz bağlama (Wi-Fi) ekleme yöntemi

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Bilgisayar ile yazıcı arasında kablosuz ağ bağlantısı kurulduğundan emin olun.

| Not: | • Altyapı modunda ise,yazıcı, bir kablosuz ağ erişim noktasına (kablosuz yönlendirici) bağlanır.Nasıl bağlanacağı için, Bölüm 5.1'e bakınız. • Wi-Fi Direct bağlanma modunda ise,Kablosuz istemci ile Kablosuz ağ yazıcısını bağlayın, bağlamak için Madde Bölüm 5.2'ye bakın.

3. Bilgisayarın "Sistem Tercihleri" - "Yazıcılar ve Tarayıcılar"a girin.

4. Düğmesine tıklayıp "Yazıcı veya Tarayıcı Ekle" yi seçin.

5. Yazıcıyı seçin ve ardından çıkarılan "Kullan" menüden ilgili yazıcı modelini seçin.

6. "Ekle" yi tıklayın.

3.3.4.AirPrint Yazıcı eklemek

1. Yazıcı ve bilgisayarı açın.

2. Yazıcı ile bilgisayar arasında bağlantı (USB veya ağ bağlantısı) kurulduğundan emin olun.

3. Bilgisayarın "Sistem Tercihleri" - "Yazıcılar ve Tarayıcılar"a girin.

4. Düğmesine tıklayıp "Yazıcı veya Tarayıcı Ekle" yi seçin.

5. Yazıcıyı seçin ve ardından "Kullan" seçeneği kutusundan,"Secure AirPrint" (veri şifreleme) ya da (şifreli değil) "AirPrint" seçeneğini seçin.

6. "Ekle" yi tıklayın.

| Not: | • Yazıcıyı ve bilgisayarı bağlamak için USB kablosunu kullanın.Sistem otomatik olarak tanır ve AirPrint yazıcıyı ekler. • Eğer ağ bağlantısı modunda AirPrint yazıcıyı eklerseniz,bağlanan USB bağlantısı kesmeniz ve tekrar yazıcı eklemeniz gerekir. • AirPrint Yazıcı "AirPrint" adını ile sonuçlanır.