1.Avant d'utiliser l'imprimante

1.1.Présentation de la série de produit

Paramètre de la série de produit | P3010D series | P3010DW / P3060DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
Type de port | USB | ● | ● | ● | ● | ● |

NET

●
●
●

Wi-Fi

●
●

Langage d'imprimante

GDI

●
●

PDL

●
●
●

Panneau de commande

LED

●

LCD

●
●
●
●

Vitesse d'impression

A4

30ppm

●
●

33ppm

●
●
●

Letter

32ppm

●
●

35ppm

●
●
●

Impression recto verso automatique

●
●
●
●

Fonction NFC

●
●

Impression muet

●
●
●
●
●

(●：Compatible, Blanc: Incompatible)

L'ajout ou la modification de la série des produits est sujet au changement sans préavis.

1.2.Accessoires fournis

Nom | Pièces
Cartouche |
Composant de tambour |
Câble d'interface USB |
Cordon d'alimentation |
Disque |
Guide d'installation rapide |
Garantie Pantum |

| Remarque: | • La garantie Pantum peut ne pas être incluse dans certaines régions.

1.3.Vue du produit

Vue latérale

1 | Bac de sortie | Pour stocker le papier imprimé.
2 | Panneau de commande | Indiquer l'état d'imprimante, pour l'opération de réglage.
3 | Plateau de sortie | Pour empêcher le papier imprimé de tomber.
4 | Capot avant | Pour ouvrir le capot avant afin de sortir la cartouche de toner laser.
5 | Bac d'alimentation manuelle | Mettez manuellement l'intermédia dans la boîte de papier pour imprimer.
6 | Interrupteur d'alimentation | Ouvrez ou éteingnez l'alimentation et appuyez sur ce boutou en état Prêt pour entrer au mode d'économie d'énergie. Si l'appui de ce bouton dépasse 2 secondes, éteignez l'alimentation d'imprimante.
7 | Bac d'alimentation automatique | Pour mettre l'intermédia d'impression dans la boîte d'alimentation de papier automatique.
8 | Papier de guide de boîte d'alimentation manuelle de papier | Glissez le papier de guide pour correspondre la largeur de papier.
9 | Etiquette NFC (communcation en champ proche) | Toucher légèrement cet équipement amovible de cette étiquette pour télécharger ou démarrer le programme d'application de Pantum et Faire Wi-Fi Direct.
10 | Glissez automatiquement le papier de guide de largeur de boîte d'alimentation | Glissez le papier de guide de largeur pour correspondre à la largeur de papier.
11 | Papier de guide de longueur de boîte d'alimentation automatique de papier | Glissez le papier de guide de longueur pour correspondre à celle de papier.
12 | Rallonger le verrou de plateau de la boîte d'alimentation automatique de papier | Pour régler la longeur de rallongement de plateau.

Vue arrière

1 | Interface USB | Pour connecter le produit à l'ordinateur par le câble USB.
2 | Interface réseau | Pour connecter le produit au réseau par le câble d'internet.
3 | Interface d'alimentation | Pour connecter le produit à l'alimentation par le câble d'alimentation.
4 | Capot arrière | Pour enlever le papier bourré en cas de papier bourré à la sortie de papier.
5 | Unité d'impression recto verso | Pour faire marcher le papier d'impression à double pages et enlever le papier bourré en cas de papier bourré à l'impression de double pages.

| Remarque: | Il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seuelement pour la référence.

1.4.Cartouche de toner pour imprimante laser

La cartouche de carbone laser est composé de composant de tambour et cartouche.

Durée d'utilisation de composant de tambour

Type | Volume d'impression moyen
Durée de vie de composant de tambour | Environ 12000 pages (Basé sur la norme ISO 19752)

Durée de vie de cartouche

Type | Volume d'impression moyen
Cartouche de capacité standard | Environ 1500 pages (Basé sur la norme ISO 19752)
Cartouche de haute capacité | Environ 3000 pages (Basé sur la norme ISO 19752)

| Remarque: | • Le volume du modèle est susceptible d'être modifié sans préavis. • La capacité des consommables peut varier en fonction des différents types utilisés. • Notre société ne vous conseille pas d'utiliser des matériaux autre que ceux d'origine, tout endommagement causé par des matériaux non d'origine n'est pas dans la portée de garantie. • Il peut avoir la différence dû à l'aspect, modèle et la fonction différente d'imprimante, la figure seuelement pour la référence.

1.5.Panneau de commande

1.5.1.Généralité de panneau de contrôle

Le panneau de commande de l'imprimante est représenté ci-dessous :

Panneau de contrôle LCD

N° | Nom | Fonctions
1 | Écran LCD | Afficher l'information d'interface d'opération et de produit.
2 | Lampe Wi-Fi/lampe d'économie d'encre | Indiquer l'état de connexion Wi-Fi (seulement adéquat pour le modèle avec Wi-Fi). Indiquer l'état ouverture/éteint de la fonction d'économie d'encre (seulement adéquat pour le modèle sans Wi-Fi).(Veuillez référencer au chapitre 1.5.2.1)
3 | Cartouche/lampe d'état | Indiquer l'état de cartouche et d'imprimante (veuillez référencer au chapitre 1.5.2.1).
4 | Menu | Ouvrez le menu principal de panneau de contrôle.
5 | OK | Confirmez le choix d'écran.
6 | HAUT | Parcourez à lire des menus et des options. Pour les options de menu nécessitant d'entrer des informations,changez les valeurs numériques en les faisant défiler.
7 | Bas | Parcourez à lire des menus et des options. Pour le menu nécessitant l'entrée, cyclez la position d'entrée de gauche à droite, tels que l'entrée d'adresse IP.
8 | Retour | Retourner au menu précédent.
9 | Touche Wi-Fi/touche d'économie d'encre | Démarrer la fonction Wi-Fi (seulement adéquat pour le modèle avec Wi-Fi). Lorsque le Wi-Fi se connecte, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes ou plus pour annuler la connexion Wi-Fi. Lorsque le Wi-Fi est connecté, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes ou plus, l'interface "Connexion Wi-Fi" apparaîtra et sélectionnez "Disc de RT" pour déconnecter la connexion Wi-Fi (uniquement pour le modèle Wi-Fi). Démarrez la fonction d'économie d'encre (seulement adéquat pour le modèle sans Wi-Fi).
10 | Annuler | Exécuter l'opération d'annulation.

Panneau de contrôle LED

N° | Nom | Fonctions
1 | Composant de tambour/lampe d'état de papier | Indiquer l'état de papier et composant de tambour (veuillez référencer au chapitre 1.5.2.2).
2 | Cartouche/lampe d'état | Indiquer des autres états à part la cartouche et des papiers (veuillez référencer au chapitre 1.5.2.2).
3 | Bouton annuler/continuer | En cas d'impression avec travail, appuyez sur ce bouton non plus de 2 secondes pour annuler le travail d'impression en cours. En cas d'échec d'alimenation de papier ou manque de papier, appuyez sur ce bouton pour continuer le travail d'impression en cours, appuyez sur ce bouton pour plus de 2 secondes pour annuler le travail d'impression en cours. En cas d'état libre, appuyez sur ce bouton pour plus de 2 secondes pour imprimer la page de l'information.

1.5.2.Fonction de lampe indicatrice de panneau de contrôle

1.5.2.1.Affichage d'état de lampe indicatrice de panneau de contrôle LCD

Signification comme suit d'affichage d'état de lampe Wi-Fi/état d'économie d'encre:

N° | Affichage d'état de lampe Wi-Fi/lampe d'économie d'encre | Etat | Description d'état (adéquat pour le modèle Wi-Fi) | Description d'état (adéquat pour le modèle non Wi-Fi)
1 |  | Eteint | Wi-Fi non connecté et état de veille | Fermer la fonction d'économie d'encre et état de veille
2 |  | Lampe bleu clignote | Connexion en cours de Wi-Fi | Aucun
3 |  | Lampe bleu s'allume toujours | Wi-Fi déjà connecté | Démarrer la fonction d'économie d'encre

Signification comme suit d'affichage d'état de cartouche/lampe d'état:

N° | Affichage d'état de cartouche/lampe d'état | Etat | Description d'état
1 |  | Eteint | Etat de veille
2 |  | Lampe verte clignote | En cours de préchauffement, impression en cours, annulation de travail en cours
3 |  | Lampe verte s'allume toujours | Imprimante est prête
4 |  | Lampe oragen clignote | Avertissement de cartouche basse
5 |  | Lampe orange s'allume toujours | Erreur de cartouche (cartouche non installée, cartouche non appairée, fin de durée de vie de cartouche)
6 |  | Lampe rouge s'allume toujours | Erreur de papier (manque de papier, bourrage papier, échec d'alimentation de papier), erreur d'imprimante telles que l'ouverture de couvercle frontal etc

1.5.2.2.Affichage d'état de lampe indicatrice de panneau de contrôle LED

La signification comme suit d'affichage d'état de composant de tambour/lampe d'état de papier:

N° | Affichage d'état de composant de tambour/lampe d'état de papier | Etat | Description d'état
1 |  | Eteint | Etat de veille
2 |  | Lampe verte s'allume toujours | Composants de tambour sont normal, sans erreur de papier
3 |  | Lampe rouge s'allume toujours | Erreur de composant de tambour (composant de tambour non installé, composant de tambour non appairé, fin de durée de vie de composant de tambour), erreur de papier (manque de papier d'impression, bourrage papier, échec d'alimentation de papier)
4 |  | Lampe orange s'allume toujours | Les composants de tambour vont atteindre la durée de vie attendue

Signification comme suit d'affichage d'état de cartouche/lampe d'état:

N° | Affichage d'état de cartouche/lampe d'état | Etat | Description de l'état
1 |  | Eteint | Etat de veille
2 |  | Lampe verte s'allume toujours | Imprimante est prête
3 |  | Lampe verte clignote | En cours de préchauffement, impression en cours, annulation de travail en cours
4 |  | Lampe rouge s'allume toujours | Erreur d'imprimante telles que l'ouverture de couvercle frontal
5 |  | Lampe orange s'allume toujours | Erreur de cartouche (cartouche non installée, cartouche non appairée, fin de durée de vie de cartouche)
6 |  | Lampe oragen clignote | Avertissement de cartouche basse