3.Установка и загрузка драйвера

3.1.Установка драйвера на основании системы Windows

• Перед установкой драйвера, вам нужно узнать тип принтера, напечатайте пожалуйста информационый лист принтера и просмотрите наименование (как непечатать, смотри статью 9.4 ).

• При устанавливки драйвер , язык установки не изменяется. Если требуется изменить язык, то нужно загрузить драйвер принтера с нужным языком, потом запустить установку.

| Примечание: | • панель устаноки драйвера отличается из-за типов и функций, схема только для справки.

3.1.1.Способ соединения и поключения USB

1. Соедените принтер с компьютером кабелем USB, включите источник питания.

2. Вставьте приложенный диск в дисковод для компакт-дисков компьютера, программа устаноки Autorun.exe запустится автоматически.

3. Читайте и подтвердите лицензионное соглашение, выбирайте язык установки и тип принтера, выбирайте “Подключение USB”, кликнитете на “Установить”.

4. Система начинает устанавливать драйвер, процессу установки нужно несколько минут.

5. После совершения установки, сообщение “Установка завершена” высветится, оно закроется автоматически через 3с.

3.1.2.Настройка беспроводной сети в один шаг

Если ваш компьютер подключен к сети беспроводным способом, а также вы хотите подключить принтер к сети, рекомендуется применять метод установки беспроводной сети одной кнопкой.

1. Откройте принтер и компьютер, подключить компьютер к беспроводной сети.

2. Используйте кабель USB для подключения принтера и компьютера с Wi-Fi модулю.

3. Вставьте приложенный диск в дисковод для компакт-дисков компьютера, программа устаноки Autorun.exe запустится автоматически.

4.Выберите "установка беспроводной сети одной кнопкой" в появившемся интерфейсе установки и нажмите "Установка".

5. Программа установки автоматически подключит принтер к беспроводной сети по мере подключения к компьютеру.

6. Сетевая конфигурация завершена, система начинает установить водителя, процесс установки может занять несколько минут.

7. После совершения установки, сообщение “Установка завершена” высветится, оно закроется автоматически через 3с.

3.1.3.Способ соединения и установки проводной сети

1. Включить источники питания принтера и компьютера.

2. Соединять компьютер с проводной сетью.

3. Соединять Ethernet кабель со соединением сети, обеспечить подключение принтера к сети, которая подключена к компьютеру (как настроить сеть, смотрите в статья 4).

4. Вставляйте приложенный установочный диск в дисковод для компакт-дисков компьютера, программа установки Autorun.exe запустится автоматически.

5. Читайте и подтверждайте лицензионное соглашение, выбирайте язык установки и тип принтера, выбирайте “Подключение кабельной сети”, кликнитете на “Установить”.

6. Программа установки найдет принтер автоматически, процессу поиска нужно некоторое время.

7. После поиска, выбирай принтер, с которым нужно соединять, кликните на “Далее”.

| Примечание: | • Если в списке найденых принтеров отсутствует принтер, с которым вам нужно соединится, то кликните на “обновление” для поиска еще раз. • Если устанавливать драйвер принтера способом выбора ведущей машины, то выбирайте “наименование принтера”и “Установить принтер из списка с именем узла”, с которыми вам нежен соединять одновременно. • Если добавлять адрес IP или наименование ведущей машины вручную, то вам надо узнать адрес или наименование ведешей машины принтера, с которым вам надо соединяться. Если не узнаете, то напечатайте“страницу расположения сети” и просмотрите адрес IP и наименование ведущей машины (смотри. на статья 9.4 ).

8. Система начинается устанавливать драйвер, процессу установки нужно несколько минут.

9. После совершения установки, сообщение “Установка завершена” высветится, он будет зыкрыть автоматически через 3с.

3.1.4.Способ соединения и установки беспроводной сети

Типы соединения беспроводной сети делятся на инфраструктурный режим и режим Wi-Fi Direct. (Обратитесь к Главе 5 для более подробной информации).

3.1.4.1.Установка инфраструктурного режима

1. Подключите компьютер к точке доступа (беспроводный маршрутизатор).

2. Соединять принтер с компьютером через USB кабель, включить источник питания.

3. Вставляйте приложенный установочный диск в дисковод для компакт-дисков компьютера, программа установки Autorun.exe запустится.

4. Читайте и подтверждайте лицензионное соглашение, выбирай язык установки и тип принтера, выбирай “Подключение беспроводной сети”, кликните на “Установить”.

5. Выбирайте выбор “Да, если вы желаете настроить беспроводную сеть принтера” в окне расположения беспроводной сети, распределить принтер на беспроводную сеть согласно указанию (как распределить, смотри на статья 5.1.1).

6. После успешного обнаружения беспроводной сети, программа установки найдет принтер автоматически, процессу поиска нужно некоторое время.

7. Выбирайте принтер, с которым вам нужно соединять, кликните на “Далее”.

| Примечание: | • Если в списке найденых принтеров отсутствует принтер, с которым вам нужно соединять, то кликните на “Обновить” для поиска еще раз. • Если устанавливать драйвер принтера способом наименования ведущей машины, то выбирайте “Имя принтера”и “Установить принтер из списка с именем узла”, с которыми вам нежен соединять одновременно. • Если добавлять адрес IP или наименование ведущей машины вручную, то вам надо узнать адрес или наименование ведешей машины принтера, с которым вам надо соединять. Если не узнаете, то напечатайте“страницу расположения сети” и просмотрите адрес IP и наименование ведущей машины (смотри. на статья 9.4).

8. Система начинается устанавливать драйвер, процессу установки нужно несколько минут.

9. После совершения установки, сообщение “Установка завершена” высветится, он будет зыкрыть автоматически через 3с.

3.1.4.2.Режим Wi-Fi Direct

1. Включить источники питания принтера и компьютера.

2. Соединять компьютер со сетью Wi-Fi Direct (как распределить, смотри. на статья 5.2.2.2).

3. Вставляйте приложенный установочный диск в дисковод для компакт-дисков компьютера, программа установки Autorun.exe запустится.

4. Читайте и подтверждайте лицензионное соглашение, выбирай язык установки и тип принтера, выбирай “Подключение беспроводной сети ”, кликните на “подключение”.

5. Выбирайте выбор “Нет, принтер был подключен к беспроводной сети” в окне беспроводной сети, кликните на “Далее”.

6. Программа установки найдет принтер автоматически, процессу поиска нужно некоторое время.

7. Выбирайте принтер, с которым вам нужно соединять, кликните на “следующий шаг”.

| Примечание: | • Если в списке найденых принтеров отсутствует принтер, с которым вам нужно соединять, то кликните на “Обновить” для поиска еще раз. • Если устанавливать драйвер принтера способом наименования ведущей машины, то выбирайте “Имя принтера”и “принтер в списке установки способом наименования ведущей машины”, с которыми вам нежен соединять одновременно. • Если добавлять адрес IP или наименование ведущей машины вручную, то вам надо узнать адрес или наименование ведешей машины принтера, с которым вам надо соединять. Если не узнаете, то напечатайте“страницу расположения сети” и просмотрите адрес IP и наименование ведущей машины (смотри. на статья 9.4).

8. Система начинается устанавливать драйвер, процессу установки нужно несколько минут.

9. После совершения установки, сообщение “Установка завершена” высветится, он будет зыкрыть автоматически через 3с.

3.1.5.Загрузка драйвера

3.1.5.1.Метод удаления

Нижеследующие операции Windows 7 взят в пример, информации на экране вашего компьютера может иметь разницу из-за разных операционных систем.

1. Кликните меню Старт компьютора, потом кликните Все программы.

2. Кликните Pantum, потом кликните Pantum Серии X.

где X в Pantum Серии X означает тип продукции.

3. Кликните Удалить, исключать драйвер согласно указанию в окне удаления.

4. перезапускать компьютер после перезагрузки.

3.2.Установка драйвера на основании системы Mac

• Установка драйвера системы Mac делится на два шага: подключение драйвера и добавление принтера. Если вы непечатаете способом AirPrint, то не нужно устанавливать драйвер, можно использовать прямым добавлением принтера.

• При устаноки драйвера с использованием проводной или беспроводной сетьями, вам нужно узнать наименование Bonjour принтера, напечатайте “Стр.настр.сети” и просмотрите (смотри. на статья 9.4).

3.2.1.Установка драйвера

Нижеследующие операции возьмет Mac 10.11 в пример, информации в экране вашего компьютера могут существовать разницы из-за разных операционных систем.

1. Включить источники питания принтера и компьютера.

2. Вставляйте приложенный установочный диск в дисковвод для компакт-дисков компьютера, кликните два раза пакет установки Pantum Серии X (где X означает тип продукции).

3. Кликните “Продолжить”.

4. Читайте лицензионное соглашение, и кликните “Продолжить”.

5. Кликните “Принимаю” в выталкивающем окне советования, принимай лицензионное соглашение.

6. Кликните “Установить”.

7. Ввози шифр компьютера, кликните “ Установить ПО ”.

8. Кликните на “продоолжение установки” в всплывающем окне.

9. Система совершит подключение программы автоматически.

• Используйте кабель USB для подключения компьютера к модулю Wi-Fi, в процессе установке драйвера появится окно подсказки по конфигурации беспроводной сети, как показано на следующих рисунках.

| Примечание: | • Нажмите "Да" и можете сконфигурировать беспроводную сеть принтера беспроводной сетью(пожалуйста, смотрите информацию о методе конфигурации в Главе 5.1.1 ).После конфигурации вытащите кабель USB, добавьте сетевое подключение принтера в появившемся интерфейсе "Добавить принтер" (пожалуйста, смотрите информацию о том, как добавить принтер, в Главе 3.3 ). • Нажмите "Нет" и сможете добавить подключение принтера через кабель USB в появившемся интерфейсе "Добавить принтер"(пожалуйста, смотрите информацию о том, как добавить принтер,в Главе 3.3 ).

При использовании кабеля USB для подключения компьютера и модуля, не являющегося модулем Wi-Fi, вы можете добавить принтер в появившемся в процессе установки драйвера интерфейсе "Добавить принтер"(пожалуйста, смотрите информацию о том, как добавить принтер, в Главе 3.3 ).

3.3.Система Mac добавление принтер

3.3.1.Соединение USB добавление принтера

1. Соединять принтер с компьютером путем кабель USB, включить источник питания.

2. Войдите в “Системные настройки” компьютера-“ Принтеры и сканеры”, просмотреть добавлеение ли принтера в списке принтера.

3. Кликните на кнопку, выбирай “Добавить принтер или сканер ”.

4. Выбирай принтер, потом выбирай соответствующий тип принтера из всплывающего меню “Использование”.

5. Кликните “Добавление”.

3.3.2.Соединения через проводную сеть

1. Включить источники питания принтера и компьютера.

2. Соединять компьютер с проводной сетью.

3. Соединять Ethernet со соединением сети, обеспечивать, принтер соединя кабелья со сетью, которая соединяется с компьютером (как распределить сеть, смотри на статья 4).

4. Войдите в “Системные настройки” компьютера-“ Принтеры и сканеры”, просмотреть добавлеение ли принтера в списке принтера.

5. Кликните на кнопку, выбирай “Добавить принтер или сканер ”.

6. Выбирай принтер, потом выбирай соответствующий тип принтера из всплывающего меню “Использование”.

7. Кликните “Добавление”.

3.3.3.Соединения через беспроводной сети

1. Включить источники питания принтера и компьютера.

2. Обеспечивать, что уже создали соединение беспроводной сети между компьютером и принтером.

| Примечание: | • Если быть инфраструктурной меделью, то соединять принтер беспроводной сети с входным пунктом (беспроводный маршрутизатор), как соединять, смотри. на статья 5.1. • Если беспроводной сетью является моделей прямого включения, то Wi-Fi Direct сторону клиента со сетевым принтером, как включать, смотри статью 5.2.

3. Войдите в “Системные настройки” компьютера-“Принтеры и сканеры”, просмотреть добавлеение ли принтера в списке принтера.

4. Кликните на кнопку, выбирай “Добавить принтер или сканер ”.

5. Выбирай принтер, потом выбирай соответствующий тип принтера из всплывающего меню “Использование”.

6. Кликните “Добавление”.

3.3.4.Соединения через AirPrint

1. Включить источники питания принтера и компьютера.

2. Обеспечивать, что уже создали соединение между компьютером и принтером (соединение USB или сетевое соединение).

3. Войдите в “Системные настройки” компьютера-“ Принтеры и сканеры”, просмотреть добавлеение ли принтера в списке принтера.

4. Кликните на кнопку, выбирай “Добавить принтер или сканер ”.

5. Выбирай принтер, потом выбирай “Secure AirPrint (шифрация данных)” или “AirPrint (нешифрация)” из выбора “Использование”

6. Кликните “Добавление”.

| Примечание: | • Использовать кабель USB для соединения принтера скомпьютером, система различится и добавление принтер AirPrint автоматически. • Если добавлять принтер AirPrint сетевого соединения, нужно сначало выключать соединенную кабель USB, потом и добавлять принтер. • Имя AirPrint принтера заключается “AirPrint”.