7.Yazdır

7.1.Yazdırma İşlevi

"Başlat" - "Aygıtlar ve Yazıcılar" - ilgili yazıcıyı seçin - sağ tık - "Yazdırma tercihler" seçeneği altında - yazdırma işlevini seçin üzerinden yazdırma işlevini ayarlayabilirsiniz. Bazı işlevler aşağıda verilmiştir:

İşlevler | Çizim
Otomatik Çift Yönlü Yazdırma |
Harmanla |
Ters Yazdırma |
Tek kağıtta N sayfa |
Poster Yazdırma(Yalnızca Windows sistemi için) |
Yakınlaştırmalı Yazdırma |
Özel Boyut |

| Not: | • Yukarıda açıklamalar örnek olarak Windows 7 sistemi içindir. • Birden fazla sayfaya basılmış 2x2 posteri seçerek, poster baskı fonksiyonu gerçekleştirmiş olacaksınız. • Yazdırma Tercihlerini açabilirsiniz.Belirli işlevsel açıklamayı görmek için Yardım düğmesini tıklatın.Yardım dosyasını n nasıl açmasını öğrenmek için Bölüm 7.9'e bakınız.

7.2.Yazdırma Ayarları

Bir yazdırma işi göndermeden önce ,baskı parametreleri iki şekilde ayarlanabilir (kağıt türü, kağıt boyutu ve kağıt kaynağı olarak).

İşletim sistemi | Yazdırma ayarları işleri geçici değiştirme | Kalıcı Varsayılan ayarları değiştirmek
Windows 7 | 1. "Dosya" menüsünden - "Yazdır" - Yazıcı Seç - "Yazıcı Özellikleri" tıklayın (belirli adımlar işletim sistemi farklılıklara bağlı olarak değişir). | 1. "Dosya" menüsünden -"Denetim Masası" - "Aygıtlar ve Yazıcılar" yı tıklayın. 2. Yazıcı resminin sağına tıklayıp "Yazdırma tercihler" seçin, ve ayarları değiştirin ve saklayın.
Mac OS | 1. "Dosya" menüsünden "Yazdır" yı tıklayın. 2. Açılan pencereden ayarlarını değiştirin. | 1. "Dosya" menüsünden -"Yazdır"ı tıklayın. 2. Açılan pencereden ayarları değiştirin,ön ayarı tıklayarak saklayın. (Her yazdırma süresinde,ön ayar seçilemesini unutmayın,aksi takdirde varsayılan ayar ile baskı yapılacaktır).

| Not: | • Uygulama ayarları yazıcı ayarlarına göre önceliklidir.

7.3.Yazdır İptal

Yazdırma işlemi sırasında geçerli yazdırma işini iptal edilebilir.Yazıcının LCD kontrol paneline göre,geçerli yazdırma işini iptal etmek için "İptal" düğmesine basın.Geçerli yazdırma işini iptal etmek için "İptal" düğmesine 2 saniyeden fazla basın.

7.4.Yazdırma Modu

Makine tepsi otomatik giriş tepsisini baskı ve kılavuzu yazdırabilir. Varsayılan otomatik olarak seçilir.Manuel besleme baskı kağıdı varsa elle besleme tepsisi baskı ortamı, tepsiye baskı öncelikli yapılır.

7.4.1.Otomatik Besleme Tepsisiyle Yazdırma

Yazdırmadan önce, otomatik giriş tepsisi orta karşılık gelen sayıda yüklendiğinden emin olun.Aksi takdirde elle besleme tepsisine yazdırma yapılmayacaktır.

| Not: | • Kağıt yerleştirme önlemleri için, Bölüm 2'e bakın. • Otomatik besleme tepsisi ile yazdırılabilen medya türü için, Bölüm 2.1'ye bakın.

7.4.2.Elle besleme tepsisini yazdırmak

Elle besleme tepsisine kağıt koyduğunuzda,otomatik olarak elle besleme moduna girer.

| Not: | • Elle besleme tepsisi kağıt yüklemek için elle besleme modu Elle besleme tepsisi öncelik seçin. • Genel olarak, manuel besleme tepsisi zarf, saydam film vb. özel kağıtlara yazdırmak için kullanılır ve bir seferde yalnızca bir parça kağıt yerleştirilebilir. • Elle besleme tepsisine kağıt yerleştirilmesi ile ilgili, Bölüm 2'ye bakınız. • Elle besleme tepsisi için ortam türleri yazdırabilirsiniz, Bölüm 2.1'e bakınız.

7.5.Otomatik Çift Yönlü Yazdırma

Otomatik Çift Yönlü Yazdırma Yazıcı, düz kağıda otomatik çift yönlü yazdırmayı destekler. Otomatik çift yönlü yazdırma tarafından desteklenen kağıt boyutu: A4,Letter, Legal, Oficio, Folio, 16K.

| Not: | • Bazı kağıt medyaları otomatik çift yönlü yazdırma için uygun değilse, otomatik çift yönlü yazdırmanın denenmesi halinde yazıcı zarar görebilir. • Otomatik dubleks yazdırma Poster yazdırmayı desteklemez. • Kağıt yükleme, yazdırma ortamı türü otomatik giriş tepsisi için, Bölüm 2'ye bakınız.

7.5.1.Dubleks yazırma ünite ayarları

En iyi sonuç için,Kağıt Boyutu dubleks birimini ayarlayabilirsiniz.A4,16K dubleks yazdırmayı taşınırsa, A4 ayarlanır blok konumunu çevirmek gerekir.Taşınan Letter, Legal, Folio, Oficio taraflı baskı varsa, blok yerini değiştiren Letter ayarlamak gerekir.

Dupleks ünitesi kurulum adımları şunlardır:

1. Arkalı önlü birimini çıkarın.

2. Dupleks birimi arkasını yukarı doğru koyun.

3. Ayarı tamamlamak için A4 veya Letter değişen blok konumuna kağıt boyutunu ayarlayın.

4. Yazıcının içine dubleks ünitesi ekleyin.

7.5.2.Otomatik dubleks baskı nasıl olur

1.Yazdırılacak yazdırma görevini uygulamadan açın (Not Defteri gibi).

2. Dosya menüsünden Yazdır'ı seçin.

3. Uygun yazıcı modelini seçin.

4. "Tercihler" tıklayın , baskı yapılandırmasını seçin.

5. "Temel" sekmesinden "Çift yönlü"i seçin. "Uzun Kenar" veya "Kısa Kenar" seçeneği seçin.

6. Yazdırma ayarlarını tamamlamak için "Tamam" ı tıklayın.Böylece otomatik dubleks yazdırma gerçekleştirilmiş olacakıtr.

7.6.Hassas modu baskı

Hassas modu mühendislik çizimleri ve ince çizgi baskı için uygundur.

Yazıcı tercihlerinde temel sayfasında,hassas modu ayarı bakınız) gerçekleştirin.Yazdırma işi tamamlayarak, hassas modu baskı elde edebilirsiniz.

7.7.Sessiz Baskı

Sessiz baskıda, baskı gürültüsünü azaltılabilir, ancak yazdırma hızını düşürür.

Sessiz baskı için , aşağıdaki adımları izleyin (USB bağlantısı takılı yazıcı için uygun bulunmaktadır)

Aşağıdaki adımlar örnek olarak Windows 7 sistemi içindir,bilgisayarınız farklı işletim sistemlerine bağlı olarak ekran da farklılık gösterebilir.

1. Bilgisayarın "Başlat Menüsü" - "Denetim Masası" ne giderek "Aygıtlar ve Yazıcılar" ı görebilirsiniz.

2. Yazıcı sağı tıklatıp, açılan menüden "Yazıcı özellikleri" seçin.

3. "İkincil Ayarlar" seçeneğine girin.

4. "Sessiz baskı" ı seçerek,"Tamam"ı tıklayıp ayarları tamamlayın.

5. Bir uygulama programından yazdırmak istediğiniz yazdırma işini açın.

6. Sessiz yazdırmayı elde etmek için "Yazdır" ı tıklayın.

| Not: | • Yazıcının LCD kontrol panelinde,kontrol paneli düğmeleri üzerinden doğrudan sessiz baskı gerçekleşebilir, Bölüm 9.1.4'e bakın.

7.8.Otomatik kapanma ayarı

"Otomatik Kapanma Ayarı", yazıcının kapanma ve kapanma süresini uzaltmak için kullanılır.

1. Yazıcının "Başlat Menü"sün –"Denetim Masası" – nden "Aygıtlar ve Yazıcılar" e bakın.

2. Sağ tuştan yazıcını tıklayıp çekme menüsünden "Yazıcı özellikleri" seçin.

3. "İkincil Ayarlar" seçeneğinden karşılık gelen "Ototmatik Kaptma Ayarı" ile ayarlayın.

4. "Tamam" ı tıkaltıp ayarı tamamlayın.

| Not: | • LCD kontrol paneli üzerinden otomatik kaptma işlemi ayarlamak için 9.1.6 bölüme bakın. • Bazen ülke (yada bölge)ler otomatik kapatma ayar işlemi desteklemiyorlar.

7.9.Yardım Belgesini açma

"Yazdırma tercihler" seçeneğini açabilir ve "Yardım" düğmesine tıklayabilirsiniz (yalnızca Windows İşletim Sistemi için). Yardım belgesi, yazdırma ayarları hakkında bilgiler bulabileceğiniz kullanım kılavuzunu içerir.