4.Einstellungen für Netzwerk mit Kabel (gilt für Modelle mit Netzwerkfunktion mit Kabel)

Für die Drucker, wehlche das Netzwerk mit Kabel wnterstützt, können Sie den Drucker mit dem Netzwerk verbiden, womit Sie durch dem Netzwerk den Drucker zum Drucken kontrollieren können.

4.1.IP-Adresse festlegen

Die IP-Adresse kann automatisch mithilfe der DHCP-Funktion oder manuell festgelegt werden.

4.1.1.Automatisch

Die DHCP-Funktion für die automatische Vergabe der IP-Adresse ist standardmäßig auf dem Drucker aktiviert.

1.Verbinden Sie den Drucker mithilfe eines Netzwerkkabels mit dem Netzwerk und führen Sie die vorbereitenden Schritte durch.

2. Der Drucker werden automatisch die von dem DHCP Server gegebende IP Adresse erhalten. Es wird von dem Netzwerk beeinflusst, deswegen brauchen Sie einige Minuten warten, um die IP - Adresse zu bekommen.

Sie können die "Netzwerkkonfigurationseite" ausdrucken, um die IP - Adresse zu finden (Anweisung zum Drucken siehe Abschnitt 9.4). Sie können auch auf der Bedientafel von dem Drucker die NetzwerkInformationen finen (Anweisung zum Checken siehe Abschnitt 9.3). Wenn die IP Adresse nicht aufgelisted ist, überprüfen Sie bitte die Netzwerkumgebung oder warten Sie ein paar Minuten, dann versuchen Sie es erneut.

| Hinweis: | • Wenn der DHCP Server die IP Adresse nicht erfolgreich automatisch aufteilen kann, wird der Drucker die von dem System aufgeteilten Adresse automatisch bekommen: 169.254.xxx.xxx.

4.1.2.Manuell

Durch die Bedientafel die IP - Adresse manuell für den Drucker einstellen. Details siehe Abschnitt 9.2.

Durch die WEB - server die IP - Adresse manuell für den Drucker einstellen. Details siehe Abschnitt 6.2.1.