1.使用本机前

1.1.产品系列简介

产品系列参数 | P3010D series | P3010DW / P3060DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
接口类型 | USB | ● | ● | ● | ● | ●
NET |  | ● |  | ● | ●
Wi-Fi |  | ● |  |  | ●
打印语言 | GDI | ● | ● |  |  |
PDL |  |  | ● | ● | ●
控制面板 | LED | ● |  |  |  |
LCD |  | ● | ● | ● | ●
打印速度 | A4 | 30ppm | ● | ● |  |  |
33ppm |  |  | ● | ● | ●
Letter | 32ppm | ● | ● |  |  |
35ppm |  |  | ● | ● | ●
自动双面打印 | ● | ● |  | ● | ●
NFC功能 |  | ● |  |  | ●
静音打印 | ● | ● | ● | ● | ●

（●：支持，空白：不支持）

如有产品系列增加或变更，恕不另行通知。

1.2.随机附件

名称 | 部件
粉盒 |
鼓组件 |
USB连接线 |
电源线 |
光盘 |
快速安装指南 |
三包凭证 |

| 注： | • 个别地区可能不包含三包凭证。

1.3.产品视图

侧视图

1 | 出纸槽 | 用于存放打印出来的纸张。
2 | 控制面板 | 指示打印机状态，进行设置操作。
3 | 出纸托盘 | 防止打印出来的纸张滑落。
4 | 前盖 | 打开前盖，可取出激光碳粉盒。
5 | 手动进纸盒 | 用于放置从手动进纸盒进行打印的介质。
6 | 电源开关 | 打开或关闭电源，就绪状态按下此按钮进入节能模式。 按住此按钮超过2秒钟，关闭打印机电源。
7 | 自动进纸盒 | 用于放置从自动进纸盒进行打印的介质。
8 | 手动进纸盒导纸板 | 滑动导纸板以匹配纸张的宽度。
9 | NFC（近场通信）标签 | 将移动设备轻触该标签可进行奔图打印应用程序下载或启动以及Wi-Fi直连连接。
10 | 自动进纸盒宽度导纸板 | 滑动宽度导纸板以匹配纸张的宽度。
11 | 自动进纸盒长度导纸板 | 滑动长度导纸板以匹配纸张的长度。
12 | 自动进纸盒延长托盘卡扣 | 用于调节托盘的延伸长度。

后视图

1 | USB 接口 | 用于通过USB连接线将产品连接到计算机。
2 | 网络接口 | 用于通过网线将产品连接到网络。
3 | 电源接口 | 用于通过电源线将产品连接到电源。
4 | 后盖 | 用于在出纸口处卡纸时解除卡纸。
5 | 双面打印单元 | 用于双面打印走纸及在双面打印卡纸时解除卡纸。

| 注： | • 打印机外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

1.4.激光碳粉盒

激光碳粉盒由鼓组件和粉盒两部分组成。

鼓组件使用寿命

类型 | 平均打印量
鼓组件寿命 | 约12000页（基于ISO 19752标准）

粉盒使用寿命

类型 | 平均打印量
标准容量粉盒 | 约1500页（基于ISO 19752标准）
高容量粉盒 | 约3000页（基于ISO 19752标准）

| 注： | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用原装耗材以外的耗材，因使用非原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。 • 粉盒外观因容量型号不同可能会存在差异，示意图仅供参考。

1.5.控制面板

1.5.1.控制面板概览

打印机控制面板布局如下图所示：

LCD控制面板

序号 | 名称 | 功能
1 | LCD 显示屏 | 显示操作界面及产品信息。
2 | Wi-Fi灯/省墨灯 | 指示Wi-Fi连接状态（仅适用于Wi-Fi机型）。 指示省墨功能的开启/关闭状态（仅适用于非Wi-Fi机型）。 （请参阅第1.5.2.1章）
3 | 粉盒/状态灯 | 指示粉盒和打印机的状态（请参阅第1.5.2.1章）。
4 | 菜单键 | 打开控制面板主菜单。
5 | OK 键 | 确认屏幕上的选择。
6 | 上翻键 | 滚动浏览各菜单及其选项。 对于需要输入的菜单项，循环累加变化一个数值。
7 | 下翻键 | 滚动浏览各菜单及其选项。 对于需要输入的菜单项，则循环自左向右移动输入位置，如IP地址输入。
8 | 返回键 | 返回上一级菜单。
9 | Wi-Fi键/省墨键 | 启动Wi-Fi功能（仅适用于Wi-Fi机型）。 Wi-Fi连接过程中按住此按钮超过2秒钟可取消连接；Wi-Fi已连接情况下按住此按钮超过2秒钟，弹出“Wi-Fi连接”界面，选择“断开路由连接”，可断开Wi-Fi连接（仅适用于Wi-Fi机型）。 开启省墨功能（仅适用于非Wi-Fi机型）。
11 | 取消键 | 执行取消操作。

LED控制面板

序号 | 名称 | 功能
1 | 鼓组件/纸张状态灯 | 指示纸张和鼓组件的状态（请参阅第1.5.2.2章）。
2 | 粉盒/状态灯 | 指示粉盒和除纸张以外其他的状态（请参阅第1.5.2.2章）。
3 | 取消/继续按键 | 有作业正常打印的情况下，按住此按钮超过2秒钟取消当前正在打印的作业。 有作业进纸失败、缺纸的情况下，按下此按钮继续打印当前正在打印的作业，按住此按钮超过2秒钟取消当前正在打印的作业。 在空闲状态时，按住此按钮超过2秒钟可打印信息页。

1.5.2.控制面板指示灯功能

1.5.2.1.LCD控制面板指示灯状态显示

Wi-Fi灯 / 省墨灯状态显示含义如下：

序号 | Wi-Fi灯/省墨灯状态显示 | 状态 | 状态描述 （适用于Wi-Fi机型） | 状态描述 （适用于非Wi-Fi机型）
1 |  | 熄灭 | 未连接Wi-Fi、休眠状态 | 关闭省墨功能、休眠状态
2 |  | 蓝灯闪烁 | Wi-Fi连接中 | 无
3 |  | 蓝灯常亮 | 已连接Wi-Fi | 开启省墨功能

粉盒 / 状态灯状态显示含义如下：

序号 | 粉盒/状态灯状态显示 | 状态 | 状态描述
1 |  | 熄灭 | 休眠状态
2 |  | 绿灯闪烁 | 预热中、打印中、作业取消中
3 |  | 绿灯常亮 | 打印机就绪
4 |  | 橙灯闪烁 | 粉量低警告
5 |  | 橙灯常亮 | 粉盒错误（粉盒未安装、粉盒不匹配、粉盒寿命尽）
6 |  | 红灯常亮 | 纸张错误（缺纸、卡纸、进纸失败）、前盖打开等打印机错误

1.5.2.2.LED控制面板指示灯状态显示

鼓组件/纸张状态灯状态显示含义如下：

序号 | 鼓组件/纸张状态灯状态显示 | 状态 | 状态描述
1 |  | 熄灭 | 休眠状态
2 |  | 绿灯常亮 | 鼓组件正常，无纸张错误
3 |  | 红灯常亮 | 鼓组件错误（鼓组件未安装、鼓组件不匹配、鼓组件寿命尽）、纸张错误（打印缺纸、卡纸、进纸失败）
4 |  | 橙灯常亮 | 鼓组件即将达到其预计寿命

粉盒/状态灯状态显示含义如下：

序号 | 粉盒/状态灯状态显示 | 状态 | 状态描述
1 |  | 熄灭 | 休眠状态
2 |  | 绿灯常亮 | 打印机就绪
3 |  | 绿灯闪烁 | 预热中、打印中、作业取消中
4 |  | 红灯常亮 | 前盖打开等打印机错误
5 |  | 橙灯常亮 | 粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配，粉盒寿命尽）
6 |  | 橙灯闪烁 | 粉量低警告