5. הגדרת רשת אלחוטית (חלה על דגמי Wi-Fi)

חיבור הרשת האלחוטית מחולק למצב מבנה בסיסי ומצב Wi-Fi Direct. אם נתקלתם בבעיות כלשהן עם הגדרת הרשת האלחוטית, נא לעיין בפרק 5.3 - ש"ש על הגדרת רשת אלחוטית.

| מצב מבנה בסיסי: חיבור למכשיר אלחוטי באמצעות נתב 1. נקודת גישה (נתב אלחוטי) 2. מדפסת רשת אלחוטית 3. מחשב המתחבר לנקודת גישה באמצעות רשת אלחוטית 4. מחשב המתחבר לנקודת גישה באמצעות כבל רשת
| מצב Wi-Fi Direct: לקוח אלחוטי מחובר למדפסת באמצעות פונקצית Wi-Fi 1. מדפסת רשת אלחוטית 2. לקוח אלחוטי מחובר ישירות למדפסת רשת אלחוטית

5.1 מצב מבנה בסיסי

ניתן לחבר מחשב למדפסת שלכם באמצעות נקודת גישה (נתב אלחוטי) כאמצעי החיבור. חיבור נקודת גישה (נתב אלחוטי) מחולק להגדרת רשת אלחוטית והגדרת Wi-Fi Protected Setup (WPS)

חשוב: לפני התקנת רשת אלחוטית עליכם לדעת את זיהוי SSID והסיסמה של נקודת הגישה שלכם כדי להשתמש בהם במהלך הגדרת הרשת האלחוטית. אם אינכם יכולים למצוא אותם, פנו אל מנהל הרשת שלכם או יצרן נקודת הגישה (נתב האלחוטי).

5.1.1 כלי הגדרת רשת אלחוטית

אם המחשב שלכם הותקן עם מנהל התקן מדפסת וחובר לרשת אלחוטית, אך הרשת האלחוטית השתנתה, ניתן להגדירו שנית עם כלי הגדרת הרשת האלחוטית.

5.1.1.1 הכנות ראשוניות

1. נקודת גישה (נתב אלחוטי).

2. מחשב שחובר לרשת.

3. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

5.1.1.2 שיטות הגדרה של כלי הגדרת רשת אלחוטית

1. היעזרו בכלי הגדרת הרשת האלחוטית במחשב.

1) מערכת Windows: לחצו על “תפריט התחל - כל התכניות - Pantum - שם המוצר - כלי הגדרת רשת אלחוטית”.

2) מערכת מקינטוש: לחצו על "עבור אל - יישומים - Pantum - תוכניות שירות - כלי הגדרת רשת אלחוטית" על סרגל תפריט חיפוש של המחשב.

2. השתמשו בכבל USB לחיבור והגדרת תצורה. בחרו "כן, יש לי כבל USB שניתן להשתמש בו לצורך התקנה" בממשק הבא. לחצו על “הבא”.

2.1 המחשב חובר לרשת אלחוטית.

1) הרשת האלחוטית הנוכחית המחוברת כעת למחשב נבחרה ככלי הגדרת תצורת הרשת האלחוטית כברירת מחדל. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

| הערה | • SSID שבחרתם צריך להתאים ל-SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) המחוברת למחשב שלכם.

2) נא לבחור “לא” להגדרת תצורת הרשת האלחוטית אחרת שצריך להתחבר אליה. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

| הערה | • נכון להיום, המדפסת תומכת בשלושה סוגי מצבים בטוחים: אין, WEP ו-.WPA/WPA2 1) אין: לא נעשה שימוש בשיטת הצפנה כלשהי. 2) WEP: שליחת וקבלת נתונים באמצעות מפתח מאובטח על ידי שימוש ב-WEP (Wired Equivalent Privacy). מפתח WEP חל על רשת מוצפנת של 64 ספרות ו-128 ספרות ויכול להכיל מספרים ואותיות בו-זמנית. 3) WPA/WPA2: זהו המפתח המשותף (PSK) של גישת Wi-Fi מאובטחת המקשרת בין מכשיר אלחוטי לבין נקודת גישה באמצעות הצפנת TKIP או AES (WPS-Personal). אורך העבודה של WPA/WPA הוא בתוך PSK של 8-63 תווים • סיסמת התצוגה אינה מסומנת כברירת מחדל; אם היא מסומנת, ניתן לראות את כל הסיסמאות בטקסט ברור.

2.2 המחשב אינו מחובר לקלט הרשת האלחוטית. נא להזין את SSID (רגיש לרישיות) והסיסמה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) בממשק למטה. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

| הערה | • אם אינכם יודעים את SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי), נא ללחוץ על “הדפסת דף ההגדרות האלחוטיות” כדי לצפות ב-SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) הנחוצה). • אם לא ניתן להשתמש במדפסת כרגיל לאחר סיום הגדרת הרשת האלחוטית, נא להתקין את מנהל התקן המדפסת שנית. נא לבחור “חיבור רשת אלחוטית” כשיטת ההתקנה (נא לעיין בפרק 3.1.4 למערכת Windows ובפרק 3.3.3 למערכת מקינטוש).

3. שימוש בחיבור WPS

בחרו “לא, אין לי כבל USB” בממשק מתחת ולחצו על “הבא”.

1) השתמש ב-WPS על מנת ליישם את הצעדים הבאים לאפשר רשת אלחוטית במדפסת שלך. (נא לעיין בפרק 5.1.2 להגדרת תצורה מפורטת של WPS)

2) החליטו האם המדפסת חוברה בהצלחה על פי מצב נורית חיווי Wi-Fi על המדפסת. אם הגדרת התצורה נכשלה, נא ללחוץ על “הקודם” כדי לבצע את הגדרת התצורה שנית; אם הגדרת התצוגה הצליחה, נא ללחוץ על “סיום” להשלמת הגדרת התצורה.

| הערה | • אם לא ניתן להשתמש במדפסת כרגיל לאחר סיום הגדרת הרשת האלחוטית, נא להתקין את מנהל התקן המדפסת שנית. נא לבחור “חיבור רשת אלחוטית” כשיטת ההתקנה (נא לעיין בפרק 3.1.4 למערכת Windows ובפרק 3.3.3 למערכת מקינטוש).

5.1.2 הגדרת Wi-Fi Protected Setup™) WPS)

אם נקודת הגישה (נתב אלחוטי) תומכת בהגדרת Wi-Fi Protected Setup (WPS), ניתן ללחוץ על מקש Wi-Fi על לוח הבקרה של המדפסת ועל מקש WPS על נקודת הגישה (נתב אלחוטי) כדי לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית.

5.1.2.1 הכנות ראשוניות

1. נקודת הגישה (נתב אלחוטי) תומכת ב-Wi-Fi Protected Setup (WPS).

2. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

5.1.2.2 שיטת Wi-Fi Protected Setup™) WPS)

1. הפעילו את המדפסת ונקודת הגישה (נתב אלחוטי).

2. בדקו שהמדפסת במצב Ready.

| הערה | • אם המדפסת במצב שינה, ניתן להעירה על ידי לחיצה על כל מקש על לוח הבקרה של המדפסת.

3. לחץ על מפתח Wi-Fi בלוח הבקרה של המדפסת במשך 2 שניות או יותר, ממשק "חיבור ה Wi-Fi" יופיע ואז בחר "חבר נתב ל WPS".

4. לחצו על מקש WPS על נקודת הגישה (נתב אלחוטי) בתוך 2 דקות ואז שחררו את המקש.

5. כאשר נקודת הגישה (נתב אלחוטי) והמדפסת מתחילות להתחבר, נורית חיווי Wi-Fi הכחולה של המדפסת מתחילה להבהב. נורית החיווי הכחולה של המדפסת בדרך כלל דולקת ברציפות לאחר חיבור מוצלח .

אם החיבור לא נוצר לאחר יותר משתי דקות, המדפסת תשוב למצב Ready, נורית חיווי Wi-Fi תכבה וחיבור Wi-Fi Protected Setup (WPS) ייכשל . אם צריך לבצע את החיבור שנית, נא לבצע שוב את שלבים 3-4 לעיל .

| הערה | • נא לעיין בפרק 1.5.1 כיצד לבטל ולנתק חיבור Wi-Fi. • לאחר חיבור Wi-Fi Protected Setup (WPS) מוצלח, נא להתקין מנהל התקן מדפסת אם ברצונכם להדפיס באמצעות רשת אלחוטית. נא לבחור “חיבור רשת אלחוטית” כשיטת ההתקנה (נא לעיין בפרק 3.1.4 למערכת Windows ובפרק 3.3.3 למערכת מקינטוש).

5.1.3 כיצד להשבית את רשת Wi-Fi המחוברת

סיים את החיבור לרשת האלחוטית במצב תשתית לפי ההוראות למעלה. נורת ה-Wi-Fi תמיד דלוקה כשהWi-Fi מחובר. במצב זה יש ללחוץ על הכפתור במשך 2 שניות או יותר, ממשק "חיבור Wi-Fi" יעלה ואז בחר "נתק מהנתב" כדי לנתק את חיבור הWi-Fi(נורת הWi-Fi תתכבה).

5.2 מצב Wi-Fi Direct

ניתן לחבר לקוח אלחוטי (לרבות המחשב והמכשיר הנייד עם תכונת רשת אלחוטית) למדפסת רשת אלחוטית ללא שימוש בנקודת הגישה (נתב אלחוטי).

5.2.1 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

2. לקוח אלחוטי (לרבות מחשב ומכשיר נייד עם תכונת רשת אלחוטית).

5.2.2 חיבור Wi-Fi Direct

תכונת חיבור Wi-Fi Direct של המחשב צריכה לפעול אם יש בה צורך. השיטה להפעילה היא: לחצו על “מקש תפריט - הגדרת תפריט - הגדרת רשת - Wi-Fi dir - ידני” (או “אוטומטי”) על לוח הבקרה של המדפסת, או התחברו לשרת האינטרנט המשובץ כדי להפעילה. נא לעיין בפרק 6.2.2.4.

5.2.2.1 שיטת חיבור לקוח אלחוטי התומכת בתכונת Wi-Fi Direct (הזמנה ישירה להתחברות)

עליכם להשתמש במכשירים ניידים התומכים בפונקצית Wi-Fi Direct לחיבור Wi-Fi Direct. שלבי ההפעלה עשויים להשתנות על פי המכשיר הנייד שהנכם משתמשים בו.

1. הפעילו את המדפסת.

2. הפעילו את המכשיר הנייד ובחרו הגדרה כדי להיכנס לממשק חיבור Wi-Fi.

3. בחרו “מתקדם” ואז בחרו “Wi-Fi Direct” בממשק רשת מקומית אלחוטית (WLAN) מתקדם.

4. בחרו את SSID של המדפסת בממשק הישיר להשקת ההזמנה לחיבור.

5. לחצו על “מקש אישור” לאישור החיבור כאשר על לוח הבקרה מופיעה שאלה האם לחבר כדי להתחיל בחיבור Wi-Fi Direct.

| הערה | • במקרה של מצב חיבור אוטומטי, המכשיר הנייד יתחיל להתחבר אוטומטית לאחר הפעלת ההזמנה לחיבור ללא אישור לוח הבקרה.

5.2.2.2 שיטת חיבור לקוח אלחוטי שאינ תומכת בפונקצית Wi-Fi Direct (צריך להזין סיסמה להתחברות)

1. הפעילו את המדפסת.

2. לחצו על “מקש תפריט - נתוני רשת - Wi-Fi dir. Info” על לוח הבקרה של המדפסת להצגת "SSID" ו"סיסמה".

3. הפעילו את המחשב או המכשיר הנייד עם פונקצית הרשת האלחוטית; בחרו את SSID או Wi-Fi Direct והזינו את הסיסמה להתחברות.

5.3 ש"ש על הגדרת רשת אלחוטית

1. לא ניתן למצוא את המדפסת.

אם המחשב, נקודת הגישה (נתב אלחוטי) או המדפסת כבויים.

אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות כבל USB.

אם המדפסת תומכת בחיבור רשת אלחוטית.

2. לא ניתן למצוא את SSID כאשר הרשת מחוברת

בדקו אם מתג ההפעלה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעל.

המדפסת אינה יכולה למצוא את SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) שעליכם לחבר, נא לבדוק את SSID של נקודת הגישה ולנסות לחברה שנית.

בכל פען שהגדרת נקודת הגישה (נתב אלחוטי) משתנה, עליכם להגדיר מחדש את הרשת האלחוטית של המדפסת.

3. החיבור נכשל

נא לבדוק אם המצב הבטוח והסיסמה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) והמדפסת נכונים.

בדקו את הקליטה האלחוטית סביב המדפסת. קליטת אותות עלולה להיפגע אם הנתב רחוק מהמדפסת או שיש מחסום ביניהם.

כבו את נקודת הגישה (נתב) והמדפסת, הפעילו אותם שנית והגדירו אותם.

4. צריך לבדוק את ההיבטים הבאים במקרה של בעיות מדפסת כאשר נעשה בהם שימוש ברשת:

בדקו אם תוכנת חומת האש חוסמת את התקשורת. אם המחשב והמדפסת מחוברים לאותה רשת אך לא ניתן לחפש אותם, יתכן כי התקשורת חסומה על ידי תוכנת חומת אש. נא לעיין במדריך למשתמש של תוכנת חומת האש להשבתת חומת האש ולנסות לחפש את המדפסת שנית.

בדקו אם הקצאת כתובת IP של המדפסת נכונה. ניתן לבדוק כתובת IP על ידי הדפסת דף פרטי הגדרת הרשת של המדפסת.

| הערה | • נא לעיין במדריך למשתמש או להתייעץ עם היצרן למידע על נקודת הגישה (נתב אלחוטי).