5.无线网络设置（适用于Wi-Fi机型）

无线网络连接类型，分为基础结构模式和Wi-Fi直连模式。若您在无线网络设置过程中遇到问题，请参阅第5.3章无线网络设置常遇问题。

| 基础结构模式：通过路由器与无线设备连接 1.接入点（无线路由器） 2.无线网络打印机 3.通过无线网络连接至接入点的计算机 4.通过网线连接至接入点的计算机
| Wi-Fi直连模式：无线客户端与带Wi-Fi功能的打印机连接 1.无线网络打印机 2.与无线网络打印机直接连接的无线客户端

5.1.基础结构模式

您可以通过接入点（无线路由器）作为媒介，将计算机和打印机连接在一起。接入点（无线路由器）连接分为无线网络配置工具和 Wi-Fi Protected Setup（WPS）配置两种方式。

重要：在进行无线网络安装前，必须了解您的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）和密码，在无线网络配置时需要使用。如果无法确定，请咨询您的网络管理员或接入点（无线路由器）制造商。

5.1.1.无线网络配置工具

若您的计算机已安装驱动并连接过无线网络，但无线网络发生变更，可以通过无线网络配置工具重新配置。

5.1.1.1.前期准备事项

1.接入点（无线路由器）。

2.已连接到网络的计算机。

3.具有无线网络功能的打印机。

5.1.1.2.无线网络配置工具配置方法

1.在计算机中调出无线网络配置工具。

1）Windows系统：点击计算机“开始”菜单－“所有程序”－"Pantum"－“产品名称”－“无线网络配置工具”。

2）Mac系统：点击计算机Finder菜单栏“前往”－“应用程序”－“Pantum”-“Utilities”－“Wireless Network Configuration Tool”。

2. 使用USB连接线连接配置。

在以下界面，选择“是的，我有一根USB电缆可用于安装”。点击“下一步”。

2.1 计算机已连接至无线网络。

1）无线网络配置工具默认选择当前计算机已连接的无线网络，按照界面提示完成配置。

| 注： | • 您所选择的网络名（SSID）应与计算机连接的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）一致。

2）需要连接其他无线网络请勾选“否”配置其他无线网络，按照界面提示完成配置。

| 注： | • 目前，打印机支持的安全模式有三种：无、WEP和WPA/WPA2。 1) 无：未使用任何加密方式。 2) WEP：通过使用WEP（有线等效加密），以安全密钥发送和接收数据。WEP密钥适用于64和128位加密网络，可同时包含数字和字母。 3) WPA/WPA2：是 Wi-Fi 保护接入预共享密钥，它通过使用TKIP或AES加密（WPS－Personal）将无线设备与接入点进行连接。WPA/WPA2使用长度介于8-63个字符之间的预共享密钥（PSK）。 • “显示密码”默认为不勾选，若勾选，所输入的密码将明文显示。

2.2 计算机未连接至无线网络。

在以下界面，输入接入点（无线路由器）的网络名SSID（SSID区分大小写）及密码，按照界面提示完成配置。

| 注： | • 如果您不清楚接入点（无线路由器）的网络名（SSID），点击“打印无线网络信息页”可查看你需要的接入点（无线路由器）的网络名（SSID）。 • 无线网络配置完成后，若打印机不能正常使用，请重新安装驱动。安装方式请选择“无线网络连接”（Windows系统请参阅第3.1.4章，Mac系统请参阅第3.3.3章）。

3. 使用WPS连接。

在以下界面，选择 “不，我没有USB电缆”。点击“下一步”。

1）使用WPS方式，执行以下步骤，从打印机上启动无线网络。（WPS具体配置，请参阅第5.1.2章）

2）可根据打印机上的Wi-Fi指示灯状态，判断打印机是否连接成功。若配置失败，请点击“上一步”，重新配置；若配置成功，请点击“完成”按钮，完成配置。

| 注： | • 无线网络配置完成后，若打印机不能正常使用，请重新安装驱动。安装方式请选择“无线网络连接”（Windows系统请参阅第3.1.4章，Mac系统请参阅第3.3.3章）。

5.1.2.Wi-Fi Protected Setup（WPS）配置

如果接入点（无线路由器）支持 Wi-Fi Protected Setup（WPS），则可以分别按下打印机控制面板上的Wi-Fi按键和接入点（无线路由器）上的WPS按键，从而将打印机连接到无线网络。

5.1.2.1.前期准备事项

1.接入点（无线路由器）支持Wi-Fi Protected Setup（WPS）。

2.具有无线网络功能的打印机。

5.1.2.2.Wi-Fi Protected Setup（WPS）配置方法

1. 打开打印机和接入点（无线路由器）的电源。

2. 确保打印机处于就绪状态。

| 注： | • 若打印机进入休眠状态，按下打印机控制面板的任意按键，打印机即被唤醒。

3. 按下打印机控制面板上的“Wi-Fi”键超过2秒，弹出“Wi-Fi连接”界面，选择“WPS连接路由”。

4. 在2分钟内，按下接入点（无线路由器）上的“WPS按键”，然后松开。

5. 接入点（无线路由器）与打印机开始进行无线网络连接，打印机的Wi-Fi灯蓝灯闪烁。连接成功后打印机的Wi-Fi灯蓝灯常亮。

若超过2分钟没有建立好连接，打印机返回就绪状态，Wi-Fi灯灭 ，Wi-Fi Protected Setup（WPS）连接失败。若需要重新连接，请重复以上第3-4步骤。

| 注： | • 有关如何取消和断开Wi-Fi连接，请参阅第1.5章。 • Wi-Fi Protected Setup（WPS）连接成功后，若您希望通过无线网络方式进行打印，请安装驱动。安装方式请选择“无线网络连接”（Windows系统请参阅第3.1.4章，Mac系统请参阅第3.3.3章）。

5.1.3.如何关闭已连接的Wi-Fi网络

按照上述步骤完成基础结构模式的无线网络连接，已连接状态控制面板上的Wi-Fi灯将常亮，此时按住此按钮2秒钟以上，弹出“Wi-Fi连接”界面，选择“断开路由连接”，可断开Wi-Fi连接（Wi-Fi灯将变为熄灭）。

5.2.Wi-Fi直连模式

您可以不使用接入点（无线路由），将无线客户端（包括具有无线网络功能的计算机和移动设备）与无线网络打印机建立连接。

5.2.1.前期准备事项

1.具有Wi-Fi直连功能的打印机。

2.无线客户端（包括具有无线网络功能的计算机和移动设备）。

5.2.2.Wi-Fi直连连接

要进行Wi-Fi直连连接，需先开启打印机的Wi-Fi直连功能。开启方式为按下打印机控制面板“菜单键”－“菜单设置”－“网络设置”－“Wi-Fi直连”－“手动”（或“自动”），或登录内嵌Web服务器开启打印机的Wi-Fi直连功能，请参阅第6.2.2.4章。

5.2.2.1.支持Wi-Fi直连功能的无线客户端连接方法（直接邀请连接）

您必须使用支持Wi-Fi直连功能的移动设备才能进行Wi-Fi直连连接。操作步骤可能因您使用的移动设备而异。

1.打开打印机电源。

2.打开移动设备，选择设置，进入Wi-Fi连接界面。

3.选择“高级”，在高级WLAN界面选择“WLAN直连”。

4.在直连界面，选择打印机的网络名称，发起连接邀请。

5.面板端提示是否连接信息后，按“OK键”确认连接，开始Wi-Fi直连连接。

| 注： | • 若为自动连接方式，移动设备端发起连接邀请后无需面板确认，自动进行连接。

5.2.2.2.不支持Wi-Fi直连功能的无线客户端连接方法（输入密码连接）

1.打开打印机电源。

2.按下打印机控制面板“菜单键”－“网络信息”－“Wi-Fi直连信息”，查看“网络名称”和“密码”。

3.打开具有无线网络功能的计算机或移动设备，选择打印机的Wi-Fi直连网络名称,输入密码进行连接。

5.2.3.如何关闭Wi-Fi直连

1.打开打印机电源。

2.按下打印机控制面板“菜单键”－“网络设置”－“Wi-Fi直连” －“关闭”，即可关闭Wi-Fi直连功能。

5.3.无线网络设置常遇问题

1.未找到打印机

• 计算机、接入点（无线路由器）或打印机电源是否已打开。

• 计算机和打印机之间是否已连接了USB连接线。

• 打印机是否支持无线网络连接。

2.网络连接时，找不到网络名（SSID）

• 检查接入点（无线路由器）的电源开关是否已打开。

• 打印机找不到您需要连接的接入点（无线路由器）的网络名 (SSID)，请检查接入点的网络名（SSID）并尝试重新连接。

• 每当接入点（无线路由器）的配置发生变化时，您必须重新设置打印机的无线网络。

3.连接失败

• 请检查接入点（无线路由器）和打印机的安全模式、密码是否正确。

• 检查打印机周围的无线接收。如果路由器远离打印机或中间有障碍，可能影响信号的接收。

• 关闭接入点（无线路由器）和打印机的电源，重新启动后再进行配置。

4.如果在网络中使用打印机时出现问题，请检查以下几方面：

• 检查防火墙软件是否封锁通信。如果计算机和打印机连接在同一网络中却搜索不到，可能是因为防火墙软件封锁了通信。请参阅防火墙软件的用户指南，将防火墙关闭，然后重新尝试搜索打印机。

• 检查打印机IP地址的分配是否正确。您可以打印打印机的网络配置信息页来检查IP地址。

| 注： | • 有关接入点（无线路由器）的信息，请参阅其用户指南或咨询其制造商。