9.Общие настройки

В этой главе в основном рассматриваются некоторые общие параметры.

9.1.Настройка системы

9.1.1.Настройка языка

Пункт "Настройка языка" используется для выбора языка, на котором будут отображаться надписи в панели управления.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) Нажмите "OK", чтобы выбрать параметр "1.Настр.системы".

3) Hажми кнопку “OK”, выбирай выбор “1. Настр. языка ”, для выбора языка, как нижеследующую картину:

9.1.2.Параметр "Спящий режим"

Pежим покоя может понижать расход энергии принтером, “установление времени покоя” может выбирать бездействующее время оборудования перед входом в режим покоя.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) Нажмите "OK", чтобы выбрать параметр "1.Настр.системы".

3) Hажми кнопку направления “▲” или “▼”, выбирайте “2. Настр.спящ.реж”, нажми кнопку “OK”, для того, чтобы установить время покоя.

| Примечание: | • Принтер выйдет из режима пакоя после нажатия любой клавиши или получения задания на печать. • Mожно установлять время покоя сетевого принтера с помощью внутренего сервера Web(смотри. На статья 6.2.3.2).

9.1.3.Экономия тонера

Bы можете выбрать экономию тонера, режим экономии тонера может уменьшать потери картриджей, снижать себестоимость печати, яркость печати ослабнет, когда режим экономии тонера включается. По умолчанию этот режим отключен.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) Нажмите "OK", чтобы выбрать параметр "1.Настр.системы".

3) Hажми кнопку направления “▲” или “▼”, выбирай выбор “3. Эконом.тонера”, нажми кнопку “OK”, для того, чтобы включать или закрывать режим экономии тонера.

9.1.4.Печать в тихом режиме

Установить беззвучный режим, можно печатать с низким шумом, можно печатать с низкой скоростью. Этот режим по умолчанию отключен.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в экран "Меню Настройки".

2) Выберите с помощью клавиш со стрелками вариант "▲" или "▼" выберите "1.Настр.системы", нажмите кнопку "OK".

3) Hажми кнопку направления “▲” или “▼”, выбирайте “4.позитив изобр.”, нажми кнопку “OK”, для того, чтобы включать или закрывать беззвучный режим.

9.1.5.Восстановление заводских настроек

“Bозвращение заводских настроек ” используется для возвращения установки по умолчанию, принтер перезапустит после совершения возвращения заводскойустановки.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в экран "Меню Настройки".

2) Выберите с помощью клавиш со стрелками вариант "▲" или "▼" выберите "1.Настр.системы", нажмите кнопку "OK".

3) С помощью кнопки со стрелкой "▲" или "▼" выберите параметр "5.Восст.настр." и нажмите кнопку "ОК".

| Примечание: | • Mожно возвращать заводскую установку сетевого принтера с помощью внутренного сервера Web(смотри. на статья 6.2.4). • Для принтера с контрольной панелью LED, нажми кнопку источника питания, потом нажми кнопку отмены/продолжения более 2с, не отпускайте кнопку пока две лампы состояния в контрольной панели мерцают зеленым светом, жди заводские настройки установится, после этого, принтер перезапустит.

9.1.6.Автовыключение

"Автовыключение" для установки состояние выключения и задержки выключения принтера.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) Нажмите "OK", чтобы выбрать параметр "1.Настр.системы".

3) нажать клавиши со стрелками опцию "▲" или "▼" выберите "6.Настр.автовык", нажмите кнопку "OK", чтобы установить состояние выключения и задержки выключения.

| Примечание: | Настройка автовыключения: • Выключеном устройстве порты не активны (заводская настройка по умолчанию): все порты не подключены, Wi-Fi модель Wi-Fi выключен, принтер находится в режиме ожидания или спящего режима. • Свободное состояние выключения: принтер находится в режиме ожидания или спящего режима. • Принтер автоматически отключается, когда выполнить условия для автоматического отключения по истечении времени ожидания. • После выключения, потребляемая мощность 0,5W или менее. • Отдельные страны (или регионы) не поддерживают функцию автоматической настройки выключения.

9.2.Настройка сети

Bы можете просмотреть или установлять положение сети через сетевую установку.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в окно настройки меню.

2) Hажми кнопку направления “▲” или “▼”, выбирай выбор “3.Настр.сети”, нажми кнопку “OK”, для того, чтобы установить “установление проводной сети”,“установоление беспроводной сети”, “Wi-Fi Direct”.

| Примечание: | • Если хотить вручную установить IP-адрес, маску подсети, шлюз, нажмите клавишу направления “▲”, прибавить число циклически с 0 до 9, нажмите клавишу “▼” , циркуляция смещает входное место слево направо, нажмите клавишу “OK” для сохранения установления, нажмите клавишу возврат для возвращения старшее меню.

9.3.Сведения о сети

Состояние сети можно установить с помощью меню "Данные сети".

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в экран "Меню Настройки".

2) Hажми кнопку направления “▲” или “▼”, выбирай выбор “Свед. о сети”, нажми кнопку “OK”, для того, чтобы просмотрять “установление проводной сети”, “установоление беспроводной сети”, “Wi-Fi Direct”.

9.4.Доклад о информации печати

Bы можете печатать доклад о информации печати путем регулирования контрольной панелью. Эти страницы могут помогать вам узнать информации продукции, диагностировать и решить дефекты продукции.

1) Нажмите кнопку "Меню" для входа в экран "Меню Настройки".

2) С помощью кнопок стрелками "▲" или "▼" выбор "Инф. отчет".

3) Hажми кнопку “OK”, чтобы печатать доклад о информации, вы можете печатать доклад о информации продукции согласно вашем требованию.

Доклады о информациях продукции , включают страницу демонстрации, страницу информации, страницу конструкции меню, страницу расположения сети, страницу списка горячей точки Wi-Fi, страницу списка шрифта PCL, и страницу списка шрифта PS.

| Примечание: | • Вышеуказанные доклады продукции представлять собой полный докдад продукции, доклад продукции , использованная вами фактически, может иметь разницы с вышеуказанным докладом продукции.