1.Przed użyciem tę maszynę

1.1.Produkty Wprowadzenie

Produkty parametry | P3010D series | P3060DW/P3010DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
Typ interfejsu | USB | ● | ● | ● | ● | ●

NET

●
●
●

Wi-Fi

●
●

Język drukowania

GDI

●
●

PDL

●
●
●

Panel sterowania

LED

●

LCD

●
●
●
●

Prędkość druku

A4

30ppm

●
●

33ppm

●
●
●

Letter

32ppm

●
●

35ppm

●
●
●

Automatyczny druk dwustronny

●
●
●
●

NFC funkcja

●
●

Wycisz Drukuj

●
●
●
●
●

(●: Obsługiwany, Puste: Nie są obsługiwane)

Jeśli dodanie lub zmianę serie produktów, proszę wybaczyć bez uprzedzenia.

1.2.Dostarczane wyposażenie

Nazwa | Części
Załadowany nabój |
Zespół bębna |
USB kabel |
Linia zasilająca |
Płyta CD |
Skrócona instrukcja instalacji |
Karta gwarancyjna |

| Uwaga: | • Poszczególne dzielnice nie mogą zawierać trzy worki dowodów.

1.3.Obraz produktu

Widok boczny

1 | Pojemnik wyjściowy | Wydrukowano przechowywania papieru.
2 | Panel sterowania | Wskazuje stan drukarki, aby ustawić operację.
3 | Taca wyjściowa | Zapobiegać drukowane poślizgu papieru.
4 | Pokrywa przednia | Otwórz przednią pokrywę można zdjąć Toner.
5 | Podajnik ręczny | Podajnik nośników druku z podręcznika.
6 | Włącznik zasilania | Włączyć lub wyłączyć zasilanie, pogotowiu nacisnąć Państwowej ten przycisk, aby przejść do trybu oszczędzania energii. Naciśnij przycisk przez dłużej niż 2 sekundy, wyłącz drukarkę.
7 | Automatyczny podajnik | Umieść nośnik z automatycznego podajnika.
8 | Prowadnice podajnika ręcznego podawania pojedynczych | Przesuń prowadnice papieru, aby dopasować do szerokości papieru.
9 | NFC (blisko pola Komunikacji) tagi | Dotknij urządzenia mobilnego, etykieta może być odcisk Pantum lub pobrać i uruchomić aplikację Wi-Fi Direct.
10 | Automatyczny podajnik wejściowe prowadnice szerokości | Przesuń prowadnice szerokości do szerokości papieru.
11 | Automatyczny podajnik wejściowe prowadnice długości | Długość przesuwne prowadnice tak, aby dopasować długość papieru.
12 | Automatyczny podajnik przedłużyć zatrzaski podajnika | Regulacja długości korytko.

Widok od tyłu

1 | USB Interfejs | Za pomocą kabla USB w celu podłączenia urządzenia do komputera.
2 | Sieciowy Interfejs | Za pomocą kabla sieciowego do podłączenia urządzenia do sieci.
3 | Zasilania Interfejs | Za produkt pośrednictwem linii elektroenergetycznej podłączony do źródła zasilania.
4 | Tylna okładka | Za zwolnieniu zacięte zacięć papieru na wyjściu papieru.
5 | Dwustronny zespół drukujący | Za dwustronny podajnik papieru i zacięcia papieru podczas zwalniania zacięcie dupleksu.

| Uwaga: | • Drukarka może wyglądać inaczej w zależności od modelu nie będzie działać jako schemat ideowy dla celów porównawczych.

1.4.Kaset z tonerem laserowy

Kaset z tonerem laserowy i zespół kasety bębna z dwóch części.

Zespół bębna Życie

Typu | Średnia ilość druku
Zespół bębna życie | ±12000 strona (ISO 19752 w oparciu o standardowe)

Okres eksploatacji kasety

Typu | Średnia ilość druku
Standardowa pojemność kasety | ±1500 strona (ISO 19752 w oparciu o standardowe)
Dużej pojemności kasety | ±3000 strona (ISO 19752 w oparciu o standardowe)

| Uwaga: | • Proszę zrozumieć, że jeśli istnieją modele zwiększyć bez uprzedzenia. • Wydajność zasilania może być ze względu na stosowanie różnych typu produktów, które nie są takie same. • Spółka nie zaleca używania materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne dostaw, stosowanie nieoryginalnych produktów może unieważnić jakiekolwiek uszkodzenia nie są objęte gwarancją. • Pojemność pojemnik ze względu na występowanie różnych wzorów mogą być różne, pokazany na odniesienie.

1.5.Panel sterowania

1.5.1.Omówienie panelu sterowania

Układ panelu sterowania drukarki znajduje się poniżej:

Panel sterowania LCD

Nr. | Nazwa | Funkcja
1 | Wyświetlacz LCD | Interfejs wyświetlacza i informacje o produkcie.
2 | Wi-Fi /Ink Lampka | Wskazuje stan połączenia Wi-Fi (Tylko dla modelu Wi-Fi). Sabotaż wskazując Toner Save funkcję włączania / wyłączania stanu (Dotyczy tylko modelu non-Wi-Fi).(Patrz rozdział 1.5.2.1 )
3 | Kompaktowy / kawaler Światła | Kaseta i wskaźnik stanu drukarki (Patrz rozdział 1.5.2.1 ).
4 | Klawisz Menu | Otwórz główne menu panelu sterowania.
5 | OK Przycisk | Potwierdź wybór na ekranie.
6 | ↑Przycisk | Przewijać menu i opcje. Dla pozycji menu należy wprowadzić, zmienić wartość cyklu zgromadził.
7 | ↓Przycisk | Przewijać menu i opcje. Dla pozycja menu mają być wprowadzane, pętla od strony lewej do prawej, aby zmienić pozycję wejściową, takich jak adresu IP wszedł.
8 | Return Przycisk | Powrót do poprzedniego menu.
9 | Wi-Fi / zapisać klucze atramentowych Przycisk | Uruchom funkcję Wi-Fi (Tylko dla modelu Wi-Fi). Podczas ustanawiania połączenia Wi-Fi, wciśnij przycisk przez 2 s. lub dłużej, aby anulować połączenie Wi-Fi; po ustanowieniu połączenia Wi-Fi wciśnij przycisk przez 2 s. lub dłuzej, pojawi się interfejs „ połączenie Wi-Fi", następnie wybierz „Odł. od rout.", aby przerwać połączenie Wi-Fi (tylko dla modelu Wi-Fi). Włącz funkcję oszczędzania tonera (Dotyczy tylko modelu non Wi-Fi).
10 | Anuluj Przycisk | Wykonanie anulować operację.

LED Panel sterowania

Nr. | Nazwa | Funkcja
1 | Zespół bębna/ papieru stanu Lampka | Wskazują stan papieru i zespołu bębna (Patrz rozdział 1.5.2.2 ).
2 | Kompaktowy / kawaler Światła | Wskazuje, naboje i inne państwa innego niż papier (Patrz rozdział 1.5.2.2 ).
3 | Anuluj / kontynuuj przycisk | W normalnych warunkach eksploatacyjnych do drukowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy, aby anulować bieżące zadanie drukowania. Wciśnij i przytrzymaj kanał zadanie nie powiedzie się, sprawa jest z papieru, naciśnij ten przycisk, aby kontynuować drukowanie bieżącego zadania są drukowane ten przycisk przez ponad 2 sekundy, aby anulować bieżące zadanie drukowania. W czasie bezczynności, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy, aby wydrukować stronę.

1.5.2.Sterowania kontrolki na panelu w Funkcja

1.5.2.1.Panel sterowania LCD wskaźnik stanu

Wi-Fi /Ink Lampka wyświetla następujące znaczenie:

Nr. | Wi-Fi /Ink Lampka wyświetla | Stanu | Stanu Opis (Tylko dla modelu Wi-Fi) | Stanu Opis (Dotyczy tylko modelu non Wi-Fi)
1 |  | Gasić | Non Wi-Fi, hibernacji nie jest podłączony | Zamknij oszczędzania toneru funkcji hibernacji
2 |  | Niebieskie światła migające | Połączenie Wi-Fi... | Nie
3 |  | Niebieskie światło | Połączony Wi-Fi | Włącz funkcję oszczędzania toneru

Kompaktowy / kawaler światła wyświetla następujące znaczenie:

Nr. | Kompaktowy / kawaler światła wyświetla | Stanu | Stanu Opis
1 |  | Gasić | Hibernacja
2 |  | Miga na zielono | Podgrzewanie, drukowanie, anulowanie zadania
3 |  | Świeci na zielono | Drukarka gotowa
4 |  | Pomarańczowy Migający | Ostrzeżenie małą ilość proszku
5 |  | Pomarańczowy Steady | Cartridge Error (wkład nie jest zainstalowany, nie pasują kasety, żywotność kasety zrobić)
6 |  | Czerwone światło | Błąd papieru (z papieru, tektury, papieru awarii pasz), otwórz przednią pokrywę drukarki i inny błąd

1.5.2.2.Panel sterowania wyświetlacz LED stanu

Zespół bębna/ papieru stanu Lampka wyświetla następujące znaczenie:

Nr. | Zespół bębna/ papieru stanu Lampka wyświetla | Stanu | Stanu Opis
1 |  | Gasić | Hibernacja
2 |  | Świeci na zielono | Bęben montaż normalny, żaden błąd papieru
3 |  | Czerwone światło | Zespół bębna Błąd (Zespół bębna nie jest zainstalowany zespół bębna nie pasuje do zestawu, aby uczynić życie), błędy papieru (drukowanie na papierze, kartonie, brak podawania papieru)
4 |  | Pomarańczowy Steady | Zestaw zbliża się do końca planowanej życia

Kompaktowy / kawaler światła wyświetla następujące znaczenie:

Nr. | Kompaktowy / kawaler światła wyświetla | Stanu | Stanu Opis
1 |  | Gasić | Hibernacja
2 |  | Świeci na zielono | Drukarka gotowa
3 |  | Miga na zielono | Podgrzewanie, drukowanie, anulowanie zadania
4 |  | Czerwone światło | Otwórz przednią pokrywę błąd drukarki
5 |  | Pomarańczowy Steady | Cartridge Error (wkład nie jest zainstalowany, nie pasują kasety, żywotność kasety zrobić)
6 |  | Pomarańczowy Migający | Ostrzeżenie małą ilość proszku