10.Manutenzione ordinaria

| Nota: | • La figura è solo di riferimento, la stampante può essere differenza a causa della comparsa, lo stile e funzione diversa.

10.1.Pulizia della stampante

| Nota: | • Utilizzare detergenti delicati. • Alcuni componenti della stampante potrebbero rimanere bollenti per un breve periodo dopo l'uso. All'apertura del coperchio anteriore o del coperchio posteriore per pulire i componenti all'interno della stampante, fare attenzione a non toccare le parti ombreggiate come mostrato nella figura seguente.

1.Usare un panno morbido per pulire l'esterno della stampante.

2. Aprire il coperchio anteriore, estrarre la cartuccia del laser di carbonio lungo la rotaia.

| Nota: | • Alla rimozione della cartuccia del toner, collocarla in un sacco protettivo o avvolgerla con uno strato spesso di carta per evitare che la luce diretta possa danneggiare la cartuccia del toner.

3.Pulire l'interno della stampante strofinando delicatamente l'area ombreggiata, come mostrato in figura, utilizzando un panno asciutto che non lascia pelucchi.

4. Usare un panno privo di lanugine per rimuovere delicatamente la stampante LSU vetro.

5. Aprire la scatola di alimentazione di carta automaticamente della stampante, pulire delicatamente con un panno privo di lanugine asciutto per pulire il rullo di prelievo.

10.2.Manutenzione della cartuccia e dei componenti del tamburo

10.2.1.A proposito della cartuccia e dei componenti tamburo

1. Uso e manutenzione delle cartucce.

Si prega di utilizzare la cartuccia originale per ottenere la giusta qualità di stampa.

Si prega di dare le istruzioni da seguire in caso di utilizzo della cartuccia:

• A meno che l'uso immediato, non rimuovere la confezione della cartuccia.

• Non ricaricare la cartuccia da soli. In caso contrario, il danno causato non sarà in garanzia della stampante dalla portata.

• Si prega di inserire la cartuccia in un luogo fresco e asciutto.

• Non posizionare la cartuccia vicino alla sorgente di fuoco, la polvere di carbone nella cartuccia è infiammabile, per evitare il fuoco.

• Se si lascia o si rimuove la cartuccia, si prega di prestare attenzione alla polvere di carbone problema della dispersione, se la fuoriuscita di polvere di carbone tocca la pelle o vola attraverso gli occhi o la bocca, sciacquare immediatamente con acqua , se non confortare, si prega di andare dal medico.

• Fuori campo di un'area per bambini in cui mettere la cartuccia.

2. Duration vita della cartuccia.

• La durata della cartuccia dipende dalla quantità di polvere di carbone richiesto per il processo di stampa.

• Il pannello di controllo della stampante LED, quando la cartuccia arancione spia della lampada si accende sempre, questo significa che la durata della cartuccia è alla fine, si prega di cambiare la cartuccia.

• La stampante pannello di controllo LCD, quando la cartuccia della lampada arancione spia si accende sempre o schermo LCD visualizza 'Cartucc.scaduta', questo significa che la vita cartuccia è completa, si prega di cambiare la cartuccia.

3. Durata di vita dei componenti del tamburo

• La stampante con pannello di controllo LED, quando la luce rossa del componente tamburo spia si accende sempre, ciò significa che la vita del componente tamburo è alla fine, cambiare la componente tamburo.

• La stampante con pannello di controllo LCD, quando il display LCD visualizza 'Fn.dur.unt.tamb ', cambiare la componente tamburo.

10.2.2.Cambiare cartuccia e componente del tamburo

| Nota: | Prima di cambiare la cartuccia, si prega di prestare attenzione alle seguenti linee guida: • Poiché la superficie della cartuccia può essere polveri di carbonio, si deve stare attenti caso ENC fuori, per prevenire le cadute. • Si prega di inserire all'uscita della capsula sulla carta per evitare di cadere di vasta portata polvere di carbone. • Durante l'installazione, si prega di non toccare la superficie del tamburo OPC per evitare di graffiare il tamburo OPC.

Cartuccia di modificare i passi come segue:

1.Spegnere la stampante.

2.Aprire il coperchio anteriore, estrarre la cartuccia del laser di carbonio lungo la rotaia.

3. Premere il pulsante blu per la componente tamburo sinistro con la mano sinistra, allo stesso tempo sollevare la maniglia della cartuccia con la mano destra ed estrarre la cartuccia.

4. Aprire la nuova confezione della cartuccia, prendere la maniglia della cartuccia, scuotere delicatamente 5 o 6 volte in modo che la polvere di carbone nella cartuccia è proporzionale.

5. Rimuovere il sigillo e rimuovere il coperchio di protezione della cartuccia.

6. Inserire la cartuccia nel componente tamburo lungo il binario, per completare l'installazione della cartuccia.

7. Prendere componente tamburo nella cartuccia installata, installare componenti tamburo con la cartuccia installata lungo il cursore stampante per completare l'installazione.

8. Chiudere il coperchio anteriore.

Componente del tamburo di modificare i passi come segue:

1.Spegnere la stampante.

2. Aprire il coperchio anteriore, estrarre la cartuccia del laser di carbonio lungo la rotaia.

3. Premere il pulsante blu per la componente tamburo sinistro con la mano sinistra, allo stesso tempo sollevare la maniglia della cartuccia con la mano destra ed estrarre la cartuccia.

4. Aprire la nuova confezione del componente tamburo, rimuovere il componente tamburo del dispositivo di protezione, e mettere il componente di tamburo su una superficie livellata.

5. Inserire la cartuccia nel componente tamburo lungo il binario, per completare l'installazione della cartuccia.

6. Prendere componente tamburo nella cartuccia installata, installare componenti tamburo con la cartuccia installata lungo il cursore stampante per completare l'installazione.

7. Chiudere il coperchio anteriore.