1. לפני השימוש במדפסת

1.1 מבוא לסדרת המוצרים

הפרמטרים של סדרת המוצרים | סדרת P3010D | סדרת P2800DW / P3010DW | סדרת P3300 | סדרת P3300DN | סדרת P3300DW
סוג ממשק | USB | ● | ● | ● | ● | ●
רשת |  | ● |  | ● | ●
Wi-Fi |  | ● |  |  | ●
שפת הדפסה | GDI | ● | ● |  |  |
PDL |  |  | ● | ● | ●
לוח בקרה | נורית חיווי | ● |  |  |  |
צג גבישים נוזליים (LCD) |  | ● | ● | ● | ●
מהירות הדפסה | A4 | 30 דפים לדקה | ● | ● |  |  |
33 דפים לדקה |  |  | ● | ● | ●
Letter | 32 דפים לדקה | ● | ● |  |  |
35 דפים לדקה |  |  | ● | ● | ●
הדפסה דו-צדדית אוטומטית | ● | ● |  | ● | ●
פונקצית תקשורת טווח אפס (NFC) |  | ● |  |  | ●
הדפסה ללא רעש | ● | ● | ● | ● | ●

(●: נתמך; ריק: לא נתמך)

סדרת המוצרים נתונה לתוספות או לשינויים ללא הודעה מראש.

1.2 אביזרים מצורפים

שם | חלקים
מחסנית טונר |
רכיב התוף |
כבל ממשק USB |
כבל חשמלי |
תקליטור |
מדריך הגדרות מהיר |
אחריות של Pantum |

| הערה | • תעודת האחריות של Pantum עשויה שלא להיכלל בתכולת האריזה באזורים מסוימים.

1.3 תצוגת המוצר

תצוגה צדדית

1 | סל פלט | לאחסון הדפים המודפסים.
2 | לוח בקרה | מציין את סטאטוס המדפסת לביצוע הפעולה המוגדרת.
3 | מגש פלט | למניעת גלישת הדפים המודפסים.
4 | מכסה קדמי | לפתיחת המכסה הקדמי ולהוצאת מחסנית הטונר של מדפסת הלייזר.
5 | מגש הזנה ידנית | להשמת חומרי הדפסה המודפסים ממגש ההזנה הידנית.
6 | מתג הפעלה | הפעילו או השביתו את מתג ההפעלה ולחצו על לחצן זה במצב Ready כדי להיכנס למצב חיסכון באנרגיה. לחצו על לחצן זה במשך יותר משתי שניות לכיבוי המדפסת
7 | מגש מזין מסמכים אוטומטי | להשמת חומרי הדפסה המודפסים ממגש מזין המסמכים האוטומטי.
8 | דפלקטור הנייר למגש ההזנה הידנית | החליקו את דפלקטור הנייר כדי להתאימו לרוחב הנייר.
9 | תווית תקשורת טווח אפס (NFC - Near Field Communication) | געו בתווית זו על המכשיר הנייד כדי להוריד או להפעיל את יישום מדפסת Pantum ולהתחבר ישירות אל Wi-Fi .
10 | דפלקטור רוחב הנייר של מגש מזין המסמכים האוטומטי | החליקו את דפלקטור הנייר כדי להתאימו לרוחב הנייר
11 | דפלקטור אורך הנייר של מגש מזין המסמכים האוטומטי | החליקו את דפלקטור הנייר כדי להתאימו לאורך הנייר
12 | תפס למגש ההארכה של מגש ההזנה הידנית. | להתאמת אורך המגש.

תצוגה אחורית

1 | ממשק USB | לחיבור המוצר למחשב עם כבל USB.
2 | ממשק רשת | לחיבור המוצר לרשת עם כבל רשת.
3 | ממשק הספק | לחיבור המוצר למקור הספק עם כבל חשמלי.
4 | מכסה אחורי | לשחרור נייר תקוע.
5 | יחידת הדפסה דו-צדדית | להזנת נייר בהדפסה דו-צדדית ולשחרור נייר תקוע בהדפסה דו-צדדית.

| הערה | • מראה המדפסת עשוי להשתנות בשל הדגמים והפונקציות השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.

1.4 מחסנית טונר למדפסת לייזר

מחסנית הטונר למדפסת לייזר מורכבת מרכיב התוף ומחסנית הטונר.

משך השימוש של רכיב התוף

סוג | קיבולת הדפסה ממוצעת
תוחלת החיים של רכיב התוף | כ-12000 דפים (על פי תקן ISO 19752)

משך השימוש של מחסנית הטונר.

סוג | קיבולת הדפסה ממוצעת
מחסנית טונר עם קיבולת הדפסה סטנדרטית | כ-1500 דפים (על פי תקן ISO 19752)
מחסנית טונר עם קיבולת הדפסה גדולה | כ-3000 דפים (על פי תקן ISO 19752)

| הערה | • הדגם נתון להגדלת קיבולת ללא הודעה מראש. • קיבולת האביזרים המתכלים עשויה להשתנות על פי הדגמים השונים שנעשה בהם שימוש. • החברה אינה ממליצה להשתמש באביזרים מתכלים שאינם האביזרים המתכלים המקוריים המסופקים, שכן נזקים כלשהם שיגירמו על ידי אביזרים מתכלים לא מקוריים אינם מכוסים על ידי האחריות למוצר. • מראה מחסנית הטונר עשוי להשתנות בשל הקיבולת והדגמים השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.

1.5 לוח בקרה

1.5.1 סקירה כללית של לוח הבקרה

מבנה לוח הבקרה של המדפסת מוצג למטה:

לוח בקרה של צג גבישים נוזליים

מס' | שם | פונקציות
1 | צג גבישים נוזליים ((LCD | הצגת ממשק פעולות ומידע על המוצר.
2 | מחוון Wi-Fi/מחוון חיסכון בטונר | מציין את סטאטוס פונקצית Wi-Fi (חלה על דגמי Wi-Fi בלבד). מציין את הפעלת/השבתת פונקצית חיסכון בטונר (חלה על דגמים ללא Wi-Fi בלבד). (נא לעיין בפרק 1.5.2.1).
3 | מחוון מחסנית טונר/סטאטוס | מציין את סטאטוס מחסנית הטונר והמדפסת (נא לעיין בפרק 1.5.2.1)
4 | תפריט | פתיחת התפריט הראשי של לוח הבקרה
5 | אישור (OK) | אישור הבחירה על המסך.
6 | למעלה | לגלול בין התפריטים והאפשרויות. לפריטי תפריט שצריך להזין, שנו את הערך המספרי באופן מצטבר.
7 | למטה | לגלול בין התפריטים והאפשרויות. לפריטי תפריט שצריך להזין, שנו את ההזנה משמאל לימין, לדוגמה, להזנת כתובת IP.
8 | אחורה | חזרה לתפריט הקודם.
9 | מקש Wi-Fi/ממקש חיסכון בטונר | הפעלת פונקצית Wi-Fi (חלה על דגמי Wi-Fi בלבד). בזמן חיבור ה-Wi-Fi לחץ על הכפתור במשך 2 שניות או יותר כדי לבטל את חיבור ה-Wi-Fi. כאשר Wi-Fi מחובר, לחץ על הכפתור במשך 2 שניות או יותר , ממשק "חיבור ה Wi-Fi" יופיע, בחר "להתנתק מנתב האינטרנט" לנתק את חיבור Wi-Fi (תקף רק לדגם Wi-Fi). פתחו פונקצית חיסכון בטונר (חלה על דגמים ללא Wi-Fi בלבד).
10 | ביטול | ביצעו ביטול פעולה

לוח בקרה של צג גבישים נוזליים

מס' | שם | פונקציות
1 | מחוון סטאטוס תוף/נייר | מציין את סטאטוס הנייר ורכיב התוף (נא לעיין בפרק 1.5.2.2)
2 | מחוון מחסנית טונר/סטאטוס | מציין את מחסנית הטונר ורכיבים אחרים למעט נייר (נא לעיין בפרק 1.5.2.2)
3 | ביטול/לחצו ממושכות על המקש | לחצו על לחצן זה במשך מעל 2 שניות לביטול פעולת ההדפסה הנוכחית בתנאי הדפסה רגילים. לחצו על לחצן זה כדי להמשיך בפעולת ההדפסה הנוכחית, או לחצו על מקש זה במשך מעל 2 שניות לביטול פעולת ההדפסה הנוכחית כאשר הזנת הנייר נכשלת או במקרה של חוסר נייר. לחצו על לחצן זה במשך מעל 2 שניות להדפסת דף מידע במצב סרק.

1.5.2 פונקציית המחווון של לוח הבקרה

1.5.2.1 תצוגת מחווני סטאטוס של לוח הבקרה LCD

תצוגת משמעויות של מחווני Wi-Fi /חיסכון בטונר:

מס' | תצוגת מחוון Wi-Fi/חיסכון בטונר | סטאטוס | תיאור סטאטוס (חל על דגמי Wi-Fi בלבד) | תיאור סטאטוס (חל על דגמים ללא Wi-Fi בלבד)
1 |  | התנתקות | Wi-Fi מנותק ומצב שינה | הפעילו את פונקצית מצב החיסכון בטונר ומצב שינה
2 |  | נורית החיווי הכחולה מהבהבת | חיבור Wi-Fi | אין
3 |  | נורית החיווי הכחולה בדרך כלל דולקת | Wi-Fi מחובר | הפעילו את פונקצית החיסכון בטונר

תצוגת משמעויות של מחווני מחסנית טונר/סטאטוס:

מס' | תצוגת מחוון מחסנית טונר/סטאטוס | סטאטוס | תיאור סטאטוס
1 |  | התנתקות | מצב שינה
2 |  | נורית החיווי הירוקה מהבהבת | התחחמות, הדפסה, ביטול הדפסה
3 |  | נורית החיווי הירוקה בדרך כלל דולקת | המדפסת מוכנה לפעולה
4 |  | נורית החיווי הכתומה מהבהבת | אזהרת התרוקנות הטונר
5 |  | נורית החיווי הכתומה בדרך כלל דולקת | שגיאת מחסנית טונר (מחסנית דיו לא מותקנת, מחסנית דיו לא מתאימה, מחסנית טונר בלתי תקינה)
6 |  | נורית החיווי האדומה בדרך כלל דולקת | שגיאות מדפסת כגון שגיאת נייר (נייר אזל, תקיעת נייר, כשל הזנת נייר), מכסה קדמי פתוח

1.5.2.2 תצוגת מחווני סטאטוס של לוח הבקרה LCD

תצוגת משמעויות של מחווני רכיב התוף/סטאטוס נייר:

מס' | תצוגת מחווני רכיב התוף/סטאטוס נייר | סטאטוס | תיאור סטאטוס
1 |  | התנתקות | מצב שינה
2 |  | נורית החיווי הירוקה בדרך כלל דולקת | תוף תקין, כשל של נייר אזל
3 |  | נורית החיווי האדומה בדרך כלל דולקת | שגיאת רכיב התוף (רכיב תוף בלתי מותקן, רכיב תוף בלתי תואם, רכיב תוף בלתי תקין), שגיאת נייר (נייר אזל, תקיעת נייר, כשל הזנת נייר)
4 |  | נורית החיווי הכתומה בדרך כלל דולקת | רכיב התוף מתקרב לסוף משך השימוש שלו

תצוגת משמעויות של מחווני מחסנית טונר/סטאטוס:

מס' | תצוגת מחוון מחסנית טונר/סטאטוס | סטאטוס | תיאור סטאטוס
1 |  | התנתקות | מצב שינה
2 |  | נורית החיווי הירוקה בדרך כלל דולקת | המדפסת מוכנה לפעולה
3 |  | נורית החיווי הירוקה מהבהבת | התחחמות, הדפסה, ביטול הדפסה
4 |  | נורית החיווי האדומה בדרך כלל דולקת | שגיאות מדפסת כגון מכסה קדמי פתוח
5 |  | נורית החיווי הכתומה בדרך כלל דולקת | שגיאת מחסנית טונר (מחסנית דיו לא מותקנת, מחסנית דיו לא מתאימה, מחסנית טונר בלתי תקינה)
6 |  | נורית החיווי הכתומה מהבהבת | אזהרת התרוקנות הטונר