3.Instalacja sterownika i deinstalacja

3.1.Napęd zainstalować system Windows

• Przed instalacją sterowników, trzeba znać swój model drukarki, należy zapoznać się z drukarką i widoku nazwy produktu informacje, aby dowiedzieć się model drukarki (jak drukować, patrz punkt 9.4 ).

• Przykryć aby zainstalować sterownik, zainstaluj język nie może być zmieniony. Jeśli trzeba zmienić, najpierw odinstalować sterownik drukarki, a następnie zainstalować.

| Uwaga: | • Funkcje interfejsu instalacji sterownika różnią się ze względu na różne modele, schematy są tylko dla odniesienia.

3.1.1.Zamontować złącze USB

1.Za pomocą kabla USB do podłączenia drukarki i komputera, włącz zasilanie.

2.Włóż dostarczoną płytę instalacyjną do napędu CD komputera, należy uruchomić program instalacyjny Autorun.exe.

3.Przeczytałem i zgadzam się z umową licencyjną, wybierz .język instalacji i model drukarki, wybierz "Instalacja drukarki USB", kliknij "Instaluj".

4.System uruchamia się zainstalować sterownik, proces instalacji może potrwać kilka minut.

5.Po zakończeniu instalacji, pop-up "Instalacja została zakończona" ekranem, automatycznie zamknięty przez około 3 sekundy.

3.1.2.Instalacja sieci bezprzewodowej jednym przyciskiem

Jeśli komputer jest podłączony do sieci bezprzewodowej, a chcesz podłączyć drukarkę do sieci, zaleca się, aby użyć klucza do instalacji sieci bezprzewodowej.

1. Otwórz drukarkę i komputer, podłączyć komputer do sieci bezprzewodowej.

2. Użyj kabla USB do podłączenia modelu drukarki Wi-Fi i komputer.

3. Włóż dostarczoną płytę instalacyjną do napędu CD komputera, należy uruchomić program instalacyjny Autorun.exe.

4. Interfejs instalacja pop-kierowca, wybierz "Jednym kliknięciem Konfiguracja sieci bezprzewodowej", kliknij"Install".

5. W programie instalacyjny automatycznie skonfigurować dostęp do sieci bezprzewodowej drukarki podłączonej do komputera.

6. Konfiguracja sieciowa jest kompletny system zacznie instalować sterowniki, proces instalacji może potrwać kilka minut.

7. Po zakończeniu instalacji, pop-up "Instalacja została zakończona" ekranem, automatycznie zamknięty przez około 3 sekundy.

3.1.3.Zainstalowany połączeń sieci przewodowej

1.Włącz drukarkę i komputer.

2.Podłącz komputer do sieci przewodowej.

3.Podłącz kabel sieciowy do podłączenia drukarki do interfejsu sieciowego, upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci, co komputer (Jak skonfigurować sieć można znaleźć w rozdziale 4 ).

4.Włóż dostarczoną płytę CD-ROM CD-ROM komputera, należy uruchomić program instalacyjny Autorun.exe.

5.Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną, wybierz język instalacji i model drukarki, wybierz "Przewodowe połączenie sieciowe ", kliknij "Instaluj".

6.Instalator automatycznie wyszuka drukarkę, proces wyszukiwania może zająć trochę czasu.

7.Po zakończeniu wyszukiwania wybierz drukarkę, którą chcesz się połączyć, kliknij "Dalej".

| Uwaga: | • Szukano liście drukarek, nie ma potrzeby, aby podłączyć drukarkę, kliknij przycisk "Odśwież" szukaj ponownie. • Jeśli zainstalowany jest nazwa hosta w sterowniku drukarki, a także sprawdzić "Nazwa drukarki" trzeba połączyć i "Drukarka jest na liście hostów.". • Jeśli ręcznie dodać adresu IP lub nazwę hosta, trzeba wiedzieć, że drukarka jest podłączona do adresu u IP lub nazwy hosta. Jasne, proszę wydrukować "Stronę konfiguracji sieci " i zobaczyć "Adres IP" i "Nazwa hosta" (patrz rozdział 9.4 ).

8.Systemu uruchamia się zainstalować sterownik, proces instalacji może potrwać kilka minut.

9.Po zakończeniu instalacji, pop-up "Instalacja została zakończona" ekranem, automatycznie zamknięty przez około 3 sekundy.

3.1.4.Zainstalowany jest bezprzewodowe połączenie z Fi

Typu bezprzewodowy, w tym trybie infrastruktury i Wi-Fi Direct trybie (więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale 5 ).

3.1.4.1.Instalacja w trybie infrastrukturą

1.Komputer podłączony do punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

2.Za pomocą kabla USB do podłączenia drukarki i komputera, włącz zasilanie.

3.Włóż dostarczoną płytę CD-ROM w miejscach CD-ROM komputera, należy uruchomić program instalacyjny Autorun.exe.

4.Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną, wybierz język instalacji i model drukarki, wybierz "Bezprzewodowe połączenie sieciowe", kliknij "Instaluj".

5.Okno konfiguracji bezprzewodowej wyskakuje wybrać opcję "Tak, chcę skonfigurować połączenie bezprzewodowe drukarki", postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skonfigurować drukarkę do pracy w sieci bezprzewodowej (Jaki sposób skonfigurować, patrz rozdział 5.1.1 ).

6.Po udanej konfiguracji sieci bezprzewodowe połączenie z, program instalacyjny automatycznie wyszuka drukarkę, proces wyszukiwania może zająć trochę czasu.

7.Wybierz drukarkę, którą chcesz się połączyć, kliknij "Dalej".

| Uwaga: | • Jeżeli wyszukiwanie listę drukarek, nie ma potrzeby, aby podłączyć drukarkę, kliknij przycisk "Odśwież" szukaj ponownie. • Jeśli nazwa hosta sterowniku drukarki zainstalowane, sprawdź również "Nazwa drukarki" trzeba połączyć i "Drukarka jest na liście hostów.". • Jeśli ręcznie dodać adresu IP lub nazwę hosta, trzeba wiedzieć, że drukarka jest podłączona do adresu u IP lub nazwy hosta. Takich jak jasne, wydrukuj "Stronę konfiguracji sieci " i zobaczyć "Adres IP" i "Nazwa hosta" (Patrz rozdział 9.4 ).

8.System rozpocznie zainstalować sterownik, proces instalacji może potrwać kilka minut.

9.Po zakończeniu instalacji, pop-up "Instalacja została zakończona" ekranem, automatycznie zamknięty przez około 3 sekundy.

3.1.4.2.Wi-Fi Direct tryb zainstalować

1.Włącz komputer i zasilania drukarki.

2.Komputer podłączony do Wi-Fi Direct sieci drukarki (jak skonfigurować, patrz rozdział 5.2.2.2 ).

3.Włóż dostarczoną płytę CD-ROM w miejscach CD-ROM komputera, należy uruchomić program instalacyjny Autorun.exe.

4.Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną, wybierz język instalacji i model drukarki, wybierz "Bezprzewodowe połączenie sieciowe", kliknij "Instaluj".

5.W oknie konfiguracji bezprzewodowe połączenie z pop-up wybierz "Nie, drukarka jest już podłączona do sieci bezprzewodowej", kliknij "Dalej".

6.Program instalacyjny automatycznie wyszuka drukarkę, proces wyszukiwania może zająć trochę czasu.

7.Wybierz drukarkę, którą chcesz się połączyć, kliknij "Dalej".

| Uwaga: | • Jeżeli wyszukiwanie listę drukarek, nie ma potrzeby, aby podłączyć drukarkę, kliknij przycisk "Odśwież" szukaj ponownie. • Jeśli nazwa hosta sterowniku drukarki zainstalowane, sprawdź również "Nazwa drukarki" trzeba połączyć i "Drukarka jest na liście hostów.". • Jeśli ręcznie dodać adresu IP lub nazwę hosta, trzeba wiedzieć, że drukarka jest podłączona do adresu u IP lub nazwy hosta. Takich jak jasne, wydrukuj "Stronę konfiguracji sieci" i zobaczyć "Adresu IP" i "Nazwa hosta" (Patrz rozdział 9.4 ).

8.System rozpocznie zainstalować sterownik, proces instalacji może potrwać kilka minut.

9.Po zakończeniu instalacji, pop-up "Instalacja została zakończona" ekranem, automatycznie zamknięty przez około 3 sekundy.

3.1.5.Odinstaluj sterownik

3.1.5.1.Metodę Odinstaluj

Następująca procedura wykorzystuje Windows 7 jako przykład, informacje na ekranie komputera mogą się różnić w zależności od różnych systemów operacyjnych.

1.Kliknąć na komputerze "Menu początkowe", a następnie kliknij "Wszystkie programy".

2.Kliknij Pantum, a następnie kliknij Pantum X Series.

Pantum serii X reprezentuje model X produktu.

3.Kliknij przycisk "Odinstaluj" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby usunąć okno Odinstaluj kierowca.

4.Po zakończeniu odinstalowywania uruchom ponownie komputer.

3.2.Oparciu o instalacji sterownika Systemu Mac

• Instalacja sterownika mocy instalacji sterownika Systemu Mac jest podzielony na dwa etapy i dodaj drukarkę. W przypadku korzystania z funkcji AirPrint, aby wydrukować stronę, nie ma potrzeby instalowania sterowników, dodaj drukarkę można stosować bezpośrednio.

• Podczas korzystania z sieci przewodowej lub bezprzewodowe połączenie z, aby zainstalować sterownik, być może trzeba znać nazwę Bonjour drukarki, wydrukuj "Stronę konfiguracji sieci " i widok (patrz punkt 9.4 ).

3.2.1.Instalacja sterowników

Następująca procedura wykorzystuje Mac 10.11, na przykład informacje na ekranie komputera mogą się różnić w zależności od różnych systemów operacyjnych.

1.Włącz drukarkę i komputer.

2.Włóż dostarczoną płytę instalacyjną ROM w miejscach CD-ROM komputera, kliknij dwukrotnie pakiet instalacyjny "Pantum X Series ". (Pantum serii X reprezentuje model X produktu).

3.Kliknij przycisk "Dalej".

4.Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk "Dalej".

5.Wyskakujące okno wiersza, kliknij przycisk "Akceptuję", aby zaakceptować umowę licencyjną.

6.Kliknij przycisk "Instaluj".

7.Wprowadź hasło do komputera, kliknij "Zainstaluj oprogramowanie".

8.Wyskakujące okno wiersza, kliknij "Kontynuuj instalację".

9.System automatycznie zakończyć instalację sterownika.

• Jeśli komputer jest podłączony do kabla USB modelu Wi-Fi, proces instalacji sterowników, konfiguracja sieci bezprzewodowej skłonić okno pop-up, jak pokazano poniżej.

| 注： | • Uwaga:•Kliknij na "Tak", można skonfigurować narzędzie bezprzewodowej sieci, aby skonfigurować drukarkę w sieci bezprzewodowej.(Jak skonfigurować, patrz rozdział 5.1.1 ).Po skonfigurowaniu, odłącz kabel USB, muzyka pop "Dodaj drukarkę" dodać połączenia sieciowego interfejsu drukarki.(Jak dodać drukarkę, patrz rozdział 3.3 ). • Kliknij na "Nie" w muzyka pop "Dodaj drukarkę" Dodaj drukarkę połączenia z interfejsem USB.(Jak dodać drukarkę, patrz rozdział 3.3 ).

Jeśli kabel USB do podłączenia modelu komputera i Non-Wi-Fi, w sterowniku proces instalacji muzyka pop "Dodaj drukarkę" interfejs, drukarka może tu zostać dodany. (Jak dodać drukarkę, patrz rozdział 3.3 ).

3.3.Mac Systemu Dodaj drukarkę

3.3.1.Dodaj połączenie USB

1.Za pomocą kabla USB do podłączenia drukarki i komputera, włącz zasilanie.

2.Przejdź do komputera "Systemu Preferences" - "Drukarek i skanerów".

3.Kliknijprzycisk, wybierz "Dodaj drukarkę lub skaner."

4.Wybierz drukarkę, a następnie wybierz odpowiedni model drukarki z menu "Użyj" pop-up.

5.Kliknij przycisk "Dodaj".

3.3.2.Dodaj połączenie z siecią przewodową

1.Włącz drukarkę i komputer.

2.Podłącz komputer do sieci przewodowej.

3.Podłącz kabel sieciowy do interfejsu sieciowego drukarki, upewnij się, że drukarka jest podłączona do sieci, co komputer (Jak skonfigurować sieć można znaleźć w rozdziale 4 ).

4.Przejdź do komputera "Systemu Preferences" - "Drukarek i skanerów".

5.Kliknijprzycisk, wybierz "Dodaj drukarkę lub skaner."

6.Wybierz drukarkę, a następnie wybierz odpowiedni model drukarki z menu "Użyj" pop-up.

7.Kliknij przycisk "Dodaj".

3.3.3.Dodaj bezprzewodowy dostęp do Internetu

1.Włącz drukarkę i komputer.

2.Upewnij się, że komputer i drukarka do ustanowienia połączenia z siecią bezprzewodową.

| Uwaga: | • Tryb Infrastruktura bezprzewodowa drukarka sieciowa podłączona do punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), jak podłączyć, patrz rozdział 5.1. • Jeśli Wi-Fi Direct, klienci sieci bezprzewodowej są bezpośrednio podłączone do sieci bezprzewodowej drukarki sieciowej, jak podłączyć, patrz rozdział 5.2.

3.Przejdź do komputera "Preferencje systemowe. - Drukarek i skanerów".

4.Kliknijprzycisk, wybierz "Dodaj drukarkę lub skaner."

5.Wybierz drukarkę, a następnie wybierz odpowiedni model drukarki z menu "Użyj" pop-up.

6.Kliknij przycisk "Dodaj".

3.3.4.Dodaj AirPrint drukarki

1.Włącz komputer i zasilania drukarki.

2.Upewnij się, że drukarka i komputer w celu nawiązania połączenia (USB lub połączenia sieciowego).

3.Przejdź do komputera "Systemu Preferences" - "Drukarek i skanerów".

4.Kliknijprzycisk, wybierz "Dodaj drukarkę lub skaner."

5.Wybierz drukarkę, a następnie z "Użyj" oknie opcji wybierz "Bezpieczne AirPrint" (szyfrowanie danych) lub "AirPrint" (nie zaszyfrowane).

6.Kliknij przycisk "Dodaj".

| Uwaga: | • Użyj kabla USB, aby podłączyć systemy drukarka i komputer automatycznie identyfikuje i dodać drukarkę AirPrint. • Jeśli dodać drukarkę AirPrint trybu połączenia sieciowego, wymagane odłączenie kabla USB jako pierwszy dodać drukarkę. • AirPrint Drukarka jest koniec "AirPrint" nazwy.