9.Paramètres généraux

Ce chapitre porte principalement sur les paramètres généraux.

9.1.Paramètres système

9.1.1.Paramètres de langue

Le « Réglage de la langue » permet de sélectionner la langue du panneau de configuration à afficher.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « 1. Régl. système ».

3) Appuyez sur la touche «OK»pour choisir l'option « 1.Régl. langue », pour régler la lange, comme dans la figure suivante：

9.1.2.Mode Veille

Le mode de veille peut réduire efficacement la consommation d'imprimante, 'configuration de temps de veille' peut sélectionner le temps libre de l'équipement avant l'entrée en mode de veille.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « 1. Régl. système ».

3) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 2.Régl. veille », appuyez sur la touche « OK » pour configurer le temps de veille correspondant.

| Remarque: | • L'imprimante est en état de veille, appuyez sur n'importe quelle touche ou envoyez le travail d'impression, pour réveiller l'imprimante. • L'imprimante de réseau peut configurer le temps de veille par le serveur Web intégré (voir le chapitre 6.2.3.2).

9.1.3.Economie d'encre

Vous pouvez sélectionner l'économie d'encre, le mode d'économie d'encre peut diminuer la consommation de poudre de carbone et réduire le coût d'impression, lorsque le mode d'économie d'encre est 'mis en marche', la couleur d'impression est relativement claire. La configuration par défaut est 'fermé'.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « 1. Régl. système ».

3) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 3.Economie toner », appuyez sur la touche « OK » pour mettre en marche/fermer le mode d'économie d'encre.

9.1.4.Impression muet

Configuez le mode muet, pour réaliser l'impression à vitesse ralentie au bruit relativement bas, lorsque le mode muet est en 'mis en marche', l'impression est faite à une vitesse basse. La configuration par défaut est 'fermé'.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « 1. Régl. système ».

3)Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 4.Impres muette », appuyez sur la touche « OK » pour mettre en marche/fermer le mode muet.

9.1.5.Rétablir les paramètres d'usine

"Restaurer la configuration de sortie d'usine" pour restaurer la configuration par défaut d'imprimante, après la restauration de configuration de sortie d'usine, l'imprimante va se redémarrer automatiquement.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « 1. Régl. système ».

3) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 5. Rest. réglages » et appuyez sur « OK ».

| Remarque: | • L'imprimante de réseau peut reprendre la configuration de sortie d'usine par le serveur Web intégré (voir le chapitre 6.2.4). • L'imprimatne de panneau de contrôle LED, appuyez sur la touche alimentation pour mettre en marche, puis appuyez sur la touche annuler/continuer pour plus de 2 secondes, jusqu'à ce que deux lampes d'état et la lampe verte clignottent sur le panneau puis relâchez la touche, en attendant la restauration à la configuration de sortie d'usine, puis l'ordinateur se redémarre automatiquement.

9.1.6.Configuration auto éteint

'Configuration auto éteint' pour configurer la condition d'éteindre d'imprimante et le temps de rallongement d'éteindre.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur « OK » pour sélectionner l'option « 1. Régl. système ».

3) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner l'option « 6.R. arrêt auto» , appuyez sur la touche « OK », pour configurer la condition d'éteindre et le rallongement de temps d'éteindre.

| Remarque: | Option de configuration de condition auto éteint: • Eteindre de connexion sans port (configuration par défaut d'usine): tous les ports ne sont pas connectés, la fonction Wi-Fi du modèle Wi-Fi est fermée, l'imprimante est en état d'attente ou en état de veille. • Eteint en état d'attente: l'imprimante est en état d'attente ou en état de veille. • L'imprimante satisfait des conditions d'auto éteint, elle va s'éteindre automatiquement après le temps de configuration. • Après que le produit s'éteignez, la consommation d'électricité est à 0.5W ou plus basse. • Certain pays (ou région) ne supporte pas la fonction de configuration d'auto éteint.

9.2.Paramètres réseau

Vous pouvez consulter ou configurer l'état de réseau par la configuration de réseau.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 3.Régl. réseau », appuyez sur la touche « OK » pour configurer 'configuration de réseau câblé', 'configuration de réseau sans fil' et 'Wi-Fi Direct'.

| Remarque: | • Si vous voulez régler manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle, appuyer sur la touche “▲” cyclant de “0-9” plus la valeur, appuyer sur la touche d'orientation “▼” en cyclant de gauche à droite pour déplacer la position d'entrée, appuyer sur la touche “OK” pour sauvegarder la position, appuyer sur la touche “retour” pour retourner au menu précédent.

9.3.Informations de réseau

Les utilisateurs peuvent vérifier l'état du réseau par le biais des Informations réseau.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour sélectionner « 4.Info réseau », appuyez sur la touche « OK » pour voir l'information concernée de 'information de réseau câblé', 'information de réseau sans fil' et 'information de Wi-Fi Direct'.

9.4.Imprimer rapport d'information

Vous pouvez imprimer le rapport d'information par le panneau de contrôle. Ces pages peuvent vous aider à connaître l'information du produit, diagnotiser et résoudre les pannes du produit.

1) Appuyez sur « Menu » pour accéder à l'interface Menu Paramètres.

2) Appuyez sur la touche « ▲ » ou « ▼ » pour choisir « 5.Imp rapt info ».

3) Appuyez sur la touche « OK » pour entrer à l'impression de rapport d'information, vous pouvez imprimer des rapports de produit selon le besoin.

Les rapports de produit imprimable ont la page de démonstration, la page d'information, la page de structure de menu, la page de configuration de réseau, la page de liste de hotspot de Wi-Fi, la page de liste de police PCL et la page de liste de police PS.

| Remarque: | • Les rapports des produits ci-dessus sont ceux des produits les plus complets, le rapport de produit que vous utilisez réellement peut être différent de celui des produits ci-dessus.