1.Prima di utilizzare la stampante

1.1.Introduzione alla serie del prodotto

Parametroi della serie di prodotti | P3010D series | P3010DW / P3060DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
Tipo di porta | USB | ● | ● | ● | ● | ●

NET

●
●
●

Wi-Fi

●
●

Linguaggio di stampa

GDI

●
●

PDL

●
●
●

Pannello di controllo

LED

●

LCD

●
●
●
●

Velocità di stampa

A4

30ppm

●
●

33ppm

●
●
●

Lettera

32ppm

●
●

35ppm

●
●
●

Unità di stampa fronte/retro

●
●
●
●

Funzione NFC

●
●

Stampa silenziosa

●
●
●
●
●

(●: Compatibile, Bianco: Incoerente)

L'aggiunta o la modifica della serie di prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

1.2.Accessori in dotazione

Nome | Componenti
Cartuccia |
Componente del tamburo |
Cavo di interfaccia USB |
Cavo di alimentazione |
Disco |
Guida di impostazione rapida |
Garanzia Pantum |

| Nota: | • la garanzia Pantum può non essere allegata in alcune regioni.

1.3.Panoramica del prodotto

Vista laterale

1 | Raccoglitore di uscita | Raccoglie la carta stampata
2 | Pannello di controllo | Indica lo stato della stampante per l'operazione di impostazione.
3 | Vassoio di uscita | Evita la caduta della carta stampata
4 | Coperchio anteriore | Aprire il coperchio anteriore per rimuovere la cartuccia del toner laser.
5 | Vassoio ad alimentazione manuale | Mettere manualmente intermedia nella scatola di carta per stampare.
6 | Interruttore di alimentazione | Aprire o disattivare l'alimentazione, stato pronto premere questo Boutou per entrare in modalità di risparmio energetico. In modo da sostenere questo tasto più di 2 secondi l'alimentazione della stampante.
7 | Vassoio ad alimentazione automatica | Per sentire intermedia nella casella automatica di alimentazione della carta.
8 | scatola di carta di alimentazione manuale di guida della carta | Far scorrere la guida della carta in base alla larghezza della carta.
9 | Etichetta NFC (Comunicazione in prossimità) | Il dispositivo mobile tocca leggermente l'etichetta per scaricare applicazione di stampante Pantum o acvviare la connessione Wi-Fi Direct.
10 | Far scorrere automaticamente la casella di potere guida della larghezza della carta | Far scorrere la guida della larghezza della carta in base alla larghezza della carta.
11 | Carta guida lunghezza carta scatola di alimentazione automatica | Far scorrere la guida di lunghezza della carta in base alla carta
12 | Estensione del vassoio bloccare la scatola di carta ADF | Per regolare la lunghezza del vassoio di estensione.

Vista posteriore

1 | Interfaccia USB | Per collegare il prodotto al computer con il cavo USB
2 | Interfaccia di rete | Per collegare il prodotto alla rete tramite il cavo a Internet
3 | Interfaccia di alimentazione | Per collegare il prodotto alla fornitura da parte del cavo di alimentazione
4 | Coperchio posteriore | Per rimuovere la carta inceppata quando la carta farci la carta in uscita
5 | Unità di stampa fronte/retro | Per eseguire le doppie pagine di carta di stampa e rimuovere la carta inceppata quando la carta farcito stampa fronte pagine

| Nota: | • Può avere la differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, figura tipo di lusso per riferimento.

1.4.Cartuccia toner laser

Cartuccia di carbonio laser è composto di tamburo e componenti cartuccia.

Durata di utilizzo di componente del tamburo

Tipo | Volume di stampa medio
Durata dei componenti del tamburo | Circa 12.000 pagine (Basato su ISO 19752)

Durata della cartuccia

Tipo | Volume di stampa medio
Cartuccia di capacità standard | Circa 1500 pagine (Basato su ISO 19752)
cartuccia ad alta capacità | Circa 3000 pagine (Basato su ISO 19752)

| Nota: | • Il modello è soggetto ad aumento del volume senza preavviso. • La capacità dei materiali di consumo può variare in base al tipo. • La nostra società non consiglia l'utilizzo di materiali diversi da quelli originali, danni causati da materiali non originali non rientra nell'ambito di applicazione della garanzia. • Egli può avere una differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, tipo di figura di lusso per riferimento.

1.5.Pannello di controllo

1.5.1.Generalità del pannello di controllo di

Segue l'illustrazione del layout del pannello di controllo della stampante.

Pannello di controllo LCD

N. | Nome | Funzioni
1 | Display LCD | Visualizzare le informazioni di interfaccia di funzionamento e di prodotto.
2 | Lampada Wi-Fi / lampadina a risparmio d'inchiostro | Indicare lo stato di connessione Wi-Fi (adatto solo per il modello con Wi-Fi). Indicare lo stato di apertura / spegnere il risparmio toner (adatto solo per il modello senza Wi-Fi). (Si prega di fare riferimento al Capitolo 1.5.2.1)
3 | Cartuccia / lo stato della lampada | Indicare lo stato della cartuccia e la stampante (fare riferimento al Capitolo 1.5.2.1).
4 | Menu | Aprire il menu principale del pannello di controllo.
5 | OK | Confermare la schermata di selezione.
6 | SU | Sfogliare leggere i menu e le opzioni. Per le voci di menu che richiedono l'immissione di dati, modificare il valore numerico premendo più volte.
7 | Giù | Sfogliare leggere i menu e le opzioni. Per il menu che richiede l'ingresso, vengono bicicletta la posizione di inserimento sinistra a destra, come la voce di indirizzo IP.
8 | Indietro | Tornare al menu precedente.
9 | Pulsante Wi-Fi/Risparmio inchiostro | Avviare la funzione Wi-Fi (adatto solo per il modello con Wi-Fi). Quando la Wi-Fi si sta connettendo, premere il tasto per 2 s o più a lungo per cancellare la connessione Wi-Fi; quando la Wi-Fi è connessa, premereil tasto per 2s o più a lungo, l'interfaccia "connessione Wi-Fi" apparirà e selezionare "Disc da RT" per disconnettere la connessione Wi-Fi (solo per il modello Wi-Fi). Avviare la funzione di risparmio di inchiostro (adatto solo per il modello senza Wi-Fi).
11 | Annulla | Eseguire la cancellazione.

pannello di controllo a LED

N. | Nome | Funzioni
1 | Componente del tamburo/ lampada di condizione di carta | Indicare lo stato di carta e componente di tamburo (fare riferimento al Capitolo 1.5.2.2).
2 | Cartuccia / lo stato della lampada | Indicare altri stati, ad eccezione della cartuccia e la carta (fare riferimento al Capitolo 1.5.2.2).
3 | Pulsante Annulla /Continua | Se la stampa di lavoro, premere il pulsante presente non più di 2 secondi per annullare il lavoro di stampa. In caso di guasto di carta alimenation o nessuna carta, premere questo pulsante per continuare il lavoro di stampa corrente, premere questo tasto per 2 secondi per annullare il processo di stampa. Se lo stato libero, premere questo tasto per 2 secondi per stampare una pagina di informazioni.

1.5.2.Funzione di spia del pannello di controllo

1.5.2.1.Visualizzare indicatore del pannello di controllo LCD di stato della luce

Significato di visualizzazione dello stato del display Wi-Fi /stato di risparmio di inchiostro come segue:

N. | Indicazione di stato di indicatore Wi-Fi/Risparmio di inchiostro | Stato | Descrizione delle condizioni (adeguato per il modello Wi-Fi) | Descrizione delle condizioni (adatto per il modello non Wi-Fi)
1 |  | Via | Wi-Fi non connesso, in stato di veglia | Chiudere la funzione di risparmio di inchiostro e la veglia
2 |  | Lampada blu lampeggiante | Collegamento Wi-Fi in corso | Nessuno
3 |  | Lampada blu si accende sempre | Wi-Fi già collegato | Avviare la funzione di risparmio di inchiostro

Significato di stato di indicazione cartuccia/ lampada dello stato come segue:

N. | Indicazione di stato di cartuccia/lampada | Stato | Descrizione delle condizioni
1 |  | Via | Stato di vigilia
2 |  | Spia verde lampeggia | Durante il preriscaldamento, la stampa in corso, lavori in corso la cancellazione
3 |  | Spia verde si accende sempre | La stampante è pronta
4 |  | Spia arancione lampeggia | Avviso di cartuccia
5 |  | Spia arancione si accende sempre | Errore Cartuccia (cartuccia non installata, la cartuccia non accoppiata, fine della durata della cartuccia)
6 |  | Spia rossa si accende sempre | Errore carta (nessuna carta, inceppamento della carta, carta problemi di alimentazione), errore della stampante come ad esempio l'apertura del coperchio frontale etc.

1.5.2.2.Visualizzare indicatore del pannello di controllo LED di stato della luce

Il significato di indicazione di stato di componente del tamburo/ lampada dello stato di carta come segue:

N. | Indicazione di stato del componente del tamburo di /lampada dello stato di carta | Stato | Descrizione delle condizioni
1 |  | Via | Stato di vigilia
2 |  | Spia verde si accende sempre | Componente del tamburo sono normale, carta senza errori
3 |  | Spia rossa si accende sempre | Errore del componente del tamburo (componente tamburo non installato ,componente tamburo spaiato, fine vita dei componenti del tamburo) Errore carta (mancanza di carta da stampa, inceppamento della carta, fallimento di alimentazione di carta)
4 |  | Spia arancione si accende sempre | I componenti del tamburo raggiungerà la durata di vita prevista

Significato di stato di indicazione cartuccia/ lampada dello stato come segue:

N. | Indicazione di stato di cartuccia/lampada | Stato | Descrizione delle condizioni
1 |  | Via | Stato di vigilia
2 |  | Spia verde si accende sempre | La stampante è pronta
3 |  | Spia verde lampeggia | Durante il preriscaldamento, la stampa in corso, lavori in corso la cancellazione
4 |  | Spia rossa si accende sempre | Errore della stampante come ad esempio l'apertura del coperchio frontale
5 |  | Spia arancione si accende sempre | Errore Cartuccia (cartuccia non installata, la cartuccia non accoppiata, fine della durata della cartuccia)
6 |  | Spia arancione lampeggia | Avviso di cartuccia