3.驅動安裝與卸載

3.1.基於Windows系統的驅動安裝

• 驅動安裝前，您需要知道印表機型號，請列印印表機的“訊息頁”並查看“產品名稱”來獲知印表機型號（如何列印，請參閱 第9.4章）。

• 覆蓋安裝驅動，安裝語言是不可以更改的。若需要更改，請先將印表機驅動卸載，然後再安裝。

| 注： | • 驅動安裝介面因型號服務不同存在差異，示意圖僅供參考。

3.1.1.USB連接方式安裝

1.使用USB連接線連接印表機和電腦，開啟電源。

2.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

3.閱讀並同意授權合約，選擇安裝語言和印表機型號，選擇“USB連接”，點擊“安裝”。

4.系統開始安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

5.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.2.一鍵無線網路安裝

若您的電腦是通過無線的方式連接到網路，且希望將印表機連接到該網路，推薦您使用一鍵無線網路安裝方式。

1.打開印表機和電腦的電源，將電腦連接到無線網路。

2.使用USB連接線連接Wi-Fi機型印表機和電腦。

3.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

4.彈出驅動安裝介面，選擇“一鍵無線網路安裝”，點擊“安裝”。

5.安裝程式將自動配置印表機接入電腦連接的無線網路。

6.網路配置完成，系統開始安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

7.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.3.有線網路連接方式安裝

1.開啟印表機和電腦的電源。

2.將電腦連接到有線網路。

3.將網線連接到印表機的網路介面，確保印表機連接到電腦所在的網路（如何配置網路，請參閱第4章）。

4.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

5.閱讀並同意授權合約，選擇安裝語言和印表機型號，選擇“有線網路連接”，點擊“安裝”。

6.安裝程式自動搜尋印表機，搜尋過程可能需要一段時間。

7.搜尋完成後，選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 注： | • 若已搜尋到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，請點擊“重新整理”重新搜尋。 • 若以主機名稱方式安裝印表機驅動，請同時勾選您需要連接的“印表機名稱”和“以主機名稱安裝列表中的印表機”。 • 若手動新增IP位址或主機名稱，您需要知道所連接的印表機IP位址或主機名稱。如不清楚，請列印“網路設定頁面”並查看“IP位址”和“主機名稱”（參閱 第9.4章）。

8.系統開始安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

9.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.4.無線網路連接方式安裝

無線網路連接種類，分為基礎結構模式和Wi-Fi直連模式（細節請參閱第5章）。

3.1.4.1.基礎結構模式安裝

1.將電腦連接到接入點（無線路由器）。

2.使用USB連接線連接印表機和電腦，開啟電源。

3.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

4.閱讀並同意授權合約，選擇安裝語言和印表機型號，選擇“無線網路連接”，點擊“安裝”。

5.在彈出的無線配置視窗選擇“是，我要配置印表機的無線網路”，按照提示進行操作，將印表機配置到無線網路（如何配置，參閱第5.1.1章）。

6.無線網路配置成功後，安裝程式自動搜尋印表機，搜尋過程可能需要一段時間。

7.選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 注： | • 若已搜尋到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，請點擊“刷新”重新搜尋。 • 若以主機名稱方式安裝印表機驅動，請同時勾選您需要連接的“印表機名稱”和“以主機名稱安裝列表中的印表機”。 • 若手動新增IP位址或主機名稱，您需要知道所連接的印表機IP位址或主機名稱。如不清楚，請列印“網路設定頁面”並查看“IP位址”和“主機名稱”（參閱 第9.4章）。

8.系統開始安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

9.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.4.2.Wi-Fi直連模式安裝

1.開啟印表機和電腦的電源。

2.電腦連接印表機的Wi-Fi直連網路（如何配置，請參閱第5.2.2.2章）。

3.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，運行Autorun.exe安裝程式。

4.閱讀並同意授權合約，選擇安裝語言和印表機型號，選擇“無線網路連接”，點擊“安裝”。

5.在彈出的無線配置視窗選擇“否，印表機已接入無線網路”，點擊“下一步”。

6.安裝程式自動搜尋印表機，搜尋過程可能需要一段時間。

7.選擇需要連接的印表機，點擊“下一步”。

| 注： | • 若已搜尋到的印表機清單中，沒有您需要連接的印表機，請點擊“刷新”重新搜尋。 • 若以主機名稱方式安裝印表機驅動，請同時勾選您需要連接的“印表機名稱”和“以主機名稱安裝列表中的印表機”。 • 若手動新增IP位址或主機名稱，您需要知道所連接的印表機IP位址或主機名稱。如不清楚，請列印“網路設定頁面”並查看“IP位址”和“主機名稱”（參閱 第9.4章）。

8.系統開始安裝驅動，安裝過程可能需要幾分鐘。

9.安裝完成後，彈出“安裝完成”介面，約3秒後自動關閉。

3.1.5.驅動卸載

3.1.5.1.卸載方法

以下操作以Windows 7為例，您的電腦螢幕訊息可能因作業系統的不同而有差異。

1.點擊電腦的“開始服務表” ，然後點擊“所有程式 ”。

2.點擊“PANTUM ”，然後點擊PANTUM X Series。

PANTUM X Series 中的“X”代表產品型號。

3.點擊“卸載”，按照卸載視窗說明刪除驅動。

4.卸載完成後重啟電腦。

3.2.基於Mac系統的驅動安裝

• Mac系統下的驅動安裝分為驅動安裝和新增印表機兩個步驟。若您使用AirPrint方式進行列印，無須安裝驅動，直接新增印表機即可使用。

• 在使用有線或無線網路安裝驅動時，您可能需要知道印表機的Bonjour名稱，請列印“網路設定頁面”並查看（請參閱 第9.4章）。

3.2.1. 驅動安裝

以下操作以Mac 10.11為例，您的電腦螢幕訊息可能因作業系統的不同而有差異。

1.開啟印表機和電腦的電源。

2.在電腦的光碟機中插入隨附的安裝光碟，按兩下“PANTUM X Series ”安裝包。（PANTUM X Series中的X代表產品型號。）

3.點擊“繼續”。

4.閱讀授權合約，然後點擊“繼續”。

5.在彈出的提示窗口，點擊“同意”，接受授權合約。

6.點擊“安裝”。

7.輸入電腦密碼，點擊“安裝軟體”。

8.在彈出的提示視窗，點擊“繼續安裝”。

9.系統自動完成驅動安裝。

• 若用USB連接線連接電腦與Wi-Fi機型，在驅動安裝過程中將彈出無線網路配置提示視窗，如下圖。

| 注： | • 點擊“是”，可通過無線網路配置工具配置印表機的無線網路（如何配置，請參閱第5.1.1章）。完成配置後，拔掉USB連接線，可在彈出的“添加印表機”介面添加網路連接的印表機（如何添加印表機，請參閱第3.3章）。 • 點擊“否”，可在彈出的“添加印表機”介面添加USB連接的印表機（如何添加印表機，請參閱第3.3章）。

若用USB連接線連接電腦與非Wi-Fi機型，在驅動安裝過程中將彈出“添加印表機”介面，可在此處添加印表機（如何添加印表機，請參閱第3.3章）。

3.3.Mac系統新增印表機

3.3.1.USB連接方式新增

1.使用USB連接線連接印表機和電腦，開啟電源。

2.進入電腦的“系統偏好設定”－“印表機與掃描器”。

3..點擊按鈕，選擇“加入印表機或掃描器”。

4.選擇印表機，然後從“使用”彈出服務表中選擇對應的印表機型號。

5.點擊“加入”。

3.3.2.有線網路連接方式新增

1.開啟印表機和電腦的電源。

2.將電腦連接到有線網路。

3.將網線連接到印表機網路介面，確保印表機連接到電腦所在的網路（如何配置網路，請參閱第4章）。

4.進入電腦的“系統偏好設定”－“印表機與掃描器”。

5.點擊按鈕，選擇“加入印表機或掃描器”。

6.選擇印表機，然後從“使用”彈出服務表中選擇對應的印表機型號。

7.點擊“加入”。

3.3.3.無線網路連接方式新增

1.開啟印表機和電腦的電源。

2.確保電腦與印表機已建立無線網路連接。

| 注： | • 若為基礎結構模式，將無線網路印表機連接到接入點（無線路由器），如何連接，請參閱第5.1章。 • 若為Wi-Fi直連模式，將無線用戶端與無線網路印表機直接連接，如何連接，請參閱第5.2章。

3.進入電腦的“系統偏好設定”－“印表機與掃描器”。

4.點擊按鈕，選擇“加入印表機或掃描器”。

5.選擇印表機，然後從“使用”彈出服務表中選擇對應的印表機型號。

6.點擊“加入”。

3.3.4.新增AirPrint印表機

1.開啟印表機和電腦的電源。

2.確保印表機與電腦已建立連接（USB連接或網路連接）。

3.進入電腦的“系統偏好設定”－“印表機與掃描器”。

4.點擊按鈕，選擇“加入印表機或掃描器”。

5.選擇印表機，然後從“使用”選項框中，選擇“Secure AirPrint”（資料加密）或“AirPrint”（不加密）。

6.點擊“加入”。

| 注： | • 使用USB連接線連接印表機和電腦，系統自動識別並新增AirPrint印表機。 • 若新增網路連接方式的AirPrint印表機，需先將連接的USB連接線斷開再新增印表機。 • AirPrint印表機以“AirPrint”結尾命名。