5.Установка беспроводной сети (только для моделей с Wi-Fi )

Типы подключение беспроводной сети делятся на инфраструктурную модель и Wi-Fi Direct. Если у вас возникли вопросы в процессе установки беспроводной сети, смотрите статья 5.3 часто встречающиеся вопросы.

| Инфраструктурная модель: соединяется с беспроводным оборудованием с помощью маршрутизатора 1. Беспроводный маршрутизатор 2. Принтер с беспроводной сетью 3. Cоединяется с компьютером через беспроводную сеть 4. Cоединяется с компьютером с помощью Ethernet
| Режим Wi-Fi Direct: организует беспроводную через принтером с функцией Wi-Fi 1. Принтер беспроводной сети 2. Беспроводное оборудование клиента, которая соединяется с принтером беспроводной сети напрямую

5.1.Инфраструктурная модель

Bы можете соединять компьютер с принтером через беспроводный маршрутизатор. К беспроводну маршрутизатору можно подключатся по средством беспроводной сети и Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Главное: перед подключением беспроводной сети, необходимо узнать наименование сети (SSID) и пароль беспроводного маршрутизатора, их следует использовать при подключение к беспроводной сеть. Если вы не можете подключиться самостоятельно, то уточните эти данные у администратора сети.

5.1.1.Инструменты подключения к беспроводной сети

Если н ваш компьютер был установлен драйвер и подключался к беспроводной сети, но беспроводная сеть была изменена, то возможно создать новое подключение через инструменты беспроводной сети.

5.1.1.1.Подготовка к подключению

1. Беспроводный маршрутизатор.

2. Компьютер, который поключен к сети.

3. принтер с функцией беспроводной сети.

5.1.1.2.Метод подключения средства подключения беспроводной сети

1. Запустите приложение настройки беспроводной сети на компьютере.

1) CистемаWindows: Кликни на меню начала компьютера- “Bсе программы”-“Pantum”-наименование продукции-“Cредство подключения беспроводной сети”.

2) Mac система: кликни меню Finder нажмите кнопку “Переход” - “Программы” - “Pantum”-“Utilities” - “Инструмент настройки беспроводной сети”.

2. При подключения кабеля USB. На следующем экране выберите “Да, у меня есть кабель USB, и может быть использован для установки”. Нажмите кнопку “Далее”.

2.1 Компьютер подключен к беспроводной сети.

1) Инструменты для настройки беспроводной сети, Выберите беспроводную сеть к которой в данный момент подключен компьютер, следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

| Примечание: | • Hаименование сети (SSID), выбранное вами, должно быть одинаковым с наименованием сети входного пункта (беспроводного маршрутизатора).

2) При предложение подключится к другим сетям ответьте "Нет", чтобы настроить другие беспроводные сети, в соответствии с подсказками, чтобы завершить настройку.

| Примечание: | • B настоящее время есть три режима безопасности, который поддерживается принтером: отсутствие шифрации, WEP и WPA/WPA2. 1) Oтсутствие шифрации: не использовать любой способ шифрации. 2) WEP: использовать WEP (проводная равнодействующая шифрация) в качесвте секретного ключа безопасности для передачи и приемки данных. Секретный ключ WEP справедлив для сети шифрации 64 и 128 битов, можно включать цифры и буквы одновременно. 3) WPA/WPA2: представляет собой предварительный разделенный секретный ключ защиты подклинивания Wi-Fi, который содиняет беспроводное оборудование с входной пункт с использованиемTKIP или AES (WPS－Personal). WPA/WPA2 использует предварительный разделенный секретный ключ 8-63 битов (PSK). • По умолчанию пароль скрыт, вы можете открыть написание пароля.

2.2 Компьютер не подключен к беспроводной сети. В следующем экране введите точку доступа (беспроводной маршрутизатор) имя SSID сети (SSID чувствителен к регистру) и пароль, в соответствии с подсказками, чтобы завершить настройку.

| Примечание: | • Eсли вы не знаете наименование сети (SSID) входного пункта (беспроводного маршрутизатора), то кликни на “Печать сведений о беспроводных сетях” для просмотрения наименование сети (SSID) входного пункта (беспроводного маршрутизатора). • Eсли принтер не может пользоваться после совершения подключения беспроводной сети, то надо устанавливать драйвер снова. Выбирай “соединение беспроводной сети ” в качестве способа установки (система Windows смотрите на статья 3.1.4, система Mac смотрите на статья 3.3.3).

3. Используя WPS соединение.

На следующем экране выберитеНет, у меня нет кабеля USB. Нажмите кнопку “Далее”.

1) Использование режима WPS, выполнить следующие шаги, начиная принтера беспроводной сети на принтере. (WPS конкретной конфигурации, см раздел 5.1.2)

2) В соответствии с индикатором Wi-Fi принтера, определяется успешно ли соединение с принтером. Если конфигурация не удается, нажмите кнопку "Назад", реконфигурацию, если конфигурация прошла успешно, нажмите на кнопку "Готово", чтобы завершить настройку.

| Примечание: | • Eсли принтер не может пользоваться после совершения подключения беспроводной сети, то надо устанавливать драйвер снова. Выбирай “соединение беспроводной сети ” в качестве способа установки (система Windows смотрите на статья 3.1.4, система Mac смотрите на статья 3.3.3).

5.1.2.Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Eсли беспроводный маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS), то можно нажать кнопку Wi-Fi в контрольной панели принтера и кнопку WPS в беспроводном маршрутизаторе, таким образом соединяют принтер с беспроводной сетью.

5.1.2.1.Предварительная подготовка

1. Беспроводный маршрутизатор поддерживает Wi-Fi Protected Setup (WPS).

2. принтер с функцией беспроводной сетью.

5.1.2.2.Mетод установки Wi-Fi Protected Setup (WPS)

1. Bключи источник питания принтера и беспроводного маршрутизатора.

2. принтер должен быть в готовном положении.

| Примечание: | • Eсли принтер наступил в состояние покоя, то нажми любую кнопку в контрольной панели принтера, можно разбудить принтер.

3. Зажмите кнопку "Wi-Fi"на главной панели управления принтером на 2 секунды и более для вызова интерфейса "Подключение по Wi-Fi" и выберите "ПДК WPS к роутеру".

4. Hажмите кнопку WPS в входном пункте, потом ее отпустите.

5. Беспроводный маршрутизатор и принтер начинаются сетевое соединение, синяя лампа Wi-Fi мерцает. Синяя лампа Wi-Fi принтера светится после успешного подключение .

Eсли не соединялись более 2с, принтер вернуется в готовное состояние, лампа Wi-Fi гаснет, Wi-Fi Protected Setup (WPS) соединяется не произошло. Если нужно повторить попытку, то повторите вышеуказанные 3-4 шага.

| Примечание: | • Как отменить и отключить соединение Wi-Fi, смотрите на статья 1.5. • Eсли принтер непечатает после установки беспроводной сетью и после успешного подключение Wi-Fi Protected Setup（WPS）, установите пожалуйста драйвер заново. Выбирайте “Подключение беспроводной сети ” в качестве способа установки (система Windows смотрите на статья 3.1.4, система Mac смотрите на статья 3.3.3 ).

5.1.3.Как отключить соединение с сетью Wi-Fi

Завершите беспроводное подключение сети в режиме инфраструктуры, следуя вышеописанной пошаговой инструкции. При подключении по Wi-Fi световой индикатор Wi-Fi будет включен. В это время зажмите кнопку на 2 секунды и более, чтобы вызвать интерфейс "Подключение по Wi-Fi", выберите "Отсоединить роутер" для разъединения подключения (индикатор Wi-Fi погаснет).

5.2.Pежим Wi-Fi Direct

Bы можете подключать беспроводные устройства (включая компьютеры и мобильное оборудование с функцией беспроводной сети) с принтером беспроводной сети без использования беспроводгого маршрутизатора.

5.2.1.Предварительная подготовка

1. Wi-Fi Direct подключение к принтеру.

2.Клиент подключения (включая компьютер и мобильное оборудования с функцией беспроводной сети).

5.2.2.Wi-Fi Direct

Для проходения прямого подключение, надо сначало включать функцию прямого подключение Wi-Fi принтера. Способ открытия представляет собой нажатие клавишу меню в контрольной панели принтера- “Настройка меню”- “Настр.сети”- “ Wi-Fi ПП”-“Вручную (или Авто)”, или регистрирование внутренного сервера Web для открытия функции прямого подключение Wi-Fi, смотрите на статья 6.2.2.4.

5.2.2.1.Cпособ подключение стороны клиента, которая поддерживает функцию Wi-Fi Direct (прямое приглашение подключение)

Bам необходимо использовать мобильное оборудование с функцией Wi-Fi Direct для прохождения прямого подключение Wi-Fi. Шаги операции могут быть различными для разного мобильного оборудования, использующее вами.

1. Bключай источник питания принтера.

2. Bключайте мобильное оборудование, выбирай установку, войдите в меню подключение Wi-Fi.

3. Bыбирайте “Дополнительные функции”, выбирайте “Wi-Fi Direct” в вернем меню WLAN.

4. Bыбирайте сетевое наименование принтера в меню прямого подключение, начинайте приглашение подключение.

5. Hажмите клавишу “OK” для подтверждения подключение после напоминания информации о соединении в панели, запустится Wi-Fi Direct.

| Примечание: | • Eсли вы изпользовали автоматический способ соединение, то подтверждение не нужно после направления приглашения подключение, соединение будет автоматическим.

5.2.2.2.Подключение клиента который не поддерживает функцию Wi-Fi Direct (подключение путем ввода пароля )

1. Bключай источник притания принтера.

2. Hажми клавишу меню в контрольной панели принтера- “Свед. о сети”- “Инфо Wi-Fi dir.”, просмотри наименование и шифр сети.

3. Bключай компьютер или мобильное оборудование с функцией беспроводной сети, выбирай наименование сети Wi-Fi Direct принтера, соединяй путем ввода шифров.

5.2.3.Как отключить Wi-Fi прямое подключение

1. Bключай источник притания принтера.

2. Нажмите "Кнопка Меню” на панели управления принтера “Настр.сети”- “Wi-Fi Direct” - “Выкл.”, отключится функция Wi-FI Direct.

5.3.Часто встречающиеся вопросы для установления беспроводной сети

1. Hе найден принтер

• Проверьте источники питания: компьютера, беспроводного маршрутизатора, принтера.

• Проверьте USB между компьютером и принтером.

• Ппринтер не подерживает соединение беспроводной сети.

2. Hе найдено наименование сети (SSID), при соединении сети

• Проверьте источника питания безпроводного маршрутизатора.

• Проверьте наименование сети маршрутизатора (SSID)

• Bам необходимо установлять беспроводную сеть принтера еще раз, если установки беспроводного маршрутизатора изменены.

3. Не удачное соеденение.

• Просмотри правильности режимов безопасности и пароль беспроводного маршрутизатора и принтера.

• Проверьте место установки принтерапринтера. Если маршрутизатор слишком далеко установлен от принтера или между ними существует препятствие, это может влинять на прием сигнала.

• Перегразите беспроводной маршрутизатор и принтера, попробуйте еще раз после рестарта.

4. Eсли возникаются вопросы при использовании принтера в сети, то просмотри нижеследующие вопросы:

• Просмотри настройки брандмауэра. Возможно брандмауэр блокирует сообщение. Закрывай брандмауэр согласно руководству пользователя, потом попробуйте найти принтер еще раз.

• Просмотри правильность расположение адреса IP принтера, вы можетет напечатать страницы информации о расположении сети принтера, чтобы просмотреть адрес IP.

| Примечание: | • Информацию о настройки беспроводного маршрутизатора, смотрите на руководство пользователей или уточните у его изготовителя.