2.Carta e supporti di stampa

2.1.Specifiche della carta

Vassoio di alimentazione automatico | Tipo di supporto | Carta comune(70～105g/m²),carta sottile(60～70g/m²)
Formato del supporto | A4, Lettera, A5, Legale, Statement, JIS B5, Folio, Ufficio, Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande, personalizzato
Peso del supporto | 60～105 g/m²
Capacità massima del vassoio | 250 pagine（80 g/m²）
Vassoio ad alimentazione manuale | Tipo di supporto | Carta comune(70～105g/m²), carta sottile(60～70g/m²), carta spessa(105～200g/m²), carta lucida, cartoncino, carta per etichette, buste
Formato del supporto | A4, Lettera, Legale, Folio, Ufficio, Statement, Executive, JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste n. 10, Buste C6, Cartolina giapponese, ZL, 16K, 16K grande, 32K, 32K grande, Yougata4, Cartolina, Younaga3, Nagagata3, Yougata2,personalizzato
Peso del supporto | 60～200 g/m²
Capacità massima del vassoio | 1 pagine

| Nota: | • Si raccomanda di utilizzare la carta standard di 80g/m² per questa stampante. • L'utilizzo prolungato di carta speciale può compromettere la durata della stampante. • I supporti di stampa che non rispettano le regole stabilite nella presente "Guida per l'utente" possono ridurre la qualità di stampa, aumentare gli inceppamenti e provocare un'eccessiva usura della stampante. • Proprietà come il peso, la composizione, la consistenza e l'umidità rappresentano fattori importanti che incidono sulle prestazioni della stampante e sulla qualità dei risultati.

Tenere conto di quanto segue al momento di scegliere i supporti di stampa:

1.Effetto di stampa desiderato: il supporto di stampa selezionato deve soddisfare i requisiti delle attività di stampa.

2.Levigatezza della superficie: la levigatezza dei supporti di stampa può influire sulla nitidezza della stampa.

3.È possibile che alcuni supporti di stampa, pur rispettando tutti i parametri di utilizzo indicati in questo documento, producano comunque stampe non soddisfacenti. Le motivazioni potrebbero dipendere da utilizzo errato, temperatura e umidità non appropriate o altri fattori indipendenti da Pantum. Prima di acquistare grandi quantità di supporti di stampa, verificare che gli stessi siano conformi alle specifiche indicate in questa Guida per l'utente.

2.2.Carta speciale

Questa stampante supporta l'uso di carta speciale per la stampa. La carta speciale comprende: carta per etichette, buste, carta lucida, carta spessa, cartoncino, carta sottile.

|  | Nota: | • Quando si utilizza una carta o un supporto di stampa speciale verificare di aver selezionato il tipo di carta e il formato appropriati nelle impostazioni di stampa per garantire il miglior risultato.

Rispettare i seguenti standard.

Tipi di supporti di stampa | Procedure corrette | Procedure scorrette
Carta per etichette | Utilizzare esclusivamente etichette senza carta di rivestimento a vista. Posizionare le etichette in piano durante l'utilizzo. Utilizzare solo etichette in fogli completi. Non tutte le etichette sul mercato sono compatibili con i requisiti di questa stampante. | Utilizzare carta per etichette stropicciata, in blister o danneggiata.
Buste | Le buste devono essere caricate in modo uniforme. | Utilizzare buste stropicciate, tagliate, incollate o danneggiate. Utilizzare buste con clip, mollette, finestre o rivestimenti. Utilizzare buste con etichette autoadesive o altri materiali sintetici.
Carta lucida | Utilizzare solo carta lucida approvata per l'utilizzo con le stampanti laser. | Utilizzare supporti di stampa trasparenti non adatti alle stampanti laser.
Carta spessa, cartoncino | Utilizzare solo carta pesante approvata per le stampanti laser e conforme alle specifiche di peso di questa stampante. | Utilizzare una carta di peso maggiore rispetto alle specifiche consigliate per questa stampante, salvo nel caso in cui sia approvata dalla casa produttrice.

2.3.Caricamento della carta

2.3.1.Vassoio ad alimentazione automatica

1.Sfilare il vassoio di alimentazione automatico dalla stampante.

2. Far scorrere la scatola di alimentazione carta automatico blocco del vassoio di estensione, la guida della lunghezza della carta e il formato delle abitazioni necessaria guida della larghezza della lunghezza della carta e la carta di larghezza accoppiato.

|  | Nota: | • Non comprimere eccessivamente le “guide della lunghezza” e della “larghezza della carta”, poiché potrebbero causare la deformazione della carta.

3.Prima di caricare la carta, distendere la carta impilata per evitare inceppamenti o errori di alimentazione, quindi caricare la carta nel vassoio con il lato di stampa rivolto verso il basso. Il vassoio di alimentazione automatico può contenere fino a 250 pagine, dal peso di 80g/m².

4.Sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

|  | Nota: | • Si raccomanda di sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta al termine della stampa. Se si sceglie di non sollevare il raccoglitore, rimuovere la carta stampata non appena viene emessa dalla stampante. • Se la carta di alimentazione nell'ADF può superare i 250 (80 g/m²), questo potrebbe causare la carta o meno di ingresso di un inceppamento della carta. • Se si esegue una stampa su un unico fronte, verificare che il lato della stampa(il lato vuoto) sia rivolto verso il basso.

2.3.2.L'installazione manuale nell'unità di alimentazione carta

1.Sollevare il raccoglitore per evitare lo scivolamento o la caduta della carta stampata o rimuovere immediatamente il documento stampato al termine della stampa.

2. Aprire la scatola di carta di alimentazione manuale.

3. Far scorrere la guida della carta di scatola di carta di alimentazione manuale e entrambi i lati della carta abbinata. Non deve utilizzare conla forza, altrimenti può causare un inceppamento della carta o deviazione della.

4. Effettuare intermedia stampa piana con due mani nella scatola di carta di alimentazione manuale.

| Nota: | • Quando si inserisce la carta nella scatola di alimentazione manuale della carta, la stampante automaticamente entrare carta di alimentazione manuale. • Si prega di aggiornare ogni volta che un intermedia di stampa nella casella di carta e mettere un altro dopo la stampa. • Mettere il lato di stampa intermedia fino poi mettere manualmente in scatola di carta, se impostato, capo della carta deve essere inserito prima nella scatola di carta.

5. Quando la pagina stampata esce dalla stampante, impostare la seconda carta secondo la procedura descritta sopra. Se l'applicazione è molto lento, indica la mancanza di carta o di impostazione della carta manuale non riesce, girare la carta, la stampa verrà fatto automaticamente; se l'impostazione è molto veloce, la carta può essere arrotolato nella stampante e questo può causare l'inceppamento della carta.

| Nota: | • Dopo la stampa, si prega di rimuovere immediatamente la carta stampata dalla stampante. La carta o la busta possono ammucchiati roba o piegare la carta. |

2.4.Area non stampabile

L'area ombreggiata indica l'area non stampabile.

Utilizzo | Formato della carta | Margini superiori e inferiori (A) | Margini destro e sinistro (B)
Stampa | A4 | 5mm(0.197inch) | 5mm(0.197inch)
Lettera | 5mm(0.197inch) | 5mm(0.197inch)

2.5.Principio di utilizzo di carta

• Per la carta con struttura ruvida, concavo-convessa, olio, e molto liscia, l'effetto di stampa non è molto buona.

• Verificare che sulla carta non vi sia polvere, residui o altro.

• La carta deve essere collocata su una superficie piana e conservata in un ambiente fresco e asciutto.