10.Konserwacja okresowa

| Uwaga: | • Wygląd modeli drukarki, ponieważ nie ma inną funkcję, jak to pokazano na odniesienie.

10.1.Chemiczna dostęp drukarki

| Uwaga: | • Za pomocą neutralnego detergentu. • Po krótkim czasie przy użyciu drukarki lokalnej części jeszcze gorące. Gdy otworzysz przednią lub tylną pokrywę dostępu do części wewnętrznych, nie należy dotykać części przedstawionych poniżej.

1.Używaj miękkiej szmatki, aby wytrzeć urządzeń zewnętrznych i usunąć kurz.

2.Otwórz pokrywę przednią i wyjmij Toner wzdłuż szyny.

| Uwaga: | • Przy wyjmowaniu Kaset z tonerem laserowe, kasety z tonerem laserowy na miejsce torbie ochronnej lub owinąć grubym papierze, z dala od światła i uszkodzić bęben.

3.Wewnętrzne czyste drukarka, jak pokazano poniżej, suchą, niestrzępiącą się szmatką i delikatnie przetrzyj cień ikona pasza.

4.Pasza suchą, niestrzępiącą się szmatką i delikatnie przetrzeć drukarki soczewki LSU.

5.Otwórz automatyczny podajnik drukarki, suchą, niestrzępiącą się szmatką i delikatnie wytrzyj rolkę pobierającą drukarki pasza.

10.2.Konserwacja Kaseta i zespół bębna

10.2.1.Kaseta i zespół bębna

1.Wkłady w obsłudze i utrzymaniu.

Dla lepszej jakości wydruku należy używać oryginalnych kaset.

Podczas korzystania z kaset, należy zwrócić uwagę na następujące:

• Używać natychmiast, chyba że inaczej nie należy wyjąć kasetę z opakowania.

• Nie należy ponownie napełniać kasety.W przeciwnym wypadku, powodując uszkodzenie nie jest objęte gwarancją drukarki.

• Przechowywać wkład przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

• Nie należy umieszczać kasety umieszczonej w pobliżu pożaru, kaseta z tonerem jest łatwopalny wewnątrz, aby uniknąć spowodowania pożaru.

• Usuń lub demontować wkładu, należy pamiętać, że problemy z wyciekami toneru z powodu nieszczelności w przypadku kasety z tonerem w kontakcie ze skórą lub przelewanie do oczu i ust, należy je natychmiast przemyć wodą, jeśli nie natychmiast skonsultować się z lekarzem.

• Po umieszczeniu kasety, należy trzymać z dala od dzieci mogą kontaktować obszar.

2.Zywotność kasety.

• Żywotność kasety zależy od ilości toneru zużywanego do wykonywania zadań drukowania.

• LED panel sterowania kasety drukarki świeci pomarańczowe światła zapalone, wskazując, że kaseta osiągnęła granicę życia, należy wymienić kasetę.

• Panel sterowania LCD kasety drukarki, gdy kontrolka świeci pomarańczowy lub wyświetlacz LCD pokazuje "Kartridż jest martwy" wskazuje, że kaseta osiągnęła granicę życia, należy wymienić kasetę.

3.Zespół bębna żywotność.

• LED panel sterowania drukarki, gdy wskaźnik czerwone światło zespół bębna, co wskazuje, że zestaw osiągnął granicę życia, należy wymienić zespół bębna.

• Panel sterowania LCD z drukarki, gdy wyświetlacz LCD pokazuje "Zespół bębna jest martwy", wskazując, że zestaw osiągnął granicę życia, należy wymienić zespół bębna.

10.2.2.Wymiana kasety z tonerem i zespół bębna

| Uwaga: | Przed wymianą kasety, należy zwrócić uwagę na następujące: • Powierzchnia może zawierać kasetę z tonerem, należy zachować ostrożność podczas usuwania, aby uniknąć rozlania. • Wyjmij kasetę proszę umieścić na papierze, w celu uniknięcia na dużą skalę wysypał. • Podczas instalacji nie wolno dotykać powierzchni bębna, aby nie porysować bęben.

Wymień kasetę w następujący sposób:

1.Zasilanie drukarki jest wyłączone.

2.Otwórz pokrywę przednią i wyjmij Toner wzdłuż szyny.

3.Naciśnij lewy boczny zespołu bębna niebieski przycisk lewej prawą ręką podczas podnoszenia uchwytu kasety, należy wyjąć kasetę.

4.Otwórz nowy pojemnik z opakowania kasety trzyma uchwyt, delikatnie wstrząsnąć 5-6 razy wokół wewnętrznego Toner Cartridge równomiernie rozproszone.

5.Pociągnij ochronne uszczelki pokrywy i wyjąć kasetę.

6.Szyny wzdłuż wewnętrznej zespół bębna zostanie załadowany wewnątrz zespołu bębna kasety, kompletnej instalacji kasety.

7.Podnieść po zainstalowaniu kasety bębna wzdłuż szyn do komponentów kasetę z bębnem Drukarka została zainstalowana, należy wykonać instalację.

8.Zamknij przednią pokrywę.

Wymień bęben kroki montażowe są w następujący sposób:

1.Zasilanie drukarki jest wyłączone.

2.Otwórz pokrywę przednią i wyjmij Toner wzdłuż szyny.

3.Naciśnij lewy boczny zespołu bębna niebieski przycisk lewej prawą ręką podczas podnoszenia uchwytu kasety, należy wyjąć kasetę.

4.Otwieranie nowego opakowania zestawu, usunąć urządzenie do ochrony zespół bębna, przy czym zespół zespół bębna umieszczona w płaszczyźnie poziomej.

5.Wewnętrzny zespół bębna wzdłuż szyny kasety załadowano do zespołu bębna, kompletny montaż kasety.

6.Podnieść po zainstalowaniu kasety bębna wzdłuż szyn do komponentów kasetę z bębnem Drukarka została zainstalowana, należy wykonać instalację.

7.Zamknij przednią pokrywę.