3.Treiber installieren und deinstallieren

3.1.Treiber auf der Grundlage der Windows installieren

• Vor der Installation der Betrieb müssen Sie die Typ des Druckers wissen. Drücken Sie bitte die Informationensseite von dem Drucker aus, um die Typ des Druckers zu finden (Einweisung zum Ausdrucken steht in Abschnitt 9.4).

• Installieren Sie den Treiber. Die Sprache für die Installation lässt sich nicht ändern. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, bitte zuerst deinstallieren Sie den Treiber des Druckers und dann ihn wieder installieren.

| Hinweis: | • Installationsseite konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

3.1.1. Installieren mit USB Anschluss

1. MIT einem USB Kabel verbinden Sie das Drucker und dem Computer und schlaten Sie den Strum ein.

2. Legen Sie das mitgelieferte CD in dem CD - ROM Laufwerk von dem Computer und lassen Sie das Programm Autorun.exe laufen.

3. Lesen und nehmigen Sie die Lizenzvereinbarungen. Wählen Sie die Sprache für die Installation und die Druckermodell. Wählen Sie "USB Anschluss" und klicken Sie auf "Installieren" zwei mal.

4. Das System beginnt den Treiber zu installation. Der Ablauf konnte einige Minuten dauern.

5. Nach der Installation wird das Fenster "Installation abgeschlossen" ausspringen und nach etwa 3 Sekunden wird es automatisch schliessen.

3.1.2.Ein Schlüssel für Installation des Wireless-Netzwerks

Wenn Ihr Computer mit drahtlosen Netzzugang verbunden ist und Sie erwarten, dass der Drucker mit Netzwerk verbinden, empfiehlt es sich, ein-Tasten-drahtlosen Netzzugang-Installationsmethode verwenden.

1. Schalten Sie den Drucker und dem Computer ist der Computer mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist.

2. Verwenden Sie USB-Verbindungsleitung, um Wi-Fi-Modell-Drucker und Computer zu verbinden.

3. Legen Sie das mitgelieferte CD in dem CD - ROM Laufwerk von dem Computer und lassen Sie das Programm Autorun.exe laufen.

4.Wählen Sie "ein-Tasten-drahtlosen Netzzugang-Installation" in der geplatzten bis Befestigungsaufnahme und klicken Sie auf "Installation".

5. Das Installationsprogramm wird automatisch den Drucker mit dem drahtlosen Netzzugang als Verbindung von Computer verbinden.

6. Der Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist, startet das System die Treiber zu installieren, der Installationsvorgang kann mehrere Minuten dauern.

7. Nach der Installation wird das Fenster "Installation abgeschlossen" ausspringen und nach etwa 3 Sekunden wird es automatisch schliessen.

3.1.3.Installieren mit Netzwerk

1. Schlaten Sie den Strum für Druker und Computer ein.

2. Verbinden Sie dem Computer mit Netzwerk.

3. Verbinden Sie das Netzwerkkabel an der Schnittstelle vom Netzwerk und stellen Sie sicher, dass der Druker mit dem gleichen Netzwerk wie das Computer verbunden ist. (Netzwerkeinstellung siehe Abschnitt 4).

4. Legen Sie das mitgelieferte CD in dem CD - ROM Laufwerk von dem Computer und lassen Sie das Programm Autorun.exe laufen.

5. Lesen und nehmigen Sie die Lizenzvereinbarungen. Wählen Sie die Sprache für die Installation und die Druckermodell. Wählen Sie "Kabel Netzwerk Verbindung" und klicken Sie auf "Installieren".

6. Das Programm sucht den Drucker automatisch. Der Ablauf konnte einige Zeit dauern.

7. Wenn die suche beendet ist, wählen Sie die angeschlossenen Drucker und klicken Sie auf "Weiter".

| Hinweis: | • Wenn nach der Suche der Drucker nicht in der List von gefundenen Drucker ist, klicken Sie bitte auf "Aktualisieren" zu suchen. • Wenn Sie den Name der Mainframe den Treiber des Druckers installieren möchten, bitte wählen Sie den zur verbindenden "Druckername" und "Den Drucker aus der Liste mit einem Hostnamen installieren". • Wenn Sie die IP Adresse manuell hinzufügen möchten, müssen Sie die IP - Adresse der angeschlossen Drucker oder Mainframename wissen. Wenn es Ihnen nicht klar ist, drucken Sie die "Netzwerkkonfigurationseite" aus und finden Sie die "IP-Adresse" und "Hostname" (siehe Abschnitt 9.4).

8. Das System beginnt den Treiber zu installation. Der Ablauf konnte einige Minuten dauern.

9. Nach der Installation wird das Fenster "Installation abgeschlossen" ausspringen und nach etwa 3 Sekunden wird es automatisch schliessen.

3.1.4. Installieren mit drahtlosen Netzwerk

Drahtlose Netzwerkverbindung wird in Infrastrukturmodus und Wi-Fi Direct aufgeteilt. (siehe Abschnitt 5)

3.1.4.1.Installieren mit Infrastrukturmodus

1. Verbinden Sie den Computer mit der Angabepunkt (WLAN Rrouter).

2. MIT einem USB Kabel verbinden Sie das Drucker und dem Computer und schlaten Sie den Strum ein.

3. Legen Sie das mitgelieferte CD in dem CD - ROM Laufwerk von dem Computer und lassen Sie das Programm Autorun.exe laufen.

4. Lesen und nehmigen Sie die Lizenzvereinbarungen. Wählen Sie die Sprache für die Installation und die Druckermodell. Wählen Sie "Wi-Fi Netzwerk Verbindung" und klicken Sie auf "Installieren".

5. Wählen Sie "Ja, ich will WiFi Netzwerk von dem Printer konfigurieren " auf dem ausgespingenden Fester. Nach der Anweisungen verbiden Sie der Drucker mit dem drahtlosen Netzwerk (Anweisung zum Konfiguration siehe Abschnitt 5.1.1).

6. Das Programm sucht den Drucker automatisch. Der Ablauf konnte einige Zeit dauern.

7. Wenn die suche beendet ist, wählen Sie die angeschlossenen Drucker und klicken Sie auf "Weiter".

| Hinweis: | • Wenn nach der Suche der Drucker nicht in der List von gefundenen Drucker ist, klicken Sie bitte auf "Aktualisieren" zu suchen. • Wenn Sie den Name der Mainframe den Treiber des Druckers installieren möchten, bitte wählen Sie den zur verbindenden "Druckername" und "Den Drucker aus der Liste mit einem Hostnamen installieren". • Wenn Sie die IP Adresse manuell hinzufügen möchten, müssen Sie die IP - Adresse der angeschlossen Drucker oder Mainframename wissen. Wenn es Ihnen nicht klar ist, drucken Sie die "Netzwerkkonfigurationseite" aus und finden Sie die "IP-Adresse" und "Hostname" (siehe Abschnitt 9.4).

8. Das System beginnt den Treiber zu installation. Der Ablauf konnte einige Minuten dauern.

9. Nach der Installation wird das Fenster "Installation abgeschlossen" ausspringen und nach etwa 3 Sekunden wird es automatisch schliessen.

3.1.4.2.Installieren mit Wi-Fi Direct

1. Schlaten Sie den Strum für Druker und Computer ein.

2. Verbinden Sie den Computer mit Wi-Fi Direct (Anweisung zum Konfiguration siehe Abschnitt 5.2.2.2 ).

3. Legen Sie das mitgelieferte CD in dem CD - ROM Laufwerk von dem Computer und lassen Sie das Programm Autorun.exe laufen.

4. Lesen und nehmigen Sie die Lizenzvereinbarungen. Wählen Sie die Sprache für die Installation und die Druckermodell. Wählen Sie "Wi-Fi Netzwerk Verbindung" und klicken Sie auf "Installieren".

5. Wählen Sie "Nein, der Drucker wurde mit WiFi Netzwerk verbunden " auf dem ausspringenden Fenster und klicken Sie auf "Weiter".

6. Das Programm sucht den Drucker automatisch. Der Ablauf konnte einige Zeit dauern.

7. Wenn die suche beendet ist, wählen Sie die angeschlossenen Drucker und klicken Sie auf "Weiter".

| Hinweis: | • Wenn nach der Suche der Drucker nicht in der List von gefundenen Drucker ist, klicken Sie bitte auf "Aktualisieren" zu suchen. • Wenn Sie den Name der Mainframe den Treiber des Druckers installieren möchten, bitte wählen Sie den zur verbindenden "Druckername" und "Den Drucker aus der Liste mit einem Hostnamen installieren". • Wenn Sie die IP Adresse manuell hinzufügen möchten, müssen Sie die IP - Adresse der angeschlossen Drucker oder Mainframename wissen. Wenn es Ihnen nicht klar ist, drucken Sie die "Netzwerkkonfigurationseite" aus und finden Sie die "IP-Adresse" und "Hostname" (siehe Abschnitt 9.4).

8. Das System beginnt den Treiber zu installation. Der Ablauf konnte einige Minuten dauern.

9. Nach der Installation wird das Fenster "Installation abgeschlossen" ausspringen und nach etwa 3 Sekunden wird es automatisch schliessen.

3.1.5.Treiber deinstallieren

3.1.5.1.Deinstallierensverfahren

Die folgende Operation is ein Beispiel mit Windows 7. Installationsseite konnte unterschiedlich wegen das Operationsystem sein.

1. Klicken Sie die Startmenü und klicken Sie auf Alle Programme.

2. Klicken sie auf Pantum, dann klicken Sie auf Pantum X - Serie.

X in der Pantum X - Serie heisst ProduktdModell.

3. Klicken Sie es zum Deinstallieren. Nach der Anweisung auf dem Deinstallierensfester löschen Sie den Treiber.

4. Den Computer nach der Deinstallationneustarten.

3.2.TreiberiInstallation auf der Grundlage des Mac Systems

• Unter Mac System wird die Treiberinstallation in zwei Schritte aufgeteilt, nämlich Treiberinstallation und Druckerhinzufügung. Wenn Sie AirPrint zum Drucken verwenden, brauchen Sie den Treiber nicht installiern. Sie brauchen nur den Drucker direkt hinzufügen.

• Wenn Sie mit Netzwerk mit Kabel oder drahtlosen Netzwerk Treiber installieren, brauchen Sie vielleicht Bonjour Name von dem Drucker. Drucken Sie bitte "Netzwerkkonfigurationseite" aus und finden Sie den Name(siehe Abschnitt 9.4 ).

3.2.1.Treiberinstallation

Die folgende Operation is ein Beispiel mit Mac 10.11. Installationsseite konnte unterschiedlich wegen das Operationsystem sein.

1. Schlaten Sie den Strum für Druker und Computer ein.

2. Legen Sie das mitgelieferte CD in dem CD - ROM Laufwerk von dem Computer, dann klicken Sie auf Pantum X - Serie zwei mal. X in der Pantum X - Serie heisst ProduktdModell.X in der Pantum X - Serie heisst ProduktdModell. （Xin der Pantum X - Serie heisst ProduktdModell.）

3. Klicken Sie auf "Fortfahren".

4. Lesen und nehmigen Sie die Lizenzvereinbarungen.Klicken Sie auf "Fortfahren" .

5. Wählen Sie "Akzeptieren" auf dem ausgespungenden Fester, um die Lizenzvereinbarungen zu nehmigen.

6. Klicken Sie auf "Installieren".

7. Geben Sie den Passwort ein und klicken Sie auf "Software installieren".

8. Klicken Sie auf "Installation fortsetzen" auf dem ausgespingenden Fester.

9. Das System wird die Installation automatisch erledigen.

• Verwenden Sie USB-Verbindungsleitung Verbindung Computer- und Wi-Fi-Modell und ein drahtlosen Netzzugang-Konfiguration, die Tipps Fenster während des Installationsprozesses Fahrt tauchte sein wird wie in den folgenden Abbildungen dargestellt.

| Hinweis: | • Klicken Sie auf "Ja", und Sie können das drahtlosen Netzzugang der Drucker durch drahtlosen Netzzugang konfigurieren (siehe Kapitel 5.1.1 Konfigurationsmethode).Nach der Konfiguration, USB-Verbindungsleitung, herausziehen Drucker der Netzwerkverbindung in "Drucker hinzufügen" Schnittstelle tauchte hinzufügen (siehe Kapitel 3.3 für gewusst wie: Hinzufügen eines Druckers). • Klicken Sie auf "Nein", und Sie können Drucker USB-Verbindung auf "Drucker hinzufügen" Oberfläche tauchte hinzufügen (siehe Kapitel 3.3 für gewusst wie: Hinzufügen ein Drucker).

Wenn USB-Verbindungsleitung verwenden um den Computer und nicht Wi-Fi Modell zu verbinden, können Sie Drucker hinzufügen, in "Drucker hinzufügen" Schnittstelle tauchte in der Laufwerk-Installation (siehe Kapitel 3.3 für gewusst wie: Hinzufügen ein Drucker).

3.3.Mac System Drucker hinzufügen

3.3.1.Hinzufügen mit USB Anschluss

1. MIT einem USB Kabel verbinden Sie das Drucker und dem Computer und schlaten Sie den Strum ein.

2. In den Computer "Systemeinstellungen" - "Drucker & Scanner".

3. Klicken Sie auf Taste und wählen Sie "Drucker oder Scanner hinzufügen".

4.Wählen Sie den Drucker und wählen Sie die entsprechende Modelle des Druckers in der ausspringende Verwendungsmenüs.

5.Klicken Sie auf "Hinzufügen".

3.3.2.Hinzufügen mit Netzwerk

1. Schlaten Sie den Strum für Druker und Computer ein.

2. Verbinden Sie dem Computer mit Netzwerk.

3. Verbinden Sie das Netzwerkkabel an der Schnittstelle vom Netzwerk und stellen Sie sicher, dass der Druker mit dem gleichen Netzwerk wie das Computer verbunden ist. (Netzwerkeinstellung siehe Abschnitt 4).

4.In den Computer "Systemeinstellungen" - "Drucker & Scanner".

5. Klicken Sie auf Taste und wählen Sie "Drucker oder Scanner hinzufügen".

6. Wählen Sie den Drucker und wählen Sie die entsprechende Modelle des Druckers in der ausspringende Verwendungsmenüs.

7. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

3.3.3.Hinzufügen mit drahtlosen Netzwerk

1. Schlaten Sie den Strum für Druker und Computer ein.

2. Stellen Sie sicher, dass der Computer und Drucker schon drahtlose verbunden wurde.

| Hinweis: | • Wenn es in Infrastrukturmodus ist, verbinden Sie den Wi-Fi Drucker mit dem Eingabepunkt (WLAN Rrouter). Anweisung zu Verbindung siehe Abschinitt 5.1. • Wenn es durch Wi-Fi Direct verbindet ist, verbinden Sie die Clientseite mit dem Drucker mit Wi-Fi Direct Funktion mit drahtlosen. Netzwerk verbunden (Einweisung zur Verbindung steht in Abschnitt 5.2).

3.In den Computer "Systemeinstellungen" - "Drucker & Scanner".

4. Klicken Sie auf Taste und wählen Sie "Drucker oder Scanner hinzufügen".

5. Wählen Sie den Drucker und wählen Sie die entsprechende Modelle des Druckers in der ausspringende Verwendungsmenüs.

6. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

3.3.4.Hinzufügen mit AirPrint Drucker

1. Schlaten Sie den Strum für Druker und Computer ein.

2. Stellen Sie sicher, dass der Computer und Drucker schon verbunden wurde. (USB Verbindung oder Netzwerkverbindung).

3.In den Computer "Systemeinstellungen" - "Drucker & Scanner".

4. Klicken Sie auf Taste und wählen Sie "Drucker oder Scanner hinzufügen".

5. Wählen sie den Drucker, dann wählen Sie "Secure AirPrint" (Data mit Verschlüsselung) oder "AirPrint" (Data ohne Verschlüsselung) von der Verwendungsmenü.

6. Klicken Sie auf "Hinzufügen".

| Hinweis: | • Mit einem USB Kabel verbinden Sie den Drucker und Computer. Das Programm wird AirPrint Drucker automatisch erkennen und hinfügen. • Wenn Sie AirPrint Drucker mit Netzwerk verbinden möchten, müssen Sie das USB Kabel zuerst abtrennen und dachdem können Sie Drucker hinfügen. • Der Endname von AirPrint-Drucker ist "AirPrint".