1.Vor der Verwendung des Druckers

1.1.Übersicht der Produktserien

Parameter der Produktserien | P3010D series | P3060DW / P3010DW series | P3300 series | P3300DN series | P3300DW series
Schnittstellearten | USB | ● | ● | ● | ● | ●
NET |  | ● |  | ● | ●

Wi-Fi

●
●

Druckersprache

GDI

●
●

PDL

●
●
●

Bedienfeld

LED

●

LCD

●
●
●
●

Druckgeschwindigkeit

A4

30ppm

●
●

33ppm

●
●
●

Letter

32ppm

●
●

35ppm

●
●
●

Automatischer zweiseitiger Druck

●
●
●
●

NFC Funktion

●
●

Stummdrucken

●
●
●
●
●

(●: Unterstützen, Leer: Nicht unterstützen)

Wenn die Produktserie vermerhrt oder geändert ist, gibt es keine Ankündigung.

1.2.Bereitgestelltes Zubehör

Name | Teil
Toner |
Trommelmodul |
USB-Schnittstellenkabel |
Netzkabel |
CD |
Quick Setup Guide (Kurzanleitung) |
Pantum-Garantie |

| Hinweis: | • Die Pantum-Garantie ist in manchen Regionen möglicherweise nicht enthalten.

1.3.Produktansicht

Seitenansicht

1 | Ausgabefach | Nimmt das bedruckte Papier auf.
2 | Bedienfeld | Status des Druckers bei der Einstellung.
3 | Auffangfach | Verhindert das Herausfallen des Papiers.
4 | Vordere Abdeckung | Das Öffnen der Frontabdeckung erlaubt die Entnahme der Laser-Tonerkassette.
5 | Manuelle Papierzuführung | Für die Medien zum manuellen Drucken in die Karton.
6 | Powerschalter | Die Stromversorgung einschalten oder ausschalten. Auf die Bereitschaft drücken Sie diesen Knopf zum energiesparenden Modus. Drücken Sie den Knopf mehr als 2 Senkunden, um den Strum auszuschalten.
7 | Automatische Papierfach | Für die Medien zum automatischen Drucken in die Karton.
8 | Papierschiebe für manuell geführte Karton | Papierschiebe schieben, um die Papierbreite einzustellen.
9 | NFC (Kommunikation im Feld) Label | Wenn die mobilen Geräte mit dem Label Kontakt haben, können Sie das Programm zum Abbildung und Ausrucken herunterladen oder starten und Wi-Fi Direct verbinden.
10 | Papierschiebe der Breite für automatisch geführte Karton | Papierschiebe der Breite schieben, um die Papierbreite einzustellen.
11 | Papierschiebe der Länge für automatisch geführte Karton | Papierschiebe der Länge schieben, um die Papierlänge einzustellen.
12 | Schnalle für die verlängerte Plate der automatischen Karton | Für die Einstellung der verlängerten Länge der Plate.

Rückansicht

1 | USB-Schnittstelle | Per USB Kabel das Produkt mit dem Cmputer verbinden.
2 | Netzschnittstelle | Per Netzwerkkabel das Produkt mit dem Cmputer verbinden.
3 | Netzkabel-Anschluss | Per Strumkabel das Produkt mit dem Cmputer verbinden.
4 | Hintere Abdeckung | Für die Lösung zu Pappe an der Papierausgang.
5 | Duplexdruck-Einheit | Für die Lösung zu Pappe bei doppelseitigen Ausdrucken.

| Hinweis: | • Druckeraussehen konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

1.4.Laser-Tonerkassette

Lasertoner besteht aus der Trommelmodul und Toner.

Lebensdauer von Trommelmodul

Typ | Durchschnittliche Druckkapazität
Dauer von Trommelmodul | (Auf der Grundlage der ISO 19752 Standard)

Lebensdauer von Toner

Typ | Durchschnittliche Druckkapazität
Toner in Standard | Rund 1500 Blatt(Auf der Grundlage der ISO 19752 Standard)
Toner mit hohen Kapazität | Rund 3000 Blatt(Auf der Grundlage der ISO 19752 Standard)

| Hinweis: | • Das Volumen des Modells kann ohne vorherige Ankündigung erhöht werden. • Die Kapazität der Verbrauchsmaterialien kann je nach verwendetem Typ unterschiedlich sein. • Das Unternehmen schlagt vor, nur die originalen Verbrauchsmaterialien zu verwenden. Die Beschädigung wegen der Verwendung mit keinn originalen Verbrauchsmaterialien gehört nicht zur Garantie. • Toneraussehen konnte unterschiedlich wegen seine Modelle sein. Die schematische Darstellung ist nur zum Informationszwecken.

1.5.LED Bedientafel

1.5.1.Übersicht der Bedientafel

Die folgende Abbildung zeigt das Layout des Bedienfelds:

LCD Bedientafel

Nr. | Name | Funktionen
1 | LCD-Anzeige | Bedienoberfläche und Produktinformationen.
2 | Wi-Fi Lampe / Tintesparenlampe | Wi-Fi Verbindungsstatus (gilt nur für die Wi-Fi Modelle). Status der Tintesparenfunktion Ein / Aus (gilt nur für die Modelle ohne Wi-Fi). (Siehe Abschnitt 1.5.2.1 )
3 | Toner/ Statuslampe | Status des Toners und Druckers (siehe Abschnitt 1.5.2.1 ).
4 | Menü | Öffnen sie die Hauptmenü auf der Bedientafel.
5 | OK | Bestätigen Sie das Auswahl auf dem Bildschirm.
6 | Nach oben | Scrollen Sie durch die Menüs und Optionen. Wenn für Menüelemente eine Eingabe erforderlich ist, können Sie den Zahlenwert mit dieser Taste erhöhen.
7 | Nach unten | Scrollen Sie durch die Menüs und Optionen. Für die Eingabemenü, schieben Sie die schleife von Links nach Rechts im Kreis und geben Sie die IP - Adresse ein.
8 | Zurück | Rückkehr zum oberen Menü.
9 | Wi-Fi Taste / Tintesparentaste | Wi-Fi einschalten (gilt nur für die Wi-Fi Modelle). Wenn das Wi-Fi dabei ist sich zu verbinden, drücken Sie die Taste 2Sek. oder länger, um die Wi-Fi-Verbindung abzubrechen. Wenn die Wi-Fi-Verbindung verbunden ist, drücken Sie die Taste 2Sek. oder länger, „Wi-Fi-Verbindung“ -Schnittstelle erscheint und wählen Sie „Disc von RT“, um die Wi-Fi-Verbindung zu trennen (nur für Wi-Fi-Modell). In der Tintesparenfunktion einschalten (gilt nur für Modelle ohne Wi-Fi Funktion).
10 | Abbrechen | Durchführung der Operation abgesagt.

LED Bedientafel

Nr. | Name | Funktionen
1 | Statuslampe von Trommelmodul / Papierlampe | Status der Papier und Trommelmodul (siehe Abschnitt 1.5.2.2 ).
2 | Toner/ Statuslampe | Status des Toners und allen Anderen ausserhalb Papier (siehe Abschnitt 1.5.2.2 ).
3 | Abbrechen/ Weiter | Beim normalen Druckarbeiten halten Sie die Taste mehr als 2 Sekunden, können Sie das gegenwärtige Ausdrucken abbrechen. Wenn das Druckarbeiten nicht erfolgreich ist oder Papier an die Hausaufgaben fehlt, drücken Sie diese Taste, dann können Sie weiter drucken. halten Sie die Taste mehr als 2 Sekunden, können Sie das gegenwärtige Ausdrucken abbrechen. Im Leerlauf halten Sie die Taste mehr als 2 Sekunden, dann können Sie die Informationseite ausdrucken.

1.5.2.Anzeigelicht der Bedientafel

1.5.2.1.Status der Anzeigelicht der LCD Bedientafel

Bedeutung der Statusanzeige von Wi-Fi Lampe / Tintesparenlampe ist wie folgendes :

Nr. | Statusanzeige von Wi-Fi Lampe / Tintesparenlampe | Status | Beschreibung von Status (für Wi-Fi Modelle) | Beschreibung von Status (für Modelle ohne Wi-Fi Kunktion)
1 |  | Löschen | Keine Wi-Fi Verbindung, Ruhezustand | Tintesparenfunktion und Ruhezustand ausschalten
2 |  | Blaue Licht blinkt | Wi-Fi anschluss | Aus
3 |  | Blaue Licht bleibt | Wi-Fi verbunden | Tintesparenfunktion einschalten

Bedeutung der Statusanzeige von Toner / Statuslampe ist wie folgendes:

Nr. | Statusanzeige von Toner / Statuslampe | Status | Beschreibung von Status
1 |  | Löschen | Ruhezustand
2 |  | Grüne Licht blinkt | Vorbeiten, Drucken, Abbrechen der Arbeit
3 |  | Grüne Licht bleibt | Drucker bereit
4 |  | Orange Licht blinkt | Toner zu wenig
5 |  | Orange Licht bleibt | Tonerfehler (Toner ist nicht installiert. Toner passt nicht. Toner ist über dem Lebensdauer.)
6 |  | Rote Licht bleibt | Papierfehler (Mangel an Papier, Pappe, Papiereingabefehler), geöffnete vorne Deckel oder andere Druckenfehler

1.5.2.2.Status der Anzeigelicht der LED Bedientafel

Bedeutung der Statusanzeige von Trommelmodul / Papier ist wie folgendes:

Nr. | Statusanzeige von Trommelmodul / Papier | Status | Beschreibung von Status
1 |  | Löschen | Ruhezustand
2 |  | Grüne Licht bleibt | Trommelmodul normal, kein Papierfehler
3 |  | Rote Licht bleibt | Trommelmodulfehler(Trommelmodul ist nicht installiert. Trommelmodul passt nicht. Trommelmodul ist über dem Lebensdauer. ) Papierfehler (Mangel an Papier, Pappe, Papiereingabefehler)
4 |  | Orange Licht bleibt | Lebensdauer von Trommelmodul ist fast durch.

Bedeutung der Statusanzeige von Toner / Statuslampe ist wie folgendes:

Nr. | Statusanzeige von Toner / Statuslampe | Status | Beschreibung von Status
1 |  | Löschen | Ruhezustand
2 |  | Grüne Licht bleibt | Drucker bereit
3 |  | Grüne Licht blinkt | Vorbeiten, Drucken, Abbrechen der Arbeit
4 |  | Rote Licht bleibt | Geöffnete vorne Deckel oder andere Druckenfehler
5 |  | Orange Licht bleibt | Tonerfehler (Toner ist nicht installiert. Toner passt nicht. Toner ist über dem Lebensdauer.)
6 |  | Orange Licht blinkt | Toner zu wenig