13.Especificaciones del producto

| Nota: | • Los valores especificados varían ligeramente entre impresoras de distintos modelos y con distintas funciones, y las especificaciones del producto varían entre distintos países y regions. • Estos valores se basan en los datos iniciales. Para obtener más información sobre las especificaciones más recientes, consulte la siguiente página: www.pantum.com .

13.1.Descripción general de las especificaciones

Tamaño del producto(Ancho*Profundidad*Alto) | 333mm*355mm*215mm
Peso del producto | 6.8kg
Ambiente de impresión | Rango de temperatura de Impresión: 10~32℃
Rango de humedad de impresión: 20%RH~80%RH
Voltaje de alimentación | Modelo 110 V: CA 100-127 V, 50 Hz/60 Hz, 9A
Modelo 220 V: CA 220-240 V, 50/60 Hz, 4.5A
Ruido (nivel de presión sonora) | Impresión: ≤52dB(A)
Espera: ≤30dB(A)
Modo de silencio: ≤46 dB (A)
Entrar en el tiempo de espera de red | 1 minuto
Consumo energético | Red de espera: 1.72W
Espera: ≤50W
Apagar: ≤0.5W
TEC: de acuerdo con los requisitos de EnergyStarV2.0 y calificación de eficiencia energética de China
Sistema operativo | Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012（32/64 Bit）
Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11
Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04)
iOS 6.0 o superior (no incluye iOS 6.0)
Android 4.4-7.0
NeOKylin (núcleo dragón V6.0 Build 0341050)
Interfaz de comunicación | USB 2.0（High Speed）
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx
IEEE 802.11b / g / n (compatible con WPS)
Tiempo de impresión de la primera página | ≤8.5 seg.
Número máximo de copias mensuales | 25,000 páginas
Formato de impresión máxima | 216mm*356mm