1. 使用本机前

1.1. 装箱清单

当您打开包装时，请检查纸箱中是否包括以下部件：

部件 | 名称 | 数量
| 打印机 | 1
| 激光碳粉盒 | 1
| USB 连接线 | 1
| 电源线 | 1
| 随机光盘 | 1
| 快速安装指南 | 1
| 三包凭证 | 1

| 注： | • 个别地区可能不包含三包凭证。

1.2. 产品视图

侧视图

1 | 出纸槽 | 用于存放打印出来的纸张
2 | 控制面板 | 指示打印机状态，进行打印设置操作
3 | 出纸托盘 | 防止打印出来的纸张滑落
4 | 前盖 | 打开前盖，可取出激光碳粉盒
5 | 多功能纸盒 | 打开多功能纸盒前盖，放入打印介质
6 | 多功能纸盒导纸板 | 调整纸张两侧宽度
7 | 电源总开关 | 打开或关闭电源
8 | 标准纸盒 | 放置打印纸张
9 | 宽度导纸板 | 在标准纸盒内，用于调整纸盒内纸张宽度

后视图

1 | USB 接口 | 用于直接连接计算机
2 | 网络接口 | 用于连接产品到网络
3 | 电源接口 | 用于连接电源线
4 | 后盖 | 卡纸时可打开后盖检查
5 | 双面打印单元 | 用于后部双面打印卡纸释放

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，示意图会有差异，以实物为准。

1.3. 激光碳粉盒

激光碳粉盒使用寿命

类型 | 平均打印量
标准容量激光碳粉盒 | 约 3000 页（以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）
高容量激光碳粉盒 | 约 6000 页（以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）
超大容量激光碳粉盒 | 约 10000 页（以上数据基于 ISO/IEC 19752 标准）

| 注： | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用 Pantum 原装耗材以外的耗材。 • 因使用非 Pantum 原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。 • 激光碳粉盒外观因型号不同会存在差异，示意图仅供参考。

1.4. 控制面板

1. 控制面板布局和功能

打印机控制面板布局如下图所示：

序号 | 名称 | 功能
1 | LCD 显示屏 | 显示屏提供有关产品的信息。
2 | 上翻键 | 按此键可滚动浏览各菜单及其选项。 对于需要输入的菜单项，循环累加变化一个数值。
3 | 菜单键 | 打开控制面板主菜单，进行菜单设置。
4 | 下翻键 | 按此键可滚动浏览各菜单及其选项。 对于需要输入的菜单项，则为移动光标位置，如 IP 地址输入。
5 | Wi-Fi 键/配置报告键 | 此键可启动 Wi-Fi 功能，并指示 Wi-Fi 连接状态（仅适用于 Wi-Fi机型）。 若为非 Wi-Fi 机型，此键则为打印“打印机信息页”和“网络配置报告”。
6 | OK 键 | • 按此键保存设置。 • 打开控制面板显示屏上的子菜单。 • 选择菜单项。
7 | 返回键 | 后退箭头按键：使用此按键执行以下操作： • 退出控制面板菜单。 • 滚动返回子菜单列表中的上一级菜单。 • 返回菜单上一级，如果在菜单顶级，则返回就绪界面。
8 | 取消键 | 按此键可执行取消操作。 在有打印作业的情况下，取消当前正在打印的作业。
9 | 状态指示灯 | 此灯可指示打印机就绪、报警等状态。 绿灯：正常状态。 橙灯：警告状态。 红灯：出错状态。
| 电源灯 | 开机、工作中、休眠都为蓝色，常亮表示电源就绪。

2. 状态指示灯

双色 LED 灯会显示红色、橙色、绿色，具体功能为：

| 亮红色：出现较为严重的错误，激光碳粉盒未安装、激光碳粉盒不匹配、纸盒缺纸等，红灯长亮。 具体错误请参阅第 10 章故障排除。
| 亮橙色：出现激光碳粉盒粉量低，橙灯长亮。
| 亮绿色：打印机处于就绪状态，绿灯长亮。

1.5. 产品信息报告

1.5.1.打印产品报告

用户可以通过操作控制面板打印产品报告。这些页面可以帮助您了解产品信息、诊断和解决产品故障。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“5.打印信息报告”选项。

3) 按“OK”键进入信息报告打印，用户可以根据需要打印产品报告。

| 注： | • 若为非 Wi-Fi 机型，用户还可以直接通过控制面板“网络配置报告”快捷按键，长按打印产品的网络配置报告。

1.5.2.查看信息报告

以下信息报告页，以P3500DW为例：

1.演示页

2.打印机信息页

可以查看您的打印机当前使用粉盒的碳粉剩余量和已打印的页数，以及其他信息。

3.菜单结构页

可以查看打印机三级菜单的结构。

4.网络配置信息页

可以查看打印机的有线/无线网络信息、无线热点信息。

5.Wi-Fi热点列表页

可以查看当前打印机搜索到的无线网络。

6.PCL字体列表页

可以查看当前打印机支持的93种PCL设备字体。

7.PS字体列表页

可以查看当前打印机支持的93种PS设备字体。