TOSHIBA e-STUDIO Serie

	Copyright(c) 2003-2016 TOSHIBA TEC CORPORATION, Todos derechos reservados 
			12 de mayo de 2016

Este producto presenta las restricciones y los problemas siguientes. Les recomendamos leer atentamente este manual antes de usar el producto.


--------------------------------------------------------------------------------
    Driver de impresora (Universal 2/PS3/XPS)			Versión 7.176.3851.6
--------------------------------------------------------------------------------

Algunos hechos
==============

1. Windows

- Cuando el controlador de impresora instalado en un servidor se instala en un PC cliente mediante la opción "Apuntar e imprimir" y se establece el valor predeterminado en [Configuración] de la pestaña [General] en el controlador de impresora del PC cliente, no se puede reflejar como predeterminada en el PC cliente incluso aunque se modifique [Configuración normal] en el controlador de impresora del servidor.

- En Windows 8 de 32 bits, los cuadros de diálogo que aparecen al imprimir, como "Contraseña de Impresión privada" y "Código de departamento", se muestran en un estado inactivo. Esto se debe a que la aplicación se llama a través de WOW64 en Windows 8 de 32 bits. Antes de modificar la configuración, debe activar el cuadro de diálogo.

- Cuando la imagen Retrato (Portrait) y Paisaje (Landscape) existen sobre la misma hoja "Varias Páginas por hoja", la impresión no se efectuará girando la imagen del una o del otra. Será realizada por reducción.

- Cuando un papel original que contiene imágenes en orientación vertical y horizontal se imprime en el modo Impresión a dos caras, puede que se imprima una imagen en la siguiente página cuando la orientación de alguna de las imágenes cambia.

- El mensaje de ayuda no aparece cuando se hace clic sobre el botón "?" en la parte derecha superior de la pantalla.

- Cuando se utiliza el port Standard TCP/IP bajo Windows XP, no cambiar el nombre del port de defecto. Si el nombre del port debe cambiarse, cambiar el nombre, abrir Propriedad del driver de la impresora y cliquear la lengüeta Configuración, luego la tecla Actualizar ahora para localizar e-STUDIO en uso corriente. 

- Cuando la impresión se realiza en un ambiente NetWare, la comunicación SNMP no puede realizarse inmediatamente después de que se instale el driver de la impresora. Abrir Propriedad del driver de la impresora y cliquear la lengüeta Configuración, luego la tecla Actualizar ahora para localizar e-STUDIO en uso corriente.

- Cuando se utiliza el driver de impresora PS3 y Adobe Type Manager Font realiza la impresión, esto presentará un error. En este caso, no utilizar Adobe Type Manager Font. Utilizar el driver de impresora PCL cuando se debe utilizar Adobe Type Manager Font.

- Cuando LPR se utiliza para imprimir, invalidar Byte Counting.

- Cuando se imprime una Marca de agua, el resultado podría no estar como previsto según los ajustes. En este caso, imprimir nuevamente la Marca de agua después de haber cambiado el tamaño y la posición de la Marca de agua. Es eficaz colocar la Marca de agua en la zona imprimible.

- Incompatibilidad con los controladores de impresora TOSHIBA Universal Printer, TOSHIBA e-STUDIO Series PS3 y TOSHIBA e-STUDIO Series XPS

Funciones como “Perfil”, “Marca de agua”, “Superposición” y los archivos de configuración exportados creados con los controladores de impresora TOSHIBA Universal Printer, TOSHIBA e-STUDIO Series PS3 y TOSHIBA e-STUDIO Series XPS no funcionan con este controlador de impresora.
Recréelos con este controlador de impresora.

- Limitación al usar un perfil
1. <Incompatibilidad entre el modelo equipado con disco duro (HDD) y el modelo no equipado con HDD>
1.1. Cuando se carga un perfil creado por un modelo no equipado con HDD en un modelo equipado con HDD, desaparecen los trabajos de impresión, excepto los de impresión normal e impresión con superposición.
Cierre la interfaz gráfica de usuario del controlador de impresora utilizando la opción Cancelar y vuelva a abrirla para continuar.

1.2 Cuando se carga un perfil creado por un modelo equipado con HDD en un modelo no equipado con HDD, todos los trabajos de impresión son seleccionables, incluyendo los que requieren HDD.
No seleccione los trabajos de impresión que requieran HDD. Si envía trabajos de impresión que requieren HDD, el trabajo se eliminará en el equipo multifunción.
Para obtener más información acerca de los trabajos de impresión que requieren HDD, consulte la Guía de impresión.

2. <Incompatibilidad entre el modelo equipado con alimentador automático de originales con inversión (ADU) y el modelo no equipado con ADU>
2.1. Cuando se carga un perfil creado por un modelo no equipado con ADU en un modelo equipado con ADU, la impresión a doble cara se deshabilita.
Cierre la interfaz gráfica de usuario del controlador de impresora utilizando la opción Cancelar y vuelva a abrirla para continuar.

2.2. Cuando se carga un perfil creado por un modelo equipado con ADU en un modelo no equipado con ADU, la impresión a doble cara se habilita.
No seleccione la impresión a doble cara. Si envía un trabajo de impresión a doble cara, se imprimirá a una sola cara.

- Impresión a partir de una aplicación

(1) Visión global
Aunque algunas opciones de impresión puedan ajustarse a partir de su aplicación, no utilizar su aplicación para ajustar la impresión. Utilizar su driver de impresora para ajustar las opciones de impresora.
Cuando la impresión se efectúa después del ajuste de su aplicación, se podría encontrar con un resultado inesperado o necesitará un poco de tiempo para el tratamiento.
No ajustar a "Collate" (cotejar) de su aplicación.
Cuando se ajusta un casete de papel de su aplicación, dos "Auto Select tray" pueden ser indicados. En este caso, seleccionar "Auto Select tray" indicado abajo.

(2) Microsoft Excel
Excel procesa cada hoja de trabajo como una tarea de impresión. Los ajustes sobre la pantalla del driver de impresora se aplican solamente a la primera hoja de trabajo.

Cuando se entra más de una en [Copias] sobre el diálogo de impresión para Excel, no puntear en [Cotejar].

(3) Adobe Acrobat 
Cuando se utiliza PS3 para la impresión, una imágen impresa puede ampliarse o reducirse.  En estos casos, la utilización del PCL6 o la utilización del PS3 con los siguientes ajustes puede imprimir la imagen a un tamaño adecuado.
Abra el recuadro de diálogo de impresión para realizar el ajuste para PS3.
- Seleccionar [Fit to Paper] (Adaptar al papel) a partir del menú [Page Scaling] (Puesta a escala de la página).
- Puntear [Elegir fuente de papel por formato de página PDF].
(Tenga en cuenta que el ajuste de papel del controlador no es válido ya que se utiliza el tamaño de papel del archivo PDF.)

(4) Adobe PageMaker
Para impresiones privadas e impresiones de códigos de departamento que utilizan WindowsPPD para Adobe PageMaker, siempre deberá especificar un código.  De lo contrario, se imprimirá una hoja de error. 


- Point and Print desde el Servidor Windows

 La instalación de impresión que ha sido ajustada en " Valores predeterminados de impresión" del servidor no puede reflejar al lado del cliente según la combinación de SE (Sistema Operativo) del servidor y SE del cliente.


- XPS Printer Driver

(1) Cuando la impresión se realiza desde el Visor de XPS EP en Windows Vista de 32 ó 64 bits utilizando un controlador de impresora XPS, se producen los siguientes problemas. Estos problemas pueden evitarse utilizando un controlador universal o PS3.
1. El código de departamento introducido queda invalidado y el trabajo se trata como un trabajo no definido. 
2. Cuando se realiza una impresión privada, la contraseña introducida en el momento de imprimir queda invalidada y en blanco.
3. La notificación de evento de finalización de la impresión no se envía desde TopAccessDocMon.
4. La cola de trabajo no puede imprimirse o eliminarse de TopAccessDocMon.
5. El nombre del documento no se muestra en el panel táctil del equipo y la cola de impresión de TopAccessDocMon, así como el registro de impresión y las pantallas de e-Filing de TopAccess.

(2) Si la impresión se realiza en el Visor de XPS mientras está seleccionado el puerto FILE del controlador de impresora XPS, el cuadro de diálogo de ruta de destino de archivos no aparece, y los datos no pueden almacenarse en un archivo.
* Este fenómeno no se produce en Windows 7 y Windows Server 2008 R2.

(3) En las siguientes circunstancias no pueden crearse archivos de superposición, incluso aunque se seleccione y ejecute "Impr. en arch. superpos.". 
1. Al ejecutar con un controlador de impresora XPS instalado mediante Point & Print en Windows Server, pero solo cuando "Procesar trabajos de impresión en equipos cliente" no está seleccionado en la ficha Compartir del controlador de impresora instalado.
2. Al ejecutar con el controlador de impresora XPS duplicado automáticamente (Auto Created Client Printer) en el entorno Citrix.

(4) Algunas aplicaciones o documentos pueden producir copias impresas incorrectas. En tal caso, utilice el controlador de impresora universal o PS3.

(5) Para imprimir utilizando el controlador de impresora XPS instalado desde Windows Server mediante Point & Print, seleccione una fuente para la marca de agua que se haya instalado en el servidor.
* No obstante, si "Procesar trabajos de impresión en equipos cliente" está seleccionado en la ficha Compartir del controlador de impresora instalado, la impresión puede realizarse correctamente.

(6) Para imprimir utilizando el controlador de impresora XPS duplicado automáticamente (Auto Created Client Printer) en un entorno Citrix, seleccione una fuente para la marca de agua, que se ha instalado en un PC cliente. En caso contrario, la marca de agua no se podrá imprimir correctamente.

(7) Cómo agregar un controlador de impresora Point & Print (Windows Server - Cliente)
<Cómo agregar un controlador de impresora de 64 ó 32 bits en Windows Server 2003 cuando cliente y servidor tienen un tipo de microprocesador distinto>
1. Comparta una impresora en la ficha Compartir del controlador de impresora y haga clic en "Controladores adicionales" para seleccionar x64 o x86.
2. Seleccione un archivo cuya extensión sea .INF en el paquete de controladores de impresora (x64 o x86).
3. Se requiere un CD-ROM de la familia Windows Server 2003 (x64/x86). Al insertar el CD se inicia la lectura automática del archivo "NTPRINT.INF" de la carpeta "amd64" o "i386".
4. Dado que se requiere "MSXPSDRV.INF", seleccione "%SYSTEMROOT%\System32\Spool\XPSEP\amd64" o "%SYSTEMROOT%\System32\Spool\XPSEP\i386".
5. (Si el CD cliente utilizado para seleccionar el paquete de controladores en el paso 2 anterior se ha extraído de la unidad) vuelva a insertar el CD en la unidad y designe la ubicación del controlador de impresora x64 o x86.

<Cómo agregar un controlador de impresora de 64 ó 32 bits en Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 o Windows Server 2008 R2 cuando cliente y servidor tienen un tipo de microprocesador distinto>
[Preparación] Copie la carpeta "ntprint.inf_********" de la carpeta "%SYSTEMROOT%\system32\DriverStore\FileRepository" del cliente de Vista o Windows 7 en el servidor de Vista o Windows 7, o bien permita a los usuarios compartir la carpeta.
1. Comparta una impresora en la ficha Compartir del controlador de impresora y haga clic en "Controladores adicionales" para seleccionar x64 o x86.
2. Seleccione un archivo cuya extensión sea .INF en el paquete de controladores de impresora (x64 o x86).
3. Se requieren medios de Windows (procesador x64 o x86). Abra la carpeta "ntprint.inf_********" del cliente de Vista o Windows 7 y seleccione el archivo "ntprint.inf".
4. Haga clic en Aceptar.


- Bluetooth
Algunos adaptadores Bluetooth USB disponibles en el mercado podrían no funcionar con este MFP.
Para conocer los adaptadores Bluetooth USB recomendados, consulte el manual de funcionamiento de Bluetooth.


--------------------------------------------------------------------------------
Impresión
--------------------------------------------------------------------------------

Algunos hechos
==============

1. Algunos documentos podrían causar una insuficiencia de impresión de la memoria destinada a la impresión.

2. Cuando se imprime en modo de color, el tóner negro se utiliza para imprimir las áreas grises, porque la opción "Gris puro" está activada en el diálogo "Configuración" bajo "Calidad de imagen" como valor predeterminado del controlador de impresora. Como resultado, puede producirse una impresión inesperada según los datos de impresión (por ejemplo, moiré en lugar de una gradación uniforme). En este caso, desactive la opción "Gris puro."

3. TOSHIBA Universal Printer 2 printer driver has functional restrictions for usage as Generic Model.


---------------------------------------------------------
Compatibilidad de los productos Citrix para imprimir
---------------------------------------------------------

1. Nombres de productos compatibles
  - Citrix XenApp 6.0
  - Citrix XenApp 6.5
  - Citrix XenDesktop App Edition 7.1
  - Citrix XenApp 7.5
  - Citrix XenApp 7.6

2. Sistemas operativos verificados
  - Server OS	: Windows Server 2012 R2 (XenApp 7.1/7.5/7.6)
                  Windows Server 2008 R2 (XenApp 6.0/6.5)
  - Client OS	: Windows 8 64bit, Windows 8.1 32bit, Windows 10 64bit


--------------------------------------------------------------------------------
Marcas registradas
--------------------------------------------------------------------------------

- El nombre oficial de Windows XP es "Microsoft Windows XP Operating System" (Sistema Operativo de Windows XP de Microsoft).
- El nombre oficial de Windows Server 2003 es "Microsoft Windows Server 2003 Operating System" (Sistema Operativo de Windows Server 2003 de Microsoft).
- El nombre oficial de Windows Server 2008 es "Microsoft Windows Server 2008 Operating System" (Sistema Operativo de Windows Server 2008 de Microsoft).
- El nombre oficial de Windows Server 2012 es Sistema operativo Microsoft Windows Server 2012.
- El nombre oficial de Windows Vista es Sistema operativo Microsoft Windows Vista.
- El nombre oficial de Windows 7 es Sistema operativo Microsoft Windows 7.
- El nombre oficial de Windows 8 es Sistema operativo Microsoft Windows 8.
- El nombre oficial de Windows 10 es Sistema operativo Microsoft Windows 10.
- Microsoft, Windows y las marcas de fábrica y otros productos Microsoft representan las marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- PostScript y las marcas de fábrica y otros productos Adobe Systems representan las marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y otros países.
- Novell, NetWare y NDS son las marcas registradas de Novell, Inc.
- TopAccess es una marca registrada de TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Citrix, MetaFrame, MetaFrame XP son marcas registradas, y Citrix Presentation Server es marca comerciale de Citrix Systems, Inc. en EEUU y en otros países.
- Bluetooth(R) es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, lnc.
- Los otros nombres de compañías y nombres de productos mencionados en este manual son las marcas registradas de sus compañías respectivas.
