======================================================================
version 08.08.01

1.更新坏块表写法(080801版本可读取080801以前版本的坏块信息，但是080801以前版本读取不到080801版本的坏块信息)。
2.区分显示Intel、Micron、SpecTek flash.
3.优化方式中增加“原低格设定”项，可直接用上一次低格时所选择的优化方式和ECC值进行高格；而ECC中的“原低格设定”项是指使用上一次低格时所选择的ECC值。

======================================================================
version 08.07.23

1.增加自动量产功能，支持装置插入和更换FLASH的自动量产。
2.改进Skip page sorting。
3.增加对CE的判断,对非正常的CE序列报错。
4.增加量产前挡FLASH的处理,若插入的FLASH不是指定的FLASH    则不进行量产且以报错处理。
5.增加“装置插入顺序”功能，即MP按照装置插入的顺序显示  装置信息。
6.增加对LED的控制:
    a.量产失败或无法进行量产,LED会熄灭。
    b.量产中,LED闪烁。
    c.量产成功,LED亮。


======================================================================
version 08.06.30

1.增加对Au6981 Downgrade flash的支持。
2.修正FAT32。
3.修正拷贝文件功能。

======================================================================
version 08.06.20

1.增加对Au6986/Au6984 Downgrade flash的支持。
2.增加对用较早前MP版本Sorting过的Skip page flash做［量产过］的支持。
3.修正老化测试功能。


======================================================================
version 08.06.11

1.增加低格检测功能；
2.增加ECC微调功能。
3.增加客户序列号（由数字和字母组成，必须填满十位）。


======================================================================
version 08.05.28

1.增加“固定容量”、“CD-ROM卷标”设置项；
2.增加自动检测并显示装置数目功能；


======================================================================
version 08.05.16

1.增加选择关闭MP时是否卸载驱动的功能：
  打开MP工具在[设定]->[坏磁区设定]中可设置关闭MP时是否卸载驱动,不勾选"关闭MP时卸载驱动"则在关闭MP时不会卸载驱动;
2.增加支持SDTNKHHSM-16384(16bit IO);
3.增加对MLC downgrade flash的支持。

=====================================================================
version 08.05.05

1. 增加对AU6986B52支持；
2. 增加AES盘功能(AU6986)；
3. 增加部分Sandisk Flash(AU6986), ST NAND08GW3B2CN6支持；
4. 改进[高格->量产过]功能, 并兼容前面版本已量产过Flash(AU6983~86)
   (A) 	此版本之前量产过的Flash：只支持容量选先，不能更改低格时所选ECC，支持单颗Sorting单通
	道双贴，不支持单颗Sorting双通道双贴
   (B) 此版本量产过的Flash: 支持容量优先与速度优先相互转换，可以更改低格时所选ECC，支持单颗
   Sorting单通道双贴，支持单颗Sorting双通道双贴
5. 更改[坏块区设置->固定容量]到[坏块区设置->BIN 级], 量产结束时会显示所对应的BIN级；
6. 更改手动卸载驱动为关闭量产工具时卸载驱动，故需先打开量产工具再插入U盘设备！
   注：
   (A) 可通过量产工具目录下LoadDriver.exe加载/卸载驱动。
   (B) 测试U盘功能(如AutoRun,加密盘)时，请关闭量产工具或卸载驱动。


=====================================================
================
version 08.04.08

1.增加设置项目：卷标、磁碟序列号、Disk Imag、USB信息设定、序列号位数设定、坏磁区以百分比设定、MBR；
2.AU6986增加支持DFT512W08B-P1；
3.修正AU6984/86 对2CE micron Flash的支持。