Печать данной страницы
Контрольный список для фотографирования Распечатайте этот контрольный список и воспользуйтесь им при съемке фотографий для создания панорамы. Отключите автоматическую экспозицию. Отключите автоматический баланс белого. Отключите вспышку. Используйте одинаковое значение экспозиции (при необходимости с небольшими изменениями). Используйте одинаковое значение фокусного расстояния для всех фотографий панорамы. Используйте одинаковое значение размера и качества для всех фотографий панорамы. По возможности используйте ШТАТИВ – особенно для съемки объектов, находящихся рядом с фотокамерой. При невозможности использования штатива прижмите локти к корпусу и поворачивайтесь вокруг одной точки, сохраняя неизменным уровень фотокамеры. Для всех снимков область перекрытия должна составлять не менее 25%. При использовании широкоугольных объективов область перекрытия должна составлять 50%. При съемке круговых панорам обеспечьте достаточную область перекрытия первого кадра с последним – отметьте начальную точку на штативе с помощью кусочка липкой ленты. Создайте группы фотографий по времени съемки – интервал между съемкой отдельных кадров не должен превышать 40 секунд. Добавьте между последовательностями снимков визуальные разделители (черные кадры) – воспользуйтесь для этого крышкой объектива или кусочком плотной бумаги. Учтите, что при сшивке фотографий с движущимися объектами могут возникнуть проблемы. Учтите, что сшивку сюжетов с небольшим количеством деталей (например, безоблачное небо над гладкой морской поверхностью) осуществлять сложнее.

© 2011 ArcSoft, Inc. Все права защищены.