Cómo tomar las mejores fotos panorámicas |

| La información y las instrucciones que encontrará en esta sección develan todo el misterio acerca de los aspectos técnicos asociados con la creación de fotos panorámicas.
| Configuración ideal de la cámara | Imprimir esta página
| Uso de un trípode
| Superposición de fotos
| Creación de grupos de fotos
| Consejos generales
| Lista de control para tomar fotos

| Configuración ideal de la cámara Arriba Ajustar la exposición manualmente* Mida la escena en modo de prioridad de la apertura o de prioridad del obturador, realice la medición sobre la sección más luminosa para evitar la sobreexposición y bloquee manualmente la apertura y la velocidad del obturador para toda la serie de fotografías. Motivo: Cuando la cámara ajusta automáticamente la exposición para cada foto, cambios aparentemente sutiles en la luz pueden hacer que las zonas correspondientes a dos fotografías superpuestas parezcan totalmente distintas. En ese caso, la imagen panorámica final puede tener grandes bandas de claridad y oscuridad. Desactive el enfoque automático* Desactive el enfoque automático. Utilice la misma longitud focal para todas las fotografías de la secuencia panorámica. Motivo: Si usa distancias focales distintas, pueden aparecer diferencias insalvables durante el proceso de unión. Desactive el balance de blancos automático* Desactive la función de balance de blancos automático de la cámara. Establezca manualmente el balance de blancos y use el mismo valor para todas las fotos de la imagen panorámica. Motivo: Cuando está activada la función de balance de blancos automático, cambios leves en las condiciones de iluiminación pueden hacer que los colores de una foto sean muy distintos a los colores en la siguiente. Use una configuración de exposición* Antes de comenzar a tomar fotografías, utilice el fotómetro de la cámara para encontrar una exposición adecuada para todas las fotografías.Úselo. Si es absolutamente necesario utilizar otra exposición para algunas fotografías (debido a grandes cambios de luz) mantenga esta exposición lo más parecida posible a la anterior. Motivo: En general, las imágenes panorámicas se cosen mejor cuando la luz es más pareja. Los cambios en la configuración de exposición pueden hacer que las mismas zonas (zonas superpuestas) de dos fotos parezcan totalmente diferentes. En ese caso, pueden aparecer bandas en la imagen panorámica final. Apague el flash No use el flash. Si la cámara tiene flash automático, apáguelo. Motivo: El flash de la cámara tiene un alcance limitado de cobertura y puede generar sombras que cambien de forma y posición de una foto a otra. Estas diferencias impiden que el programa pueda reconocer las partes correspondientes de las fotos adyacentes. No modifique el tamaño o la configuración de calidad Use el mismo tamaño de foto (resolución) y la misma calidad (por ejemplo, buena) para todas las fotos. Motivo: No es posible coser fotos de tamaños distintos. * Su modelo de cámara puede no tener esta función u opción. Uso del tripode Arriba Use un trípode siempre que sea posible Cuando saque fotos para hacer imágenes panorámicas, es muy importante que la cámara se encuentre en el mismo plano en todas las fotos. La forma más fácil de lograrlo es usar un trípode. Cuando tome fotos para imágenes panorámicas de 360 grados, un trípode nivelado le permite estar seguro de que la primera y la última foto estén alineadas entre sí. Si su trípode no tiene incorporado un nivel, puede comprar un nivel de burbuja que sea adecuado para la zapata para accesorios de la cámara en la tienda de fotografía más cercana.* No use un trípode sólo si es imposible usarlo Si no tiene un trípode, trabe sus codos contra su cuerpo y gire sobre un pie hasta convertirse usted mismo en un trípode. Preste mucha atención al encuadre de cada foto (la línea del horizonte) y mantenga la cámara nivelada cuando gira. Si no encuentra un lugar nivelado donde apoyar el trípode, cierre las patas para obtener un monopié y poder realizar las fotografías apoyado en un punto firme. Use el visor de la cámara (en vez de la pantalla LCD) para encuadrar las fotos. * Su modelo de cámara puede no tener esta función u opción. Superposición de fotos Arriba Use una superposición de 25% a 50% Cuando tome las fotos, use una superposición entre 25% y 50%. No es necesario tener el mismo porcentaje de superposición para todas las fotos. Puede calcular el porcentaje en forma aproximada. Los lentes de tipo gran angular usan más superposición (50%). Creación de grupos de fotos Arriba Si utiliza uno o más de los siguientes métodos para crear grupos de fotos, le resultará mucho más fácil crear una imagen panorámica. Tome fotos sencuenciales en menos de 40 segundos El programa tiene una función exclusiva que le permite seleccionar rápidamente todas las fotografías que pertenecen a la misma imagen panorámica con un solo clic. Como las fotos panorámicas se toman generalmente muy rápido (con intervalores de menos de 40 segundos), el programa usa los tiempos de tomas (datos EXIF) para crear grupos. Cuando seleccione una foto del grupo, se seleccionará todo el grupo.* *Esta función puede desactivarse quitando la marca de la opción Selección automática por grupo. Inserte las fotos divisorias manualmente La forma más sencilla de dividir una secuencia de fotos panorámicas de otra es insertar (tomar) una foto negra entre ellas. Antes de comenzar una nueva secuencia, use la tapa del lente o un trozo de cartulina para cubrir la cámara y tome una fotografía. Una vez transferidas las fotos al PC, le resultará muy fácil saber dónde termina una secuencia y comienza la siguiente. Consejos generales Arriba Al unir fotografías que presentan diferencias de valores evidentes, puede aparece un efecto de bandas en el resultado final. Si tiene este problema, utilice una aplicación de edición de fotografías como ArcSoft PhotoStudio para ajustar el brillo y el contraste de las fotografías antes de unirlas. No utilice lentes de gran angular extremo (como un ojo de pez) para realizar fotografías panorámicas. Las lentes de gran angular extremo crean distorsiones en los bordes de las fotografías, lo que dificulta la unión. Cuando tome fotografías panorámicas horizontales, asegúrese de que el objeto más alto de la escena entre en la imagen con el nivel de zoom actual. Es conveniente prever un espacio adicional para recortar la panorámica después de unir las imágenes. Cuando tome fotografías para panorámicas horizontales, haga una toma adicional en cada extremo (izquierda y derecha) para disponer de más espacio para recortar. Para crear imágenes panorámicas horizontales más altas, vuelva a fotografiar toda la secuencia con la cámara girada 90 grados (en vertical). Panorama Maker convierte la lente convencional de su cámara en una lente de gran angular de alta resolución. Sólo tiene que realizar entre 2 y 4 fotografías y pegarlas. Active la función Mostrar cuadrícula de su cámara. Al mostrar las líneas de cuadrícula en el visor, resulta más fácil mantener la cámara nivelada mientras se toma una serie de fotografías panorámicas, sobre todo si no se utiliza un trípode. La visualización de cuadrícula también es útil para determinar el grado correcto de solapamiento. Normalmente un solapamiento del 50% es lo más aconsejable para unir fotografías. Si necesita ayuda para determinar el grado apropiado de solapamiento, active la función Mostrar cuadrícula de su cámara. Para evitar la duplicación de objetos en la imagen panorámica, no emplee un solapamiento superior al 80%. Active la función Mostrar cuadrícula de su cámara si necesita ayuda para determinar el grado apropiado de solapamiento. Haga que las personas aparecezcan como por arte de magia varias veces en la misma panorámica retratándolas en distintas zonas de la escena y a diferentes distancias. Compruebe si su impresora admite papel continuo. Si es así, pruebe a imprimir sus creaciones panorámicas en hojas largas de papel fotográfico continuo, excelente para enmarcar.

Copyright © 2011 ArcSoft, Inc. Se reservan todos los derechos.