Как снимать видео для качественных панорамных обзоров |

| Изложенные в данном разделе руководства и сведения будут полезны при съемке видео для панорам.
| Идеальный настройки видеокамеры и среда записи | Печать данной страницы
| Использование штатива
| Советы общего характера
| Контрольный список для фотографирования

| Идеальный настройки видеокамеры и среда записи К началу страницы Используйте одинаковое фокусное расстояние* Для записи видео для одного панорамного изображения используйте одно фокусное расстояние. *При использовании различных значений фокусного расстояния могут возникнуть несоответствия изображений, которые будет невозможно устранить при сшивке. Проводите съемку при подобных условиях освещенности* Постарайтесь провести запись видео в подобных условиях освещенности. Небольшие изменения в условиях овещенности могут привести к значительным различиям цветов от одного кадра к другому кадру одного видеоклипа. *Запись видео в подобных условиях освещенности обеспечивает лучшее качество сшивания. Изменения в условиях овещенности представляют для механизма сшивания затруднения в распознавании соответствующих кадров видеозаписи. Использование штатива К началу страницы По возможности всегда пользуйтесь штативом При съемке видео для панорамы необходимо сохранять уровень устройства неизменным на всем протяжении съемки. Простейшим способом для этого является использование штатива. Без штатива Если использование штатива невозможно, прижмите локти к корпусу и поворачивайтесь на одной ноге, не сходя с места. Внимательно следите за уровнем видео (уровень горизонта), стараясь не менять положение устройства при повороте. Если найти место для установки ножек штатива в разложенном состоянии не удается, сложите ножки для получения штатива с одной ножкой, позволяющего обеспечить устойчивое положение устройства при съемке видео. Советы общего характера К началу страницы Не используйте линзы с большим углом для съемки видео для панорамы. Сверхширокоугольные объективы создают искажения по краям каждого записанного кадра, затрудняя их сшивку. При съемке видео горизонтальной ориентации следует убедиться в том, что при текущей настройке масштаба в кадр помещаются самые высокие объекты сюжета. Рекомендуется оставить дополнительное место для обрезки панорамы после сшивки. Сохраняйте приемлемое расстояние от субъекта и (или) записываемого сюжета и перемещайте прибор с постоянной скоростью для «мягкой» записи видеоклипа. Если принтер поддерживает плакатную бумагу (за сведениями о поддерживаемых типах бумаги обратитесь к руководству пользователя принтера), можно напечатать созданные панорамы листах плакатной (панорамной) бумаги для фотопечати.

© 2011 ArcSoft, Inc. Все права защищены.