홈 - 3단계: 미세 조정 및 향상 - 수동 미세 조정 미세 조정 화면은 파노라마가 완벽하게 나타나도록 이미지 사이의 "틈"을 수동으로 조절할 수 있게 해줍니다. 안내 표시 - 사진 사이의 겹친 부분은 지점 조정 화면에 빨간색 상자료 표시되며 이음새는 혼합 조절 화면에 녹색 선으로 표시됩니다. 수동 - 클릭하면 수동 미세 조정 화면으로 돌아갑니다. 지점 조정 - 스티칭 지점을 수동으로 설정합니다. 사진의 겹친 부분은 주황색 상자로 표시됩니다 . 상자 중 하나를 클릭하면 숫자가 적힌 세 쌍의 지점이 나타납니다(이 지점은 이미지를 조절해야 하는 장소를 나타냄). 그 다음 왼쪽 창에서 숫자가 적힌 지점 중 하나를 클릭하여 끌어서 "틈"이 있는 곳에 놓고 오른쪽 창에서 동일한 숫자의 지점을 끌어 첫번째 숫자가 있는 곳으로 가져옵니다. 자동 일치 - 이 버튼을 클릭하면 파노라마 마커가 자동으로 번호가 있는 모든 지점들을 가지고 짝을 짓습니다. 이러한 지점을 수동으로 짝짓기하는 것을 선호할 경우 자동 일치를 건너뛸 수 있습니다. 참고: 파노라마에서 완전히 다른 위치에 번호를 매긴 지점을 배치할 수 있지만 파노라마 마커는 적용을 클릭해도 그러한 변화를 인식하지 못합니다. 혼합 조절 - 혼합 조절 을 클릭하면 주황색으로 테두리를 표시한 이미지 경계가 보입니다 . 지점을 추가하려면 경로를 클릭합니다 . 경로를 이동하려면 지점을 드래그합 니다 . 경로를 더욱 정확하게 조절하려면 더 많은 지점을 추가하십시오 . 원래의 혼성 경로를 복원하려면 지점을 마우스 오른쪽으로 클릭합니다 . 작업이 끝났으면 적용을 클릭합니다. 복원 - 이 경로의 추가된 지점을 지웁니다 . 참고: 주황색 테두리는 겹친 영역 내에서만 드래그할 수 있습니다 . 파노라마가 올바르게 조절되었는지 확인하려면 안내 표시 옵션을 선택 해제하여 주황 색 상자와 주황색 선을 숨깁니다 . 지점 조정 및 혼합 조절 기능은 안내 표시 옵션이 선택 해제되어 있으면 작동하지 않습니다 . *응용 프로그램의 일부 버전에는 위에 나열된 기능이 포함되어 있지 않을 수 있습니다. |

Copyright © 2011 ArcSoft, Inc. All rights reserved.