파노라마로 멋진 비디오 촬영하는 방법 |

| 이 섹션에 포함된 정보와 지침은 파노라마로 비디오를 촬영하는 데 도움이 됩니다.
| 이상적인 장치 설정 및 녹화 환경 | 이 페이지 인쇄
| 삼각대 사용
| 일반 탭
| 사진 촬영 점검 목록

| 이상적인 장치 설정 및 녹화 환경 맨위 하나의 초점 길이 사용* 하나의 파노라마 이미지로 비디오를 촬영할 때 동일한 초점 길이를 사용합니다. *다른 초점 길이를 사용하면 스티치를 하는 동안 해결할 수 없는 불일치가 발생할 수 있습니다. 비슷한 조명 조건에서 촬영* 비슷한 조명 조건에서 비디오를 촬영합니다. 조명 조건을 약간 변경하면 동일한 비디오 클립에서 프레임 간에 색상이 상당히 달라질 수 있습니다. *비슷한 조명 조건에서 녹화하면 스티치 성능이 향상될 수 있습니다. 조명 조건이 변동되면 스티치 엔진에서 해당 비디오 프레임을 인식하기 어렵게 됩니다. 삼각대 사용 맨위 삼각대를 최대한 활용 파노라마로 비디오를 촬영하는 경우 전체 촬영 과정 동안 동일한 면에서 장치 높이를 유지해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 삼각대를 이용하는 것입니다. 삼각대 사용 안 함 삼각대를 사용할 수 없는 경우 팔꿈치를 몸에 대고 다리로 지탱하여 돌며 비디오를 촬영합니다. 캡처된 비디오의 높이(수평선)에 특히 주의하면서 몸을 돌릴 때 장치 높이를 유지합니다. 삼각대를 설치할 만한 적합하게 평평한 장소를 발견할 수 없으면 삼각대 다리를 모노포드로 만들어 장치를 고정시켜 비디오를 촬영하십시오. 일반 팁 맨위 파노라마로 비디오를 촬영할 때 초광각 렌즈를 사용하지 마십시오. 초광각 렌즈는 캡처된 프레임의 모서리에 왜곡을 만들어 스티칭을 어렵게 합니다. 수평형 비디오을 촬영할 때에는 경치 중 가장 높은 피사체가 녹화 시 현재 줌 수준에서 프레임에 맞도록 조정하십시오. 스티칭을 끝낸 후 항상 파노라마 사진 절단에 필요한 여분의 공간을 남겨 두는 것이 좋습니다. 피사체/캡처된 장면으로부터 적절한 거리를 유지하고 비교적 일정한 속도로 장치를 이동하여 “부드러운” 비디오 클립을 캡처합니다. 프린터에서 배너 인화지를 지원하는 경우(프린터의 사용 설명서에서 지원되는 용지 유형 확인) 사진 배너/파노라마 인화지에 파노라마 작품을 인쇄해 볼 수 있습니다.

Copyright © 2011 ArcSoft, Inc. All rights reserved.