ASPROGRAMMER V2.1.0.13 fix

V2.1.0.13 fix 更新日志：

修复了一个有关“ bin->hex”转换的错误，即每65536字节缺少“扩展线性地址”字段。

V2.1.0.13 更新日志：

界面：
-最小和最大高度的范围已增加。（最小值：450，最大值：950）
-记住最后一个窗口位置。
-记住最后使用的组件。（可选）

-选择组件后填充FF缓冲区不再系统化。
-出于使用安全和效率的考虑，已重写了用于读取，写入和检测的算法。
-纠正已发现的错误。
-支持Windows XP，7、8、10（以前的版本在Windows XP上不能很好地工作）。
-增加了新的组件。
-支持的编程器减少到CH341A和USBASP

安装：
将归档文件的内容提取到硬盘或USB驱动器，如果以前从未安装过CH341A驱动程序，请安装它。对于那些想使用USBASP的用户，请下载并安装驱动程序并更新USBASP mega8_2.2固件版本。（请参阅链接）

准备中：
多种语言的使用文档。

新组件：
-Nuvoton N76E003。
-应考虑到该唯一组件的细节来重写编程算法M35080。