H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
I:<--
I:1
H: -->
I: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H success!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
I:<--
I:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:0
I: -->
I:<--
I:cmd_bInquiry fail continue
I: -->
I:<--
I:cmd_bInquiry fail continue
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
I: -->
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H fail!
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:1
I: -->
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H success!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
I:<--
I:0
H: -->
H:<--
H:1
I: -->
I:<--
I:-> reset
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
I: -->
I:<--
I:-> reset
I: -->
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
I:<--
I:1
Serial_num = 2
I Port:3-0-3
H success!
I: -->
I fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
I:<--
I:1
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
I Port:3-0-1
H Port:3-0-3
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
I success!
H success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
I success!
H success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-1
H Port:3-0-3
I success!
H success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
I success!
H success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
J:<--
J:2
J: -->
J:<--
J:-> reset
J: -->
J:<--
J:-> reset
J: -->
J:<--
J:2
Serial_num = 3
Serial_num = 2
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
J Port:3-0-2
J fail!
I success!
H success!
H: -->
I: -->
J: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-1
H Port:3-0-3
I success!
H success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
H: -->
I: -->
H success!
I success!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-1
H Port:3-0-3
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-1
H Port:3-0-3
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
H success!
I success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
I Port:3-0-3
H Port:3-0-1
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-1
I Port:3-0-3
I fail!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-1
H fail!
I fail!
H: -->
I: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
I:<--
I:1
I: -->
H: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H:<--
H:0
H Port:0-0-0
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
H Port:0-0-0
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H Port:0-0-0
H fail!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-1
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H Port:0-0-0
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
H Port:0-0-0
H fail!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-6
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
I:<--
I:1
H success!
Serial_num = 2
I Port:3-0-6
H: -->
I success!
I: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-6
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-6
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-6
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-6
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-6
H fail!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:-> reset
I:<--
I:0
H: -->
Serial_num = 1
I Port:3-0-3
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:-> reset
I:<--
I:0
H: -->
Serial_num = 1
I Port:3-0-1
I fail!
I: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
I:<--
I:0
Serial_num = 1
I Port:3-0-1
I success!
I: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
I:<--
I:0
I: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-3
H Port:3-0-2
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-2
I Port:3-0-3
I success!
H success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
H success!
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-2
H Port:3-0-3
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
H Port:3-0-2
I Port:3-0-3
I success!
H success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-2
I Port:3-0-3
H success!
I success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
I Port:3-0-2
H Port:3-0-3
I success!
H: -->
H fail!
I: -->
H:<--
H:-> reset
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-2
I Port:3-0-3
I fail!
H success!
H: -->
I: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
I Port:3-0-2
H Port:3-0-3
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
I Port:3-0-6
H: -->
I: -->
H fail!
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 2
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
I Port:3-0-2
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
I:<--
I:1
Serial_num = 1
Serial_num = 2
H Port:3-0-3
I Port:3-0-2
I success!
H success!
I: -->
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H fail!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
H: -->
H:<--
H:cmd_bInquiry fail continue
H: -->
H:<--
H:0
H: -->
H: -->
H:<--
H:0
Serial_num = 1
H Port:3-0-3
H success!
I: -->
I:<--
I:0
Serial_num = 4
I Port:1-1-3
I success!
I: -->
I:<--
I:0
Serial_num = 4
I Port:1-1-3
I success!
I: -->
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:0
I: -->
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:-> reset
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:0
I: -->
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:-> reset
I:<--
I:-> reset
I: -->
I:<--
I:0
Serial_num = 4
I Port:1-1-4
I success!
