功能介绍

　　Delay Time：调整延迟时间（30 – 2600 ms）

　　Repeat：调整反馈量（大于5会导致自振荡）

　　Delay Level：设置与干信号混合的延迟量（不是干湿比）

　　Range：设置延迟时间范围（30-160、120-650、480-2600 ms）

　　Mute：旁通，清除了延迟缓冲区

　　Manual BPM sync：一组六个“Kick”按钮和一个三向开关，快速设置延迟时间同步的速度

　　Dry：调整干信号的电平

　　Pan：调整延迟信号的立体声像（仅立体声轨道）

　　Cross-Fade：调整反馈回声的交叉淡入淡出

　　Mono Out：将输出强制转换为双单声道信号输出