　　Toshiba FlashAir是首款采用 SD Association 所制订的 Wireless LAN 标准的 Wi-Fi 记忆卡。这款类似 Eye-Fi 的无线 SD 记忆卡产品 -- 有别于他牌仅能以加入无线网络的方式开始无线传输，FlashAir 的所采用的标准使其具备创建独立无线区网的能力，具备 802.11b/g/n 的网络热点功能，并可运行自有的服务器服务，让记忆卡中的数据（也就是你的照片与其他媒体数据）都可以直接在浏览器中进行存取。
　　FlashAir电脑版是东芝FlashAir存储卡的电脑端管理软件，能对FlashAir进行设置、软件更新、初始化等操作，如果您的电脑带有无线网卡，那么不用将FlashAir连接到电脑上，通过WIFI就能进行管理操作，非常方便
　　FlashAir电脑版使用指南
　　1、将FlashAir插入电脑SD卡插槽，启动FlashAir电脑版程序 (Ver3.00及以后版本)。点击“FlashAir驱动器设置”。
　　2、FlashAir驱动器设置里选择“ON”，点击“应用”按钮。请按照图片所示继续设置。
　　3、根据网络环境，会出现以下画面。在所示界面输入FlashAir的SSD和密码。
　　当出现以下画面时，请使用电脑的“安全删除硬件”功能将FlashAir从电脑SD卡槽中取出。接下来，将FlashAir插入使用该卡的设备(数码相机等)，将设备电源开关拨到ON.
　　4、一旦设置完成，电脑桌面上将生成FlashAir驱动器的快捷方式。
　　※FlashAir驱动器的配置将消耗几分钟时间。
　　5、双击电脑桌面的快捷方式，打开资源管理器，FlashAir将显示在网络文件夹里。将照片或者文件读取到电脑时，请选择文件并拖拽到电脑上。
　　※无法将电脑上的文件写入该卡以及删除卡上的文件。