| GB28181 协议自动化测试工具使用说明 |
| # 1 配置设备 Web 页面 |
| ## 1.1 设置 GB28181 配置 图 1(设备 WEB 页面) ## 1.2 配置步骤 （1） 勾选接入使能； （2） SIP 服务器 IP：运行自动化测试工具的电脑 IP； （3） 设备编号与通道编号如下表填写：
自动化测试工具页面 设备类型 | 设备国标 GB28181 接入页面
设备编号 | 通道编号
IPC | 34020000001110000001 | 34020000001310000001
DVR | 34020000001110000001 | 34020000001310000001
NVR | 34020000001180000001 | 34020000001310000001
备注：对于多通道设备，视频通道编号依次递增即可。 （4） 其他配置保持默认即可（其中注册密码为 12345678）； （5） 点击确定。 |
| # 2 添加设备 |
| ## 2.1 选择【添加设备】标签 图 2 ## 2.2 配置步骤 （1） 输入测试设备 IP 地址； （2） 本地 IP 选择运行自动测试工具的电脑 IP 地址，与图 1 中的“SIP 服务器 IP”一致； （3） 设备类型根据不同的设备，可选择 IPC、DVR 或 NVR； （4） 域名配置中 sipID 与 sip 域保持默认； （5） 录像查询时间配置的开始时间和结束时间表示所需要查询的录像时间段，需确保该时间范围内每个视频通道均有录像，且时间格式必须为 yyyy-MM-ddThh:mm:ss； （6） 点击确定即可保存配置。 |
| # 3 运行测试用例 |
| ## 3.1 选择【运行】标签 图 3 ## 3.2 运行测试用例 （1） 点击全选或者手动选择相应的测试用例； （2） 点击运行，测试用例便会自动运行； （3） 运行结束后会自动弹出结束对话框，也可以手动停止测试。测试结果会在测试用例树上体现，绿色代表通过，红色代表失败。 注意： （1） 对于设备不支持的功能，可取消相应的测试用例，比如对于 IPC 不支持云台功能，请取消“云台控制”测试用例； （2） 测试时，应先运行测试用例，然后再由设备向测试工具发起注册。具体地，先在自动化测试工具点击“运行”按钮，然后在设备 Web 的“国标 28181”页面修改心跳周期（60 左右）后点击确定，这样可确保测试正常进行。“注册”用例失败一般是这个原因； （3） 以下测试用例需要用户根据提示及时做相应操作才会正常进行： 1） 视频通道布撤防与报警：当弹出“请在第 1 通道手动触发遮挡事件”提示时，请在 60 秒内触发第 1 通道的视频遮挡报警； 2） 报警通道布撤防与报警：当弹出“请在第 1 通道手动触发 IO 事件”提示时，请在 60 秒内触发第 1 通道的 IO 告警； 3） 云台控制：当弹出“是否向左？”等提示信息时，请在 5 秒内根据云台是否正常转动选择“是”或“否”按钮； 4） 录像回放：当弹出“是否快放？”等提示信息时，请立即根据录像回放控制是否生效选择“是”或“否”按钮； （4） 目前国标视频仅支持 H.264 编码、音频仅支持采样频率为 8K 的 G711.a 编码，若视频或伴音异常时请检查对应的编码配置是否正确； （5） 每次运行时会自动保存国标信令、媒体交互的抓包，路径为自动化测试工具运行目录下 cache\GB28181\Capture。 |
| # 4 测试报告 |
| ## 4.1 选择【测试报告】标签 图 4 ## 4.2 生成测试报告 （1） 按页面要求输入被测试设备信息：如厂家、型号、序列号、软件版本、测试人员姓名、测试人员公司名称等信息； （2） 点击生成中文报告后会生成并自动打开 pdf 格式的测试报告，同时弹框提示生成报告的路径。 |
| Intervideo CBB |