09:55:52|<info> Capture package is started!(localIP:10.11.9.220£¬port:5060, sockType:UdpServer)
09:55:52|<info> CATConnObj::start 
09:55:52|<info> Command Server is start!
09:55:52|<info> CATConnObjManager::start 
09:55:52|<info> CATRunEngine::start 
09:55:52|<info> Testcase is started! (testDevice IP:10.11.9.112)
09:55:55|<info> expectLuas REGISTER401, recvMsgID:Keepalive, state 0 
09:55:55|<info> ###respMsgSIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 10.11.9.112:5060;rport;branch=z9hG4bK914509599
To: <sip:34020000002000000001@10.11.9.220:5060>;tag=12341241234
From: <sip:34020000001180000001@10.11.9.112:5060>;tag=746542433
Call-ID: 539449841@10.11.9.112
CSeq: 20 MESSAGE
User-Agent: General
Content-Length: 0


09:56:09|<info> CATConnObjManager::stop 
09:56:09|<info> CATConnObj::stop capture(ID:6)
09:56:09|<info> CATConnObjManager::stop 
09:56:09|<info> CATRunEngine::stop 
09:56:09|<info> total case is 0, sucessed case is 0, failed case is 0,
                total step is 0, sucessed step is 0, failed step is 0
09:56:09|<info> CATCoreImp::TestScene is end
09:56:09|<info> CATCoreImp::stop 
09:56:14|<info> CATCoreImp::start 
