使用教程

1.首先你得有台有串口的电脑，没有上XX自己买个usb转串口的去。然后得有GOT的串口编程线，买的也行做的也行，得能用的，用GT Desinger测试能通讯上的。（我第一次老连不上就是因为线的原因）
2.关闭触摸屏的电源。
3.把通讯线插上，一头插触摸屏的RS232口 一头插电脑串口上。
4.按住触摸屏左上角，通电，按住别动，等触摸屏启动后显示下面这个界面,在出现这个界面之前别松手。 
5.选择Data Transfer。
6.打开软件，点击获取串口。在右边的框里选择对应的串口编号（com1就选1，com2就选2）
连接触摸屏（别点太快，点一下等一会，心急吃不了热豆腐）》》显示连接成功后点击读取上传密码（这次要等久一点，5秒的样子）》》如果有等级密码，等上传密码读出后在点下读取等级密码就行了。等级密码可能有点小bug，还没完善，凑合着用吧。